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Введение
В соответствии со статьей 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону» (далее – Нормативы) содержат:

- минимальные расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа 
(в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории); 
- расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Ростов-на-Дону».
Расчетные показатели применимы ко всей территории муниципального образования городского округа «Город 
Ростов-на-Дону» и устанавливаются в соответствии с таблицами Основной части Нормативов.

Нормативные ссылки
Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ  «О погребении 
и похоронном деле»; 

постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил»; 

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству 
и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*» 
(с Изменением № 1);
СП 30-102-99. «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» 
(с Изменениями № 1, 2);
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» (с Изменениями № 1, 2);
СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (в части пунктов, включенных 
в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального  закона  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521);
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (с Поправкой, 
с Изменением № 1);
СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;
СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» (в части пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521);
СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;

СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003» 
(с Изменением № 1);
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (в части пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521);
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (с Изменениями № 1, 2);
СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
СП 98.13330.2012 «Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90»;
СП 104.133330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция»;
СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» (в части пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов
и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный  постановлением  Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521);
СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;
СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий 
и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (с Изменениями № 1, 2);
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (с Изменением № 2);
СП 152.13330.2012 «Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования»;
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменением № 1)»;
СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования»;
СП 166.1311500.2014 «Городские автотранспортные тоннели 
и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 м. Требования пожарной безопасности»;
СП 227.1326000.2014 «Пересечения железнодорожных линий 
с линиями транспорта и инженерными сетями»;
СП 228.1325800.2014 «Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования»;
СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования»;
ВСН-АВ-ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские автостанции»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»; 
СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов 
и канализационных коллекторов»;
РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изм. 
на 25.09.2014);
СанПиН 2.1.4.1175-02 О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02»;
СанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменения № 2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года); 
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, 
в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»;
ГОСТ 2761-84* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования 
и правила выбора» (с Изменением № 1); 
ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного
и коммунально-бытового назначения. Технические условия»;
ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные 
для коммунально-бытового потребления. Технические условия» 
(с Изменениями № 1, 2, с Поправкой);
ГОСТ Р 52087 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия»;
ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные 
для автомобильного транспорта. Технические условия».
Термины и определения

Виды элементов планировочной структуры: 
Район – район формируется как группа микрорайонов (кварталов) в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района не должна превышать 250 га.

Жилой район – архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения.

Микрорайон (квартал) – планировочная единица застройки 
в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.

Территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Территория садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан – территория, границы которой определяются в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией по планировке территории.
Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) – объекты транспортной инфраструктуры, размещаемые на территориях общего пользования 
в одном или нескольких уровнях, в которых осуществляется пересадка пассажиров между различными видами транспорта (городского, пригородно-городского, внешнего) или между различными линиями 
и маршрутами одного вида транспорта. ТПУ предназначены 
для осуществления координации между видами транспорта 
и обеспечивают целостность системы пассажирского транспорта 
в городе.

Территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта (линейные объекты) – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
Улично-дорожная сеть (УДС): система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий 
и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств 
и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Активные преобразования – изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением.
Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования, которая предназначена 
для общего пользования.

Виды реконструкции – виды градостроительной деятельности 
в городах.
Гараж (здесь) – здание, предназначенное для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.

Гараж-стоянка (здесь) – здание или сооружение, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, 
не имеющее оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств – моек, смотровых ям, эстакад. 
Гостевая стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.

Градостроительное зонирование – установление границ территориальных зон с регламентами их использования 
по функциональному назначению, параметрам застройки 
и ландшафтной организации.

Граница городского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли городского населенного пункта от иных категорий земель.

Генеральный план городского округа – вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования городского округа и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая 
в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Документация по планировке территории – проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Доступность (далее также – радиус обслуживания) – количественное значение расстояния или времени маршрута 
от границ земельного участка объекта обслуживания до жилых зданий.
Земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
Зона коттеджной застройки – территория, на которой размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м2 и более, 
как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности.

Зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документацией 
по планировке территории границы и режим целевого функционального назначения.

Зона усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно-двухквартирными 1-2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, 
а также в разрешенных случаях для содержания скота.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Зоны (территории) исторической застройки включают в себя всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения 
и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, 
т. е., до середины 50-х годов XX века.

Зоны затопления, подтопления – зоны с особыми условиями использования территорий, подверженные риску наводнения, 
в которых запрещается размещение объектов жилой, садовой 
и дачной застройки, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Историческая среда – городская среда, сложившаяся в районах исторической застройки.

Квартал – планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.

Красная линия – граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов, планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях.

Линия регулирования застройки – граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, 
с отступом от красной линии или границ земельного участка.
Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками 
и т.п.).

Межмагистральные территории – территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий.
Муниципальное образование – городской округ «Город 
Ростов-на-Дону».
Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территории 
с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение, на которых в соответствии 
с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий.

Парковка – стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд 
и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров.

Примагистральная территория – территория, примыкающая 
к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой.
Природные территории – территории, в пределах которых расположены природные объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному природному сообществу, определенной динамикой развития и пр.
Примечание: природные территории имеют преимущественно природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, оздоровительное и рекреационное значение.

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом Ростовской-на-Дону городской Думы, 
и в котором устанавливаются территориальные зоны, гадостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Планировочный район – территория, являющаяся самостоятельным объектом проектных работ по районной планировке и градостроительству.

Плотность жилой застройки – суммарная поэтажная площадь наземной части жилого здания со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой, смешанной жилой застройки.
Прибрежные защитные полосы – территории, которые устанавливаются в границах водоохранных зон, примыкают 
к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ 
и на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной 
и иной деятельности.

Придомовая территория – земельный участок жилого здания 
в границах, определяемых градостроительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе озелененные, стоянки автомобилей (гостевые автостоянки)), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.

Расчетный градостроительный район (РГР) – целостное межмагистральное функционально-планировочное образование 
в исторически сложившихся районах города, объединяющее 
в пределах установленных границ сложившуюся группу кварталов 
с однородной (с одинаковыми или близкими средовыми характеристиками) исторически сложившейся застройкой, 
на территории которых предусматривается реконструкция.

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Специальные полигоны – места для обезвреживания отходов. Существует два вида полигонов: специализированные и комплексные. Специализированные полигоны предназначены для обезвреживания одного вида отходов только захоронением химическим способом. Комплексные полигоны предназначены для централизованной переработки и обезвреживания твердых, пастообразных и жидких отходов с использованием нескольких способов их обезвреживания. Территорию комплексных полигонов разделяют в зависимости от вида отходов на зоны: приема и обезвреживания твердых несгораемых отходов; приема и захоронения жидких химических отходов и осадков сточных вод, не подлежащих утилизации; захоронения особо вредных отходов.
Статус населенного пункта – правовое положение населенного пункта (административный центр субъекта Российской Федерации).

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары). 

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов 
и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

Улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение 
при осуществлении градостроительной деятельности безопасности 
и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего 
и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий городских округов и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы 
и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Раздел I. Расчетные показатели
Глава 1. Общие расчетные показатели планировочной организации территории городского округа «Город Ростов-на-Дону»
Статья 1. Показатели численности населения

Таблица 1
	Численность населения, тыс. чел

	2014 г.
	01.01.2017г.
	2025 г.

(I-я очередь)
	2035 г. 

(расчетный срок)

	1109,8
	1125,3
	1232,5
	1360,0


По численности населения городской округ «Город 
Ростов-на-Дону» относится к группе крупнейших городов.

Статья 2. Структура жилищного фонда, дифференцированная 

по уровню комфорта
Таблица 2
	Тип жилого дома
и квартиры по уровню комфорта
	Норма площади квартиры 
в расчете на одного человека, м2
	Формула заселения жилого дома и квартиры

	Бизнес-класс
	40
	k=n+1

k=n+2

	Эконом-класс
	30
	k=n

k=n+1

	Муниципальный
	20
	k=n-1

k=n

	Специализированный
	-
	k=n-2

k=n-1

	Примечания:

1 k-общее число жилых комнат в квартире или доме, n – численность проживающих людей.
2. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок.

3. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.


Статья 3. Плотность населения на территории микрорайона 

(квартала), чел/га
Таблица 3

	Плотность населения на территории микрорайона (квартала), чел/га, при показателях жилищной обеспеченности, м2/чел.

	20,0 м2/чел
	30,0 м2/чел
	40,0 м2/чел

	440
	260 
	198


Примечания:

1. Границы расчетной территории микрорайона (квартала) следует устанавливать 
по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов 
или пешеходных путей.

2. В расчетную территорию микрорайона (квартала) следует включать 
все площади земельных участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, а также площадь помещений для хранения автомашин, расположенных в подземных и надземных этажах зданий 
и сооружений, и площадь открытых этажей и пространств (кровли, террасы), размещенных в пределах площади застройки объекта и используемых 
для размещения элементов благоустройства и озеленения.

3. При расчете плотности жилого фонда площадь жилого фонда принимается как общая площадь квартир, которую следует определять как сумму площадей 
их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас 
и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5; для балконов и террас – 0,3; для веранд 
и холодных кладовых – 1,0.

4. При проектировании объектов строительства и реконструкции в зонах планировочных ограничений указанные градостроительные нормативы применяются с учетом нормативных требований и ограничений.

5. При застройке микрорайона (квартала) жилыми домами различной этажности показатель средней этажности определяется как отношение суммы произведений площади каждого жилого дома на его этажность к суммарной площади всех жилых домов.

Глава 2. Расчетные показатели в сфере социального 
и культурно-бытового обеспечения
Статья 4. Объекты образования
Таблица 4
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей
	Размер земельного участка, м2/ единица измерения

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности,
ед.изм.:

мест/ 1 тыс. жителей
	максимально допустимого уровня территориальной доступности*
	

	1
	2
	3
	4

	Дошкольные образовательные организации

	Детские дошкольные учреждения
	47

	Радиус пешеходной доступности:

– 300 м

	35 м2 на 1ребенка

Размеры земельных участков в условиях реконструкции могут быть уменьшены на 20 %

	Общеобразовательные организации

	Общеобразователь-
ные школы, лицеи, гимназии
	106


	Радиус пешеходной доступности:

– 500 м*
	При вместимости общеобразователь-
ной организации, учащихся ***:

св. 40 до 400 -50 м2 
на 1 учащегося

» 400 » 500 - 60 м2 »

св.500 до 600- 50 м2 
на 1 учащегося

» 600 » 800   - 40 м2 

» 800 » 1100 - 33 м2 

» 1100 » 1500 - 21м2 

» 1500 » 2000 -17 м2 

» 2000  - 16 м2 

Размеры земельных участков в условиях реконструкции могут быть уменьшены 
на 20 %

	Организации дополнительного образования детей

	Дворцы (дома) творчества школьников
	По заданию 
на проектирование
	Радиус пешеходной доступности 30 минут**
	По заданию 
на проектирование

	Детско-юношеские спортивные школы
	По заданию 
на проектирование
	Радиус пешеходной доступности 30 минут**
	По заданию 
на проектирование

	Детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)
	По заданию 
на проектирование
	Радиус пешеходной доступности 30 минут**
	По заданию 
на проектирование


*При новом строительстве пути подходов учащихся к детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.
** Радиус пешеходной доступности 30 минут – 2 -2,5 км.

*** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны 
и здания школы.

Статья 5. Объекты здравоохранения и социальной защиты
Таблица 5
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей
	Размер земельного участка, м2/ единица измерения

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности,
ед. изм./ 1 тыс. жителей
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	1
	2
	3
	4

	Стационары для взрослых и детей 
для интенсивного лечения 

и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) 
со вспомогательными зданиями и сооружениями
	Необходимая вместимость
и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения
и указываются
в задании
на проектирование
	Радиус транспортной доступности:

30 мин.*

	При вместимости:

до 50 коек –300 м2 
на 1 койку:
св.50 до 100   300-200»
»100 » 200  200-140»
» 200 » 400 140-100»

» 400 » 800   100-80»

» 800 » 1000   80-60»

» 1000               60»

В условиях 
реконструкции возможно уменьшение 
на 25%.

	Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения 

(психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	Необходимая вместимость

и структура
лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения

и указываются

в задании

на проектирование
	Радиус транспортной доступности -
30 мин.*


	При вместимости:

до 50 коек –300 м2 

на 1 койку:

св.50 до 100 300- 500» 

»100»200       200-140»

» 200 » 400   140-100 »

» 400 » 800    100-80 »

» 800 » 1000   80-60 »

» 1000           60 »

В условиях 

реконструкции возможно уменьшение 

на 25%.

	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара
	По заданию 

на проектирование, определяемому органами здравоохранения
	1000 м 
	0,1 га на 100 посещений в смену, 
но не менее 0,3 га.

Размеры земельных участков стационара 

и  поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по существующим нормам и затем суммируются 

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	0,1 объект


	Радиус доступности - 15 мин. 

на специальном автомобиле
	0,05 га, на 1 автомобиль,
но не менее 0,1 га.

	Аптеки
	По заданию 

на проектирование
	Радиус пешеходной доступности - 500 м
	0,2 га или возможно размещение как 

в лечебных заведениях, так и во встроенно-пристроенных помещениях

	Молочные кухни (для детей до 1 года)
	По заданию 

на проектирование
	По заданию 

на проектирование
	0,015 га на 1 тыс. порций 

в сутки, но не менее 0,15 га

	Раздаточные пункты молочной кухни
	По заданию 

на проектирование
	Радиус пешеходной доступности - 500 м 
	По заданию 

на проектирование 

или встроенные


· Радиус пешеходной доступности 30 минут – 2 -2,5 км.
Статья 6. Объекты физической культуры и массового спорта
Таблица 6
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей
	Размер земельного участка, 
м2/ единица измерения

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности, 
ед. изм./ 1 тыс. жителей
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	1
	2
	3
	4

	Территория  плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т.д.)
	По заданию 
на проектирование


	Радиус транспортной доступности -

30 мин.**
	0,7-0,9 га 
на 1 тыс.чел.

	Спортивные залы,

общего пользования


	60-80 м2 площади пола зала

	Радиус транспортной доступности –

30 мин.**
	По заданию 
на проектирование*



	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	70-80 м2 общей площади 


	500 м
	По заданию 
на проектирование*

	Бассейны общего пользования
	20-25 м2зеркала воды
	Радиус транспортной доступности –

30 мин.**
	По заданию 
на проектирование*


* Расчет - в соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 25 мая 2016 года № 586 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций».

** Радиус пешеходной доступности 30 минут – 2 -2,5 км.
Статья 7. Объекты культуры и искусства
Таблица 7
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей
	Размер земельного участка, 
м2/ единица измерения

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности

	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	1
	2
	3
	4

	Помещения для культурно-массовой работы, досуга 
и любительской деятельности
	50- 60 м2 общей площади

на 1 тыс. жителей.
	Радиус транспортной доступности:

30-40 мин.*
	По заданию 
на проектирование

	Культурно-досуговые учреждения клубного типа
	0,2 объекта
на 1 тыс. жителей.
	Радиус транспортной доступности:

30-40 мин.*
	По заданию 
на проектирование

	Городские массовые библиотеки 
	4 тыс. ед. хранения

2 читательск. места
( на 1 тыс. жителей)

	Радиус транспортной доступности:

30 мин.*
	По заданию 
на проектирование

	Детские библиотеки
	1 объект на планировочный район

	Радиус транспортной доступности:

30 мин.*
	По заданию 
на проектирование

	Парки культуры и отдыха
	1 объект на планировочный район
	Радиус транспортной доступности:

30-40 мин.*
	По заданию 
на проектирование


* Радиус пешеходной доступности 30 минут – 2 -2,5 км.
Статья 8. Объекты, необходимые для организации ритуальных услуг и места захоронения

Таблица 8
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности, 
ед. изм./ 1 тыс. жителей
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	Кладбища традиционного захоронения*
	0,24 га
	Не нормируется

	Кладбища урновых захоронений после кремации
	0,02 га 
	Не нормируется


*Размещение кладбища площадью более 40 га не допускается.
Глава 3. Показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области рекреации
Таблица 9
	Наименование объекта
	Единица измерения
	Значение показателя

	Озелененные территории общего пользования общегородского значения
	м2/чел.
	16

	Насаждения жилых микрорайонов (кварталов)
	м2/чел.
	6, (но не менее 25% площади территории микрорайона (квартала))

	Доля озелененных территорий  общего пользования - парки, скверы, бульвары
	%
	

	- Зеленые насаждения
	
	 70

	- Аллеи и дороги
	
	10

	- Площадки
	
	12

	- Сооружения
	
	 8


Статья 9. Объекты, необходимые для создания условий развития туризма

Таблица 10
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности,

ед. изм./ 1 тыс. жителей
	максимально допустимого уровня территориальной доступности 

	
	
	Размеры земельных участков

	1
	2
	3

	Центры отдыха и развлечений, тематические парки развлечений
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	
	
	По заданию
на проектирование

	Дома отдыха, пансионаты
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	
	
	120-130 м2  / на 1 место

	Дома отдыха, пансионаты для семей с детьми
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	
	
	140-150 м2 / на 1 место

	Детские лагеря для детей дошкольного и школьного возраста
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	
	
	150-200 м2/ на 1 место

	Базы отдыха
	По заданию на проектирование
	Не нормируется
	140-160 м2/ на 1 место

	Туристические базы
	
	
	65-80 м2/ на 1 место

	Туристические базы для семей с детьми
	
	
	95-120 м2/ на 1 место

	Туристические гостиницы
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	
	
	50-75 м2/ на 1 место

	Мотели
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	
	
	75-100 м2/ на 1 место

	Кемпинги
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	
	
	135-150 м2/ на 1 место

	Объекты общественного питания:

- кафе, закусочные;

- столовые
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	
	
	при числе мест, га на 100 мест: 

до 50                  0,2-0,25

св. 50 до 150     0,2-0,15

более 150          0,1  


Глава 4. Расчетные показатели в сфере транспорта, 
улично-дорожной сети и ее элементов, систем пассажирского 
общественного транспорта
Статья 10. Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица 11
	Категория дорог и улиц 
	Основное назначение дорог и улиц

	1
	2

	Магистральные городские дороги:

1-го класса-скоростного движения
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения.

Движение непрерывное.

Доступ транспортных средств через развязки в разных уровнях.

Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий-в разных уровнях.

Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части.

	2-го класса-регулируемого движения
	Транспортная связь между районами города, выходы на внешние автомобильные дороги.

Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое.

Доступ транспортных средств через пересечения и примыкания не чаще, чем через 300-400 м.

Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий-в одном или разных уровнях.

Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части. 

	Магистральные улицы общегородского значения:

1-класса-непрерывного движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами.

Обеспечивают безостановочное непрерывное движение по основному направлению.

Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают выход на автомобильные дороги. Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части.

	2-го класса-регулируемого движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги.

Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры города, поселения.

Движение регулируемое.

Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании.

Пересечение с дорогами и улицами других категорий – в одном или разных уровнях.

Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием.

	3-го класса-регулируемого движения
	Связывают районы города, городского округа между собой.

Движение регулируемое и саморегулируемое.

Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части.

	Магистральные улицы районного значения
	Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы.

Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения.

Движение регулируемое и саморегулируемое 

Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне.

Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части.

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения.

Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам.

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям и др. пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части.

	-улицы и дороги в производственных зонах
	Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части.

	Пешеходные улицы и площади
	Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта.

	Парковые дороги
	Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция)

	Проезды 
	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, (кварталов). Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки.

	Велосипедные дорожки:

-в составе поперечного профиля УДС

-на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. 
	Специально выделенная полоса , предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах.

Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах.

	Примечания:

1. В составе УДС выделяются главные улицы города, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения указанные основные категории улиц и дорог дополняются или применяется их неполный состав.

3. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов.

4. В исторических городах следует предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра:

- устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон;

- размещение стоянок автомобилей по периметру этого ядра.

5. Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или по УДС.


Статья 11. Категории и параметры улично-дорожной сети

Таблица 12
	Категория
	Расчетная скорость движения, км/ч

	Магистральные городские дороги

1-го класса

2-го класса
	130 (110)(90) 

90(80)(70)

	Магистральные улицы общегородского значения:

1-го класса
	90 (80)(70) 

	2-го класса
	80 (70)(60) 

	3-го класса
	70 (60)(50)

	Магистральные улицы районного значения
	70 (60)(50)

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	50 (40)(30)

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	50 (40)(30)

	-улицы и дороги в производственных зонах
	50

	Пешеходные улицы и площади
	-

	Парковые дороги
	40

	Проезды основные
	40

	Проезды второстепенные 
	30

	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС 
	-

	Велосипедные дорожки на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	20

	Категория
	Ширина полосы движения, м

	Магистральные городские дороги

1-го класса

2-го класса
	3,50-3,75

3,50-3,75 (3,25-3,75)

	Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса
	3,50-3,75 (3,25-3,75)

	2-го класса
	3,50-3,75

	3-го класса
	3,50-3,75

	Магистральные улицы районного значения
	3,25-3,75

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	3,0-3,5

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	3,0-3,5

	-улицы и дороги в производственных зонах
	3,5

	Пешеходные улицы и площади
	По расчету

	Парковые дороги
	3,0

	Проезды основные
	3,0 

	Проезды второстепенные
	3,5

	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС
	1,50* (1,00**)

	Велосипедные дорожки на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	1,50* (1,00**)

	*При движении в одном направлении

**При движении в двух направлениях.

	Категория
	Число полос движения

(суммарно в двух направлениях)

	Магистральные городские дороги

1-го класса

2-го класса
	4-10

4-8

	Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса
	4-10

	2-го класса
	4-10

	3-го класса
	4-6

	Магистральные улицы районного значения
	2-4

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	2-4

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	2-4

	-улицы и дороги в производственных зонах
	2-4

	Пешеходные улицы и площади
	По расчету

	Парковые дороги
	2

	Проезды основные
	2

	Проезды второстепенные
	1

	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС
	1-2(2)

	Велосипедные дорожки на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	1-2(2)

	Категория
	Наименьший радиус кривых в плане, м

	 Магистральные городские дороги

1-го класса

2-го класса
	1200/1900 (760/1100)(430/580)

430/580(310/420)(230/310)

	Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса
	430/580 (310/420) (230/310)

	2-го класса
	310/420 (230/310)(170/220)

	3-го класса
	230/310 (170/220)(110/140)

	Магистральные улицы районного значения
	230/310 (170/220)(110/140)

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	110/140 (70/80)(40/40)

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	110/140 (70/80)(40/40)

	-улицы и дороги в производственных зонах
	110/140

	Пешеходные улицы и площади
	-

	Парковые дороги
	75

	Проезды основные 
	50

	Проезды второстепенные
	25

	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС
	25

	Велосипедные дорожки на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	25

	Категория
	Наибольший продольный уклон, ‰

	Магистральные городские дороги

1-го класса

2-го класса
	40(45)(55)

55(60)(65)

	Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса
	55(60)(65)

	2-го класса
	60(65)(70)

	3-го класса
	65(70)(70)

	Магистральные улицы районного значения
	60(70)(70)

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	80(80)(80)

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	80(80)(80)

	-улицы и дороги в производственных зонах
	60

	Пешеходные улицы и площади
	50

	Парковые дороги
	80

	Проезды основные 
	70

	Проезды второстепенные 
	80

	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС
	70

	Велосипедные дорожки на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	70

	Категория
	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м

	Магистральные городские дороги

1-го класса

2-го класса
	21500(12500)(6700)

5700(3900)(2600)

	Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса
	5700(3900)(2600)

	2-го класса
	3900(2600)(1700)

	3-го класса
	2600(1700)(1000)

	Магистральные улицы районного значения
	2600(1700)(1000)

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	1000(600)(600)

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	1000(600)(600)

	-улицы и дороги в производственных зонах
	1000

	Пешеходные улицы и площади
	-

	Парковые дороги
	600

	Проезды основные 
	600

	Проезды второстепенные 
	600

	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС
	-

	Велосипедные дорожки на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	-

	Категория
	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м

	Магистральные городские дороги

1-го класса

2-го класса
	2600(1900)(1300)

1300(1000)(800)

	Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса
	1300(1000)(800)

	2-го класса
	1000(800)(600)

	3-го класса
	800(600)(400)

	Магистральные улицы районного значения
	800(600)(400)

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	400(250)(200)

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	400(250)(200)

	-улицы и дороги в производственных зонах
	400

	Пешеходные улицы и площади
	-

	Парковые дороги
	250

	Проезды основные 
	250

	Проезды второстепенные 
	200

	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС
	-

	Велосипедные дорожки на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	-

	Категория
	Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м

	Магистральные городские дороги

1-го класса

2-го класса
	-

-

	Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса
	4,5

	2-го класса
	3,0

	3-го класса
	3,0

	Магистральные улицы районного значения
	2,25

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	2,0

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	2,0

	-улицы и дороги в производственных зонах
	2,0

	Пешеходные улицы и площади
	По проекту

	Парковые дороги
	-

	Проезды основные 
	1,0

	Проезды второстепенные 
	0,75

	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля УДС
	-

	Велосипедные дорожки на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п.
	-

	Примечания:
1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости 
от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), 
с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается, м: магистральных дорог – 50-100; магистральных улиц – 40-100; улиц и дорог местного значения – 15-30.

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости 
от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчетных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешенную скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчетной.

3. При назначении ширины проезжей части 10 полос движения минимальное расстояние между транспортными развязками необходимо увеличить в 1,2 раза.

4. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах 
и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах допускается предусматривать выделенную полосу шириной 3,75 м.

5. В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10 %.

6. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

7. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м. 

8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

9. При поэтапном достижении расчетных параметров магистральных улиц 
и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

10. При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчетной скорости с учетом стесненности условий.

	Категория
	Ширина улиц и дорог
 в красных линиях, м



	Магистральные улицы общегородского значения: 

1-го класса
	70-110

	2-го класса
	40-100

	3-го класса
	

	Магистральные улицы районного значения
	35-45

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	15-30

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	

	Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м

	магистральные улицы непрерывного движения
	0,75

	магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения
	0,5

	В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,50 м.

	Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м

	Категория улиц
	Радиус закругления проезжей части, м

	
	при новом строительстве
	в условиях реконструкции

	магистральные улицы и дороги 
	не менее 8,0
	не менее 6

	улицы местного значения 
	не менее 5,0
	5,0

	проезды
	не менее 5,0
	5,0

	Ширина боковых проездов, м

	при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей
	не менее 7

	при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении
	10,5



	при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях
	11,25




	Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м 
	не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг 
от друга.

	Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м
	не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25

	Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м
	не более 25,

в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин

	Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, м


	от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии)
	не менее 35 

	
	от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности
	не менее 30 

	
	от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности
	не менее 20 

	
	Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. 
В конце проезжих частей тупиковых улиц 
и дорог следует устраивать площадки 
с островками диаметром не менее 16 м 
для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается 

	Расстояние от въездов в гаражи 

и выездов из них, м
	от перекрестков магистральных улиц
	50

	
	от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта 
	30

	
	улиц местного значения
	20

	Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м


	На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории 
	200-400 м в одном уровне

	
	На дорогах скоростного движения, линиях скоростного трамвая и железных дорогах 
(в разных уровнях)
	400-800 м в двух уровнях

	
	На магистральных улицах непрерывного движения
(в разных уровнях)
	300-400 м в двух уровнях

	Общественный пассажирский транспорт

	Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/м2 свободной площади пола пассажирского салона
	4

	Расчетная скорость движения, км/ч
	40

	Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/км²
	1,5 -2,5



	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м
	Для автобусов, троллейбусов и трамваев - 400-600, экспресс-автобусов и скоростных 
трамваев - 800-1200, метрополитена - 1000-2000, электрифицированных железных дорог-1500-2000

	Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м
	4

	Размещение остановочных площадок автобусов
	- за перекрестками
	не менее 25 м 
до стоп-линии

	
	- перед перекрестками
	не менее 40 м 
до стоп-линии

	
	- за наземными пешеходными переходами
	не менее 5 м

	Длина остановочной площадки, м
	20 м на один автобус, но не более 60 м

	Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м
	равна ширине основных полос проезжей части

	Ширина отстойно-разворотной площадки, м
	не менее 30

	Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м
	не менее 50

	Площадь земельных участков 
для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости 
от вместимости сооружений, га
	- 100 машин
	2,3

	
	- 200 машин
	3,5

	
	- 300 машин
	4,5

	
	- 500 машин
	6,5

	Вместимость автостанции, чел.
	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200
	10 

	
	при расчетном суточном отправлении от 200 до 400
	25

	
	при расчетном суточном отправлении от 400 до 600
	50

	
	при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000
	75

	Количество постов (посадки / высадки)
	при расчетном суточном отправлении от 100 до 200
	2   (1/1)

	
	при расчетном суточном отправлении от 200 до 400
	3   (2/1)

	
	при расчетном суточном отправлении от 400 до 600
	4   (2/1) 

	
	при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000
	6   (3/2) 



	Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

	Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га
	0,13

	Минимальный размер земельного участка для размещения дорожно-ремонтного пункта, га
	0,70


Статья 12.  Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок для временного хранения легковых автомобилей объектов обслуживания

Таблица 13

	 Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности, парковочных мест
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения
	на 100 работающих - 10-15
	Не нормируется

	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	на 100 работающих в двух смежных сменах - 7-10
	250 м

	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения
	на 100 работающих - 
10-20
	250 м

	Больницы
	на 100 коек –3-5


	250 м

	Поликлиники
	на 100 посещений – 2-3 
	250 м

	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей
	на 100 мест-3-5
	400 м

	Плавательные бассейны
	на 100 единовременных посещений -

8 парковочных мест
	400 м

	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
	на 100 мест 
или единовременных посетителей - 10-15 
	400 м

	Парки культуры и отдыха
	на 100 единовременных посетителей - 5-7
	400 м

	Рынки
	на 50 торговых мест-
20-25
	150 м

	Рестораны и кафе общегородского значения
	на 100 мест-10-15
	Не нормируется

	Гостиницы высшего разряда
	на 100 мест-10-15
	

	Прочие гостиницы
	на 100 мест-6-8
	

	Вокзалы всех видов транспорта
	на 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих 

в час «пик»-10-15 
	

	Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта 
	на 100 пассажиров в час «пик»-5-10 
	

	Культовые здания и сооружения
	на 50 мест вместимости храма – 2 парковочных места 
	250 м

	Пляжи и парки в зонах отдыха
	100 единовременных посетителей – 15-20 
на 1 парковочное место 
	400 м

	Лесопарки и заповедники
	100 единовременных посетителей - 7-10 
на 1 парковочное место 
	Не нормируется

	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, охотничьи, рыболовные и др.)
	100 единовременных посетителей – 15-20 
на 1 парковочное место
	400 м

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих 

и обслуживающего 

персонала - 3-5 
на 1 парковочное место


	400 м

	Мотели и кемпинги
	100 отдыхающих 

и обслуживающего персонала - по расчетной вместимости 
	250 м

	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально- бытового обслуживания в зонах отдыха 
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала – 

7-10 на 

1 парковочное место 
	250 м 


Примечания:

1. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов 
с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности 
на 10-15 %.

2. В центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов 
и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, на расстоянии не более 500 м от объектов туристского осмотра (с учетом обеспечения удобных подходов 
к объектам осмотра и сохранения целостного характера окружающей среды).
Статья 13. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации - 350 легковых автомобилей на 1000 чел.
В границах жилых территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи 
и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более     1500 м.

На территории жилых районов и микрорайонов следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 25 машино-мест на 1 тыс. жителей. 
Гаражи для легковых автомобилей, встроенные или встроено-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений 
со стационаром), необходимо предусмотреть в соответствии 
с требованиями СП 54.13330 и СП 118.13330.2012.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, 
в том числе, %:

	жилые районы
	25

	промышленные и коммунально-складские зоны (районы)
	25

	общегородские и специализированные центры
	5

	зоны массового кратковременного отдыха
	15


Примечание:

   Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий городского округа.
Глава 5. Предельные значения расчетных показателей, устанавливаемые для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры

Статья 14. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности по электроснабжению

Таблица 14

	N
	Категория
	Город (район)

	п./п
	(группа)
города
	с плитами на природном газе, кВт/чел.
	со стационарными электрическими плитами, кВт/чел.

	  
	  
	в целом
	в том числе 
	в целом
	в том числе

	  
	  
	по городу
(району)
	Центр
	Микро-районы (кварта-лы) застройки 
	по городу (рай-ону)
	Центр
	Микро-районы (кварта-лы) застройки

	1
	Крупнейший
	0,39
	0,55
	0,23
	0,48
	0,63
	0,38


Примечания:

1. Значения удельных электрических нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ ЦП.

2. При наличии в жилом фонде города (района) газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально 
их соотношению.

3. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых домов, общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, наружного освещения, электротранспорта (без метрополитена), систем водоснабжения 
и канализации, систем теплоснабжения.

4. Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей (кроме перечисленных в п. 3 примечания) питающихся, как правило, по городским распределительным сетям, к значениям показателей таблицы рекомендуется вводить следующие коэффициенты:

для районов города с газовыми плитами 1,2-1,6;

для районов города с электроплитами 1,1-1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

5. Нагрузки крупных промышленных потребителей и промышленных зон, питающихся, как правило, по своим линиям, определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия (промзоны) по проектам их развития 
и реконструкции или по анкетным данным.

Статья 15. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
по теплоснабжению

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 15. 

 Таблица 15
	Теплопроизводительность

котельных, Гкал/ч (МВт)
	Предельные значения расчетных показателей

	
	Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	до 5
	0,7 
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	Св. 10 >>50 (св. 12 >>58)
	2,0
	1,5

	>>50>>100 (>>58>>116)
	3,0
	2,5

	>>100>>200 (>>116>>233)
	3,7
	3,0

	>>200>>400(>>233>>466)
	4,3
	3,5


Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СП 124.1330.2012

3.  Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются 
в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

Статья 16. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности удельного водопотребления. Расчетные расходы воды
При проектировании систем водоснабжения удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 16.

Таблица 16

	
	

	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	125-160

	То же, с ванными и местными водонагревателями
	160-230

	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	220-280


Примечания:

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода 
на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды 
на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.
Статья 17. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности удельного водоотведения

Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий 
при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно таблицам: 17,18.
Таблица 17
	Жилые здания

 

 
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, 
на 1 жителя

	
	общий
	в том числе горячей

	С водопроводом 
и канализацией без ванн
	110
	45

	То же, с газоснабжением
	135
	55

	С водопроводом, канализацией и ваннами 
с водонагревателями, работающими на твердом топливе
	170
	70

	То же, с газовыми водонагревателями
	235
	95

	С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами
	260
	105

	То же, с ваннами длиной более 1500-1700 мм
	285
	115


Примечания:

1. Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен учитываться дополнительно в соответствии с таблицей 18.
2. Использование приведенных значений расходов воды для коммерческих расчетов за воду не допускается.

Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя следует принимать согласно таблице 18.
Таблица 18
	Водопотребители

 
	Единица
измерения

 
	Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения
	Повышающий коэффициент для III климатического района

 
	Продолжи-тельность водоразбора, ч

 

	
	
	общий
	в том
числе горячей
	
	

	1. Больницы:
	 
	 
	 
	 
	 

	с общими ваннами и душами
	"
	120
	75
	1,1
	24

	с санитарными узлами, приближенными к палатам
	"
	200
	90
	1,1
	24

	инфекционные
	"
	240
	110
	1,1
	24

	2. Физкультурно-оздоровительные учреждения:
	 
	 
	 
	 
	 

	со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья
	1 место
	60
	30
	1,15
	24

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	То же
	200
	100
	1,1
	24

	3. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:
	 
	 
	 
	 
	 

	с дневным пребыванием детей:
	 
	 
	 
	 
	 

	со столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	40
	20
	1,1
	10

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	То же
	80
	30
	1,1
	10

	с круглосуточным пребыванием детей:
	"
	 
	 
	 
	 

	со столовыми на полуфабрикатах
	"
	60
	30
	1,15
	24

	со столовыми, работающими на сырье, и прачечными
	"
	120
	40
	1,15
	24

	4. Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах
	1 учащийся и 1 препо-
даватель
	20
	8
	1,1
	8

	5. Поликлиники и амбулатории
 
	1 посетитель,
	10
	4
	1,1
	10

	
	1 работающий в смену
	30
	12
	1,0
	10

	6. Стадионы и спортзалы:
	 
	 
	 
	 
	 

	для зрителей
	"
	3
	1
	1,0
	4

	для физкультурников с учетом приема душа
	"
	50
	30
	1,15
	11

	для спортсменов с учетом приема душа
	"
	100
	60
	1,15
	11

	7. Плавательные бассейны:
	 
	 
	 
	 
	 

	для зрителей
	1 место
	3
	1
	1,0
	6

	для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа
	1 человек
	100
	60
	1,0
	8

	на пополнение бассейна
	% вместимости
	10
	-
	 
	8


Примечания:

1.  Нормы расхода воды установлены для основных потребителей 
и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).
2. Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных 
и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также 
на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.
3. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных 
и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%.
4.  Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены 
из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.
5.  Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.
6.  Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.
7.  На предприятиях общественного питания количество блюд ([image: image1.png]


), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле
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,

где [image: image3.png]


 - количество посадочных мест;     [image: image4.png]


 - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5;     [image: image5.png]


 - время работы предприятия общественного питания, ч;     [image: image6.png]


 - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0.
Статья 18. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня объектами газоснабжения

Таблица 19
	Наименование объектов
	Степень благоустройства застройки
	Предельные значения расчетных показателей

	
	
	минимально допустимого уровня обеспеченности *
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3
	4

	Объекты газоснабжения
	Централизованное горячее водоснабжение
	120 м3/год на 1 чел.
	не нормируется

	
	Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей
	300 м3/год на 1 чел.
	

	
	Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения
	180 м3/год на 1 чел. 
	


Укрупненные  показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3))

Глава 6. Показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий города 
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать 
не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод 
с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать согласно СП 104.13330.2011 и СП 58.13330.2012.

 Средние коэффициенты стока

Таблица 20
	 Функциональная зона
	Коэффициент
стока

	Общественно-деловая зона
	0,9

	Жилая зона (с преобладанием многоэтажной жилой застройки)
	0,6

	Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой застройки)
	0,4


1. Площадь скверов, бульваров, садов, парков и лесопарков 
при определении средних коэффициентов стока исключается из соответствующих видов жилых территорий.

2. Коэффициент стока принимается: для скверов, бульваров, а также садов и парков с большой площадью дорожек и площадок - 0,25; для садов, парков 
и лесопарков с большими массивами древесных насаждений - 0,1.

Глава 7. Доступность жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения
При планировке и застройке территории необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения 
в соответствии с СП 59.13330.2012.
На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:
до 100 включительно                            5%, но не менее одного места;

от 101 до 200                                          5 мест и дополнительно 3%;

от 201 до 1000                                        8 мест и дополнительно 2%;

1001 место и более                                24 места плюс не менее 1%
                                                                 на каждые 100 мест свыше   
Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более 100 м.
Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-место) – 21 м2. 
Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) 
3,5 м.
Глава 8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые 
для объектов местного значения в области предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Таблица 21
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	Система оповещения РСЧС* 
	В составе систем радиотрансляции либо в рамках строительства общественных и культурно-бытовых объектов 
	Не нормируется  

	Здания административные, в том числе для размещения аварийно-спасательных служб, сил и средств защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лабораторий и др. 
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, укрытия)
	1000 мест на 1000 человек населения, оставшегося после эвакуации
	Радиус пешеходной доступности - 500 м

	Пункт охраны общественного порядка
	По заданию на проектирование
	Радиус пешеходной доступности 800 м

	Спасательные посты, станции на водных объектах (в том числе объекты оказания первой медицинской помощи) 
	1 объект на 400 м береговой линии в местах отдыха населения 
	Радиус пешеходной доступности - 400 м 

	Берегозащитные сооружения
	100% береговой линии, требующей защиты
	Не нормируется

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
	100% территории, требующей защиты
	Не нормируется

	Объекты добровольной и  муниципальной пожарной охраны
	2 объекта на 12 автомобилей
	Не нормируется

	Источники наружного противопожарного водоснабжения
	по расчету в соответствии с

СП 8.13130.2009 
	Не нормируется

	Подразделения пожарной охраны
	по расчету в соответствии с  СП 11.13130.2009
	Не нормируется


*Системами, обеспечивающими подачу сигнала «Внимание всем», должны быть оснащены объекты с одномоментным нахождением там  более 50 чел., а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения  людей  (в многоквартирных домах, гостиницах, общежитиях – на каждом этаже).
Глава 9. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности, устанавливаемые для объектов местного значения, в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 
Санитарная очистка территории должна обеспечивать 
во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание)  бытовых (коммунальных) отходов 
с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Количество бытовых отходов определяется по расчету с учетом нормы накопления бытовых отходов:

	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов, чел./год

	 
	кг
	л

	Твердые:
	 
	 

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	225
	1000

	от прочих жилых зданий
	450
	1500

	Общее количество по городу с учетом общественных зданий
	300
	1500

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	3500

	Смет с 1 м[image: image7.jpg]


 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	15
	20

	Примечание:

1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.


Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон* предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке 
и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 22.
Таблица 22
	Предприятия и сооружения
	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га
	Размеры санитарно-защитных зон, м

	Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год:
	 
	 

	до 100
	0,05
	300

	св. 100
	0,05
	500

	Полигоны
	0,02-0,05
	500

	Мусороперегрузочные станции
	0,04
	100

	Сливные станции
	0,02*
	300

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3
	1000


Примечания:

1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.
2. Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.
	Часть вторая. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части Нормативов градостроительного проектирования городского округа 
«Город Ростов-на-Дону»



Глава 10. Общие положения

Статья 19. Цели и задачи Нормативов градостроительного проектирования

19.1. Нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону» (далее – Нормативы) разработаны 
в целях определения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения городского округа «Город Ростов-на-Дону», максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Ростов-на-Дону».
19.2. При подготовке Нормативов решены следующие задачи:

1) информационная и аналитическая проработка Нормативов, включающая анализ территории городского округа «Город
Ростов-на-Дону» с точки зрения обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, определяемых в количественных показателях обеспеченности территории объектами местного значения, уровня территориальной доступности таких объектов, 
а также включая демографическую оценку жилых территорий (перспективных, развивающихся и застроенных), исследование улично-дорожной сети, уровня автомобилизации и качества общественного транспорта, систем инженерного и коммунального обслуживания и других компонентов жизнедеятельности города;

2) определение перечня объектов местного значения;

3) подготовка предложений по количеству показателей, 
их составу и значению для различных функциональных зон, исходя 
из принципа минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа «Город Ростов-на-Дону» объектами местного значения при условии максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
4) подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа «Город Ростов-на-Дону» объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения;

5) обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа «Город Ростов-на-Дону» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Ростов-на-Дону»;

6) установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Ростов-на-Дону»;

7) разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Ростов-на-Дону».
19.3. Нормативы направлены на:

1) обеспечение согласованности решений и показателей развития территорий, устанавливаемых в документах территориального планирования Ростовской области, документации по градостроительному зонированию и документации по планировке территории городского округа «Город Ростов-на-Дону»;

2) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;

3) обеспечение оценки качества проектной документации 
в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах территориального планирования городского округа «Город Ростова-на-Дону».

19.4. При формировании Нормативов городского округа 
«Город Ростов-на-Дону» соблюдены требования охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, охраны памятников истории 
и культуры, пожарной безопасности, учтены показатели:

1) социально-демографического состава и плотности населения 
на территории городского округа;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа.
Статья 20. Анализ административно-территориального устройства, природно-климатических и социально-экономических условий развития городского округа, влияющих на установление расчетных показателей

20.1.  Город Ростов-на-Дону – административный центр Ростовской области, центр Южного Федерального округа. Современная площадь городского округа составляет 35621,6 га. 
Город расположен в пойме реки Дон и ее притоков: реки Темерник 
и реки Кизитеринка. Муниципальное образование «Город 
Ростов-на-Дону» граничит на юго-западе с Азовским районом, на юге – с городом Батайском, на востоке – с Аксайским районом,на северо-западе – с Мясниковским районом. Административно город 
Ростов-на-Дону делится на 8 районов: Ворошиловский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Первомайский, Пролетарский и Советский районы. 

20.2. Город Ростов-на-Дону является центром экономической активности Ростовской области. 

20.3. Город Ростов-на-Дону имеет развитую транспортную инфраструктуру. С другими регионами его связывают железнодорожный, речной, воздушный и автомобильный транспорт. Город является крупным воднотранспортным узлом, в составе которого действует ведущий на Юге России речной и морской порт («порт пяти морей»), имеющий международный статус. На территории города размещены международный аэропорт гражданской авиации «Аэропорт Ростов-на-Дону», военный аэродром «Центральный».

20.4. По состоянию на начало 2016 года численность населения 
города Ростова-на-Дону составила 1,1 млн. человек.

Статья 21. Общая организация и зонирование территории муниципального образования «Город Ростов-на–Дону»

21.1. Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону» Ростовской области наделено статусом городского округа 
в соответствии с Областным законом от 27.12.2004 № 238-ЗС 
«Об установлении границы и наделении статусом городского округа муниципального образования «Город Ростов-на-Дону».

21.2. При определении перспективы развития и планировки муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» необходимо учитывать:

1) местоположение города в системе расселения, агломерации;

2) социально-экономическую специализацию и роль города 
в системе формируемых центров обслуживания населения;

3) прогноз социально-экономического развития территории;

4) санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку 
на планируемых к развитию территориях.

Городской округ «Город Ростов-на-Дону» в соответствии 
с проектной численностью населения относится к крупнейшим городским округам.

Прогноз численности и состава населения для города 
Ростова-на-Дону определен Генеральным планом города.

Таблица 23
	№

п./п
	Муниципальное образование
	Численность населения, тыс. человек

	
	
	2014 г.

 (исходный год)
	2017 г.


	2035 г.

(расчетный срок)

	1
	г. Ростов-на-Дону
	1119,8
	1125,3
	1360,0


21.3. Возможные направления территориального развития городского округа «Город Ростов-на-Дону» определяются 
на основании Генерального плана с учетом нормативно-технических 
и нормативных правовых актов в области градостроительства Ростовской области, Уставом города Ростова-на-Дону.

Общая потребность в территории для развития города, включая резервные территории, определяется на основании  Генерального плана города. 

21.4. Общую организацию территории города следует осуществлять на основе сравнения нескольких вариантов планировочных решений, принятых на основании анализа технико-экономических показателей, выявляющих возможность рационального использования территории, наличия топливно-энергетических, водных, территориальных, трудовых и рекреационных ресурсов, состояния окружающей среды, с учетом прогноза их изменения 
на перспективу, развития экономической базы, изменения социально-демографической ситуации и развития сферы обслуживания 
с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения в среде обитания с факторами вредного воздействия, максимального сохранения естественных экологических систем.

При этом необходимо учитывать:

1) возможности развития города за счет имеющихся территориальных ресурсов (резервных территорий) с учетом выполнения требований природоохранного законодательства;

2) возможность повышения интенсивности использования территорий (за счет увеличения плотности застройки) в границах города, в том числе за счет реконструкции сложившейся застройки.
21.5. С учетом преимущественного функционального использования территория города подразделяется 
на территориальные зоны. 

21.6. В пределах указанных территорий в результате градостроительного зонирования устанавливаются следующие функциональные зоны:

1) жилые зоны;

2) рекреационные зоны;

3) общественно-деловые зоны;

4) производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

5) зоны специального назначения;

6) водные объекты.

Глава 11. Жилая территория

Статья 22. Общие требования

22.1. Жилая территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

22.2. Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: 

·  при средней этажности  жилой застройки до 3 этажей – 10 га
для застройки без земельного участка и 20 га – для застройки 
с участком; 
·  от 4-8 этажей – 8 га;

·  9 этажей и более – 7 га.
22.3. Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принимается на основании фактических статистических данных по городскому округу и показателей 
на расчетные периоды, определенных Генеральным планом.

22.4. В зависимости от использования жилищный фонд подразделяется на:

1) индивидуальный жилищный фонд;

2) жилищный фонд социального использования; 

3) специализированный жилищный фонд.

Все виды жилищного фонда подразделяются по уровню комфортности, который устанавливается в задании 
на проектирование с перечнем требований к габаритам и площади помещений, составу помещений жилья, а также инженерно-техническому оснащению, обеспечивающему возможность регулирования в процессе эксплуатации санитарно-гигиенических параметров воздушной среды и имеет следующую классификацию:

1) индивидуальный жилищный фонд: высококомфортное (элитное), комфортное (бизнес-класс), массовое (эконом-класс);

2) жилищный фонд социального использования: законодательно установленная норма комфорта для государственного 
и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма;

3) специализированный жилищный фонд (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан): законодательно установленная норма комфорта в специализированном жилищном фонде в зависимости от назначения жилья.

22.5. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки 
не нормируются.

Статья 23. Жилые зоны

23.1. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

23.2. Для размещения жилой зоны должны выбираться участки, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий 
по сохранению естественного состояния природной среды.

Планировочную структуру жилой зоны следует формировать
в соответствии с планировочной структурой города, учитывая градостроительные, природные особенности территории, трассировку улично-дорожной сети. 

23.3. При формировании жилой зоны должны выдерживаться принципы компактности планировочного образования, защищенности 
от неблагоприятных природных воздействий, сокращения радиусов доступности объектов системы обслуживания.

При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, учитывая потребности различных социальных групп населения.

23.4. В составе жилых зон используются следующие типы застройки: 

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (девять этажей 
и более);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от пяти 
до восьми этажей);

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до четырех этажей включая мансардный);

- зона застройки блокированными жилыми домами;
- зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками.
23.5. В жилых зонах допускается размещение отдельностоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

23.6. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными 
или пристроенными помещениями в первых этажах, кроме помещений общественного и жилого назначения, образовательных организаций, 
а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами в первых этажах.

23.7. Запрещается размещение жилых помещений в цокольных
и подвальных этажах.

В цокольном, первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.

23.8. На территории жилой застройки не допускается размещение новых производственных объектов, которые:

1) по классу опасности расположенных на них производств нарушают или могут нарушить своей деятельностью экологическую безопасность территории жилой застройки;

2) по величине территорий нарушают функционально-планировочную организацию жилых территорий.

23.9. При проектировании территории жилой застройки должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, вибрации, загрязнений атмосферного воздуха 
в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

23.10. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной
для инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая градостроительная документация по планировке новых 
и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела «Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 
и маломобильных групп населения» настоящих нормативов.

23.11. Жилой район – архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения.

23.12. Микрорайон (квартал) – основной элемент планировочной структуры застройки в границах красных линий или других границ, размер территории, которого от 5 до 60 га. 
В микрорайоне (квартале) выделяются земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории. 
Район формируется как группа микрорайонов (кварталов) 
в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района не должна превышать 250 га.

Район, квартал (микрорайон), часть квартала являются объектами документов территориального планирования и документов по планировке территории.

При разработке документов по планировке территории 
на отдельный участок территории, занимающий часть территории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала (микрорайона) в целом.

23.13. При размещении жилой застройки в комплексе 
с объектами общественного центра или на участках, ограниченных 
по площади территории, жилая застройка формируется в виде участка или группы жилой, смешанной жилой застройки. 

23.14. В зоне исторической застройки структурными элементами жилых зон являются кварталы, группы кварталов, ансамбли улиц 
и площадей.

В конкретных градостроительных условиях, особенно 
при реконструкции, допускается смешанная по типам застройка. 

23.15. Предельно допустимые размеры придомовых, приквартирных земельных участков, предоставляемых в городском округе на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются в соответствии с законодательством.

Размеры придомовых и приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации в городском округе, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

23.16. Границы, размеры земельных участков 
при многоквартирных домах, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории 
на основании законодательных актов Российской Федерации, Ростовской области, нормативных правовых актов городского округа «Город Ростов-на-Дону» и настоящих Нормативов.

23.17. Городской округ «Город Ростов-на-Дону» расположен
в III климатическом районе, подрайоне III-В (СП 131.13330.2012).

При проектировании жилой зоны города расчетную плотность населения территории микрорайона (квартала) по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенным показателям в таблице 24.

Расчетная плотность населения территории микрорайона (квартала) не должна превышать 450 чел./га.

 Таблица 24
	Средняя этажно-сть жилых домов
	Микрорайон (Квартал) 

	
	Плотность  жилого фонда, кв.м./га
	Расход территорий, кв.м./чел при жилищной обеспеченности 

не менее 

20 кв.м., чел
	Расход территорий, кв.м./чел при жилищной обеспеченности

 не менее 

30 кв.м., чел
	Расход территорий, кв.м./чел при жилищной обеспеченности 

не менее 

 40 кв.м., чел

	Коэффициент застройки -5%

	2
	1 000
	200
	300
	400

	3
	1 500
	133
	200
	267

	4
	2 000
	100
	150
	200

	5
	2 500
	80
	120
	160

	6
	3 000
	67
	100
	133

	7
	3 500
	57
	86
	114

	8
	4 000
	50
	75
	100

	9
	4 500
	44
	67
	89

	10
	5 000
	40
	60
	80

	11
	5 500
	36
	55
	73

	12
	6 000
	33
	50
	67

	13
	6 500
	31
	46
	62

	14
	7 000
	29
	43
	57

	15
	7 500
	
	40
	53

	16
	8 000
	
	38
	50

	17
	8 500
	
	35
	47

	18
	9 000
	
	33
	44

	19
	9 500
	
	32
	42

	20
	10 000
	
	30
	40

	21
	10 500
	
	29
	38

	22
	11 000
	
	
	36

	23
	11 500
	
	
	35

	24
	12 000
	
	
	33

	Коэффициент застройки -10%

	2
	2 000
	100
	150
	200

	3
	3 000
	67
	100
	133

	4
	4 000
	50
	75
	100

	5
	5 000
	40
	60
	80

	6
	6 000
	33
	50
	67

	7
	7 000
	29
	43
	57

	8
	8 000
	
	38
	50

	9
	9 000
	
	33
	44

	10
	10 000
	
	30
	40

	11
	11 000
	
	
	36

	12
	12 000
	
	
	33

	13
	13 000
	
	
	31

	14
	14 000
	
	
	29




	Коэффициент застройки -15%

	2
	3000
	67
	100
	133

	3
	4500
	44
	67
	89

	4
	6000
	33
	50
	67

	5
	7500
	
	40
	53

	6
	9000
	
	33
	44

	7
	10500
	
	29
	38

	8
	12000
	
	
	33

	9
	13500
	
	
	30

	Коэффициент застройки -20%

	2
	4000
	50
	75
	100

	3
	6000
	33
	50
	67

	4
	8000
	
	38
	50

	5
	10000
	
	
	40

	6
	12000
	
	
	33

	7
	14000
	
	
	29

	Коэффициент застройки -25%

	2
	5000
	40
	60
	80

	3
	7500
	27
	40
	53

	4
	10000
	
	30
	40

	5
	12500
	
	
	32

	6
	15000
	
	
	27

	Коэффициент застройки -30%

	2
	6 000
	33
	50
	67

	3
	9 000
	
	33
	44

	4
	12 000
	
	
	33

	5
	15 000
	
	
	27

	Коэффициент застройки -40%

	2
	8 000
	25
	38
	50

	3
	12 000
	
	
	33


23.18. Для разработки документации по планировке территории нормативный размер земельного участка определяется в зависимости 
от площади земельного участка, занятого непосредственно жилыми зданиями, а также прилегающими к ним территориями, необходимыми 
для обеспечения их функционирования (обслуживания).

Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно обособленный комплекс недвижимости должен содержать следующие элементы территорий:

- территории под жилыми зданиями;

- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям;

- открытые площадки для временного хранения автомобилей;

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха и игр детей;

- хозяйственные площадки.

Нормативный размер земельного участка рассчитывается 
в соответствии с формулой

S норм. = S общ. х У зд.,

где S норм. – нормативный размер земельного участка, кв. м;

S общ. – общая площадь жилых помещений в проектируемом комплексе;

У зд. – удельный показатель реконструируемого земельного участка, приходящийся на 1 кв. м общей площади жилых помещений, при жилищной обеспеченности (таблица 25).

	Удельный показатель реконструируемого земельного участка, приходящийся на 1 кв. м 

общей площади жилых помещений

	Жил. Обес-печ., кв.м/чел
	Этажность

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	18
	1,5
	1,29
	1,09
	0,88
	0,82
	0,77
	0,71
	0,65
	0,62
	0,59
	0,56
	0,54
	0,51
	0,48
	0,45
	0,42
	0,40
	0,38
	0,36

	20
	1,35
	1,16
	0,98
	0,79
	0,74
	0,69
	0,64
	0,59
	0,56
	0,53
	0,51
	0,48
	0,46
	0,43
	0,41
	0,38
	0,36
	0,34
	0,32

	23
	1,17
	1,01
	0,85
	0,69
	0,64
	0,60
	0,55
	0,51
	0,49
	0,46
	0,44
	0,42
	0,40
	0,37
	0,35
	0,33
	0,31
	0,30
	0,28

	25
	1,08
	0,93
	0,78
	0,63
	0,59
	0,55
	0,51
	0,47
	0,45
	0,43
	0,41
	0,39
	0,37
	0,34
	0,32
	0,30
	0,29
	0,27
	0,26

	30
	0,9
	0,78
	0,65
	0,53
	0,49
	0,46
	0,42
	0,39
	0,37
	0,36
	0,34
	0,32
	0,30
	0,29
	0,27
	0,25
	0,24
	0,23
	0,22

	35
	0,77
	0,66
	0,56
	0,45
	0,42
	0,40
	0,37
	0,33
	0,32
	0,30
	0,29
	0,28
	0,26
	0,25
	0,23
	0,23
	0,21
	0,20
	0,19

	40
	0,68
	0,58
	0,49
	0,40
	0,37
	0,35
	0,32
	0,29
	0,28
	0,27
	0,23
	0,24
	0,21
	0,22
	0,20
	0,20
	0,18
	0,17
	0,16

	50
	0,54
	0,46
	0,39
	0,32
	0,30
	0,28
	0,26
	0,23
	0,22
	0,21
	0,16
	0,19
	0,14
	0,17
	0,16
	0,16
	0,14
	0,14
	0,13


Таблица 25
23.19. Площадь земельного участка для проектирования жилого здания должна обеспечивать возможность дворового благоустройства.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами СП 42.13330.2011, приведенными в таблице 26.
Таблица 26
	Площадки
	Размеры площадок, м2/чел.
	Расстояние от площадок до окон жилых домов и общественных зданий, м

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	не менее 10% от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны
	12

	Для отдыха взрослого населения
	
	10

	Для занятий физкультурой
	
	10-40

	Для хозяйственных целей 
	
	20


Допускается уменьшать, но не более чем на 50 процентов, удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями в 9 этажей и выше, для занятий физкультурой – 
при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых 
и общественных зданий до площадок для выгула собак – не менее 
40 м.
Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории.

Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда 
и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 
15 м.

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.
Статья 24. Общественно-деловые зоны

24.1. Общественно-деловые зоны включают:
	Тип зоны
	Объекты

	Зона делового, общественного и коммерческого назначения
	Административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, ЖКХ, НИИ, проектные и конструкторские институты, учреждения культуры, культурно-развлекательные центры, торговые комплексы, торгово-развлекательные комплексы, гостиницы, развлекательные центры.

	Зона учреждений здравоохранения
	Клинические центры, областные многопрофильные больницы и диспансеры, реабилитационные и консультативно-диагностические центры, специализированные базовые поликлиники, аптеки, дома интернаты разного профиля

	Зона учреждений образования
	Высшие и средние специальные учебные заведения, центры переподготовки кадров

	Зона спортивных комплексов и сооружений
	Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, специализированные спортивные сооружения

	Зона общественно-жилой застройки
	Жилая застройка с развитой системой объектов обслуживания (встроенные, встроено-пристроенные, пристроенные и отдельно стоящие), закрытые спортивные сооружения и открытые спортивные сооружения без трибун, административно-управленческие комплексы, деловые и банковские структуры, структуры связи, ЖКХ, НИИ, проектные и конструкторские институты, учреждения культуры, торговые комплексы, гостиницы, развлекательные центры


Статья 25. Рекреационные зоны и водные объекты

25.1. В состав рекреационных зон включаются:

	Тип зоны
	Параметры

	Зона озеленённых территорий общего пользования
	- парки, скверы, бульвары, предназначенные для различных форм отдыха;

- рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении - 50-100 человек на гектар

	Зона объектов рекреации и туризма
	- территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом;

- минимальная площадь земельного участка на 1-го посетителя 70-200 кв. м. 

	Зона лесов
	- рекреационная нагрузка при равномерном ежедневном восьмичасовом перемещении – до 10 человек на гектар в зависимости от породного состава леса;

- защитная категория лесов

	Зона рекреационных территорий ограниченного пользования (Ботанический сад, ООПТ)
	- территории, включающие земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, 

- запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.


25.2. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно 
не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного 
и рекреационного назначения.

25.3. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон любая деятельность осуществляется согласно статусу территории 
и режимам особой охраны в соответствии с требованиями раздела «Зоны особо охраняемых территорий» настоящих нормативов.

25.4. В составе рекреационных зон могут выделяться озелененные территории общего пользования, зоны массового отдыха и курортные, зоны особо охраняемых природных территорий 
и расположенные на них объекты.

25.5. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования); на землях особо охраняемых природных территорий (лечебно-оздоровительные местности 
и курорты); землях историко-культурного назначения, объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, музеев и т. п.

Рекреационные зоны расчленяют территорию города
на планировочные части. При этом должны соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств и обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.

25.6. Рекреационные зоны необходимо формировать 
во взаимосвязи с пригородными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс города. 

25.7. Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде: городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест кратковременного отдыха населения, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. 

25.8. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки города должен быть не менее 40 %, 
а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

25.9. Суммарная площадь общегородских озелененных территорий общего пользования для городского округа «Город Ростов-на-Дону» должна составлять не менее 10 м2/чел. общегородских озелененных территорий общего пользования. 

25.10. Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии с таблицей 27.

Таблица 27
	Функциональные зоны парка

по видам использования
	Размеры земельных участков зон парка

	
	% от общей площади парка
	м2/чел.

	Зона культурно-просветительских мероприятий
	3-8
	10-20

	Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.)
	5-17
	30-40

	Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий
	10-20
	75-100

	Зона отдыха детей
	5-10
	80-170

	Прогулочная зона
	40-75
	200

	Хозяйственная зона
	2-5
	-


25.11. При решении градостроительных вопросов организации кратковременного и длительного отдыха необходимо определять ориентировочную потребность населения в территориях на перспективу
в соответствии с расчетами социальных потребностей в отдыхе, туризме, лечении: максимальное число отдыхающих и туристов одновременно в период «пик» (в зависимости от числа населения); возрастную структуру; сезонность; общую функциональную направленность рекреации (стационарный отдых различной продолжительности, мобильный отдых и др.).

25.12. Зоны отдыха города формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов
и водотоков.

Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать
в пределах доступности на общественном транспорте, как правило, 
не более 1,5 ч.

25.13. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки 
на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета 500 -1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая 
ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 
100 м2 на одного посетителя.

Статья 26. Реконструкция застроенных территорий в        городском округе

26.1. В целях интенсивного использования территории города
и улучшения безопасной и благоприятной среды проживания населения может быть запланирована реконструкция сложившейся застройки.

Развитие застроенных территорий осуществляется в пределах жилых территорий и в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

26.2. Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) или их частей является комплексной, реконструкция застройки в пределах земельного участка является локальной (выборочной).

При сносе существующей застройки более 50% реконструкция является радикальной.

В настоящих Нормативах применены следующие термины 
с соответствующими определениями:

1) виды реконструкции;

2)  виды градостроительной деятельности:

- регенерация – сохранение и восстановление объектов культурного наследия и исторической среды;

- ограниченные преобразования – сохранение градостроительных качеств объектов культурного наследия и исторической среды 
и их развитие на основе исторических традиций;

- активные преобразования – изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением.

26.3. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять на основании разработанного проекта с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

Глава 12. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры

Статья 27. Зоны инженерной инфраструктуры
27.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена 
для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания 
и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления 
санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

27.2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений 
и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения негативного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов.

27.3. Проектирование систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе разработанных и утвержденных  схем.

27.4. Инженерные системы следует рассчитывать, исходя
из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, удельного среднесуточного норматива потребления и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.

27.5. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей города, требуемых расходов воды на различных этапах его развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

27.6. Проектирование систем водоснабжения города, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов следует производить в соответствии с требованиями:

- СП 31.13330.2012;

- СанПиН 2.1.4.1175-02;

- ГОСТ 2761-84*;

- СанПиН 2.1.4.1110-02.

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения.

27.7. Расчетное среднесуточное водопотребление города определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
с учетом расхода воды на поливку.

27.8. При проектировании системы водоснабжения в целом
или в отдельных районах следует руководствоваться следующими расчетными расходами воды:

1) максимальными суточными расходами (м3/сут.) – при расчете водозаборных сооружений, станций водоподготовки и емкостей
для хранения воды;

2) максимальными часовыми расходами (м3/ч) – при определении максимальной производительности насосных станций, подающих воду
по отдельным трубопроводам в емкости для хранения воды;

3) секундными расходами воды в максимальный час (л/с) – 
при определении максимальной подачи насосных станций, подающих воду в водопроводы, магистральные и распределительные трубопроводы системы водоснабжения без емкости хранения воды 
и при гидравлическом расчете указанных трубопроводов;

4) следует принимать коэффициент (Кmax) суточной неравномерности водопотребления – 1,2, часовой неравномерности водопотребления – 1,4.

27.9. При проектировании сооружений водоснабжения следует учитывать требования бесперебойности водоснабжения.

27.10. Проектирование систем канализации города следует производить в соответствии с требованиями:

- СП 32.13330.2012;

- СП 42.13330.2011;

- СанПиН 2.1.5.980-00.

Все объекты жилищно-гражданского, производственного назначения, как правило, должны быть обеспечены централизованным системами канализации.

27.11. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции, следует принимать 
в соответствии с требованиями:

- СП 32.13330.2012;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

27.12. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляется в соответствии 
с требованиями СН 456-73.

Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3×3 м, камер переключения и запорной арматуры – не более 10×10 м.

27.13. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего 
в теплый период года направления по отношению к жилой застройке населенного пункта ниже по течению водотока.

Не допускается размещать очистные сооружения поверхностных сточных вод в жилых микрорайонах (кварталах), а накопители канализационных осадков – на селитебных территориях.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует, как правило, размещать на территории промышленных предприятий.

27.14. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более приведенных в таблице 28.

Таблица 28
	Производительность очистных сооружений канализации,

тыс.м3/сут
	Размеры земельных участков, га

	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	1
	2
	3
	4

	до 0,7 
	0,5
	0,2
	-

	свыше 0,7 до 17
	4
	3
	3

	свыше 17 до 40
	6
	9
	6

	свыше 40 до 130
	12
	25
	20

	свыше 130 до 175
	14
	30
	30

	свыше 175 до 280
	18
	55
	-


27.15. Проектирование и строительство новых, реконструкцию 
и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций.

27.16. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

1) для существующей застройки города и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением 
по фактическим тепловым нагрузкам;

2) для намечаемых к строительству промышленных предприятий 
– по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

3) для намечаемых к застройке жилых микрорайонов (кварталов) 
– по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий 
и сооружений.

27.17. Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии 
с требованиями СП 124.13330.2011.

27.18. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектом планировки города, генеральными планами предприятий.

27.19. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии с:

- СП 18.13330.2011;

- СП 124.13330.201.1 

Для прохождения теплотрасс в заданных направлениях выделяются специальные коммуникационные коридоры, которые учитывают интересы прокладки других инженерных коммуникаций 
с целью исключения или минимизации участков их взаимных пересечений.

27.20. Проектирование и строительство новых, реконструкцию
и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.
27.21. Размещение магистральных газопроводов на территории города не допускается.

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов определяются в соответствии с требованиями  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

27.22. Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных ниже. Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.

Таблица 29
	Потребители газа, размещенные в зданиях
	Давление газа

во внутреннем газопроводе, МПа

	1
	2

	1. Газотурбинные и парогазовые установки
	2,5

	2. Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства
	1,2

	3. Прочие производственные здания
	0,6

	4. Бытовые здания производственного назначения отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания. Отдельно стоящие общественные здания производственного назначения
	0,3

	5. Административные и бытовые здания, не вошедшие 
в пункт 4 таблицы
	0,1

	6. Котельные:
	

	отдельно стоящие
	0,6

	пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий
	0,6

	пристроенные, встроенные и крышные общественных 
(в том числе административного назначения), административных и бытовых зданий
	0,3

	пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий
	0,3

	7. Общественные (в том числе административного назначения) здания (кроме зданий, установка газоиспользующего оборудования в которых 
не допускается) и складские помещения (до регулятора давления)
	0,1

	8. Жилые здания (до регулятора давления)
	0,1


27.23. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям требуемых параметров и в необходимом объеме. Для потребителей газа, которые не подлежат ограничению
или прекращению газоснабжения, перечень которых утверждается
в установленном порядке, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа. Внутренние диаметры газопроводов должны определяться расчетом из условия газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления. Качество природного газа должно соответствовать:

- ГОСТ 5542-2014; 
- ГОСТ 20448-90;

- ГОСТ Р 52087;

- ГОСТ 27578-87.

Качество газа иного происхождения должно соответствовать нормативным документам на поставку. Допускается транспортирование газов иного происхождения при условии подтверждения обеспечения целостности и надежной эксплуатации сетей газораспределения
и газопотребления на весь период эксплуатации в соответствии
с требованиями настоящего свода правил. Выбор схем газораспределения следует проводить в зависимости от объема, структуры и плотности газопотребления города, размещения жилых 
и производственных зон, а также источников газоснабжения (местоположение и мощность существующих и проектируемых магистральных газопроводов, ГРС). Выбор той или иной схемы сетей газораспределения в проектной документации должен быть обоснован экономически и обеспечен необходимой степенью безопасности. Любое изменение существующей сети должно осуществляться с сохранением характеристик надежности и безопасности. Подача газа потребителям должна предусматриваться по сетям газораспределения I-IV категорий с редуцированием давления газа, как правило, у потребителя.

27.24.Газораспределительные станции (ГРС) 
и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться 
за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться
вне селитебной территории города, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению 
к жилой застройке.
27.25. Размеры земельных участков ГНС в зависимости
от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

1) 10 тыс.т/год – 6;

2) 20 тыс.т/год – 7;

3) 40 тыс.т/год – 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать 
с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
27.26. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.
27.27. Для снижения и регулирования давления газа
в газораспределительной сети предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), пункты редуцирования газа шкафные (ПРГШ) 
и газорегуляторные установки (ГРУ).

27.28. ГРП следует размещать:

1) отдельно стоящими;

2) пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

3) встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

4) на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

5) вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом
на территории промышленных предприятий.

ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.

ПРГШ размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

27.29 .Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий
и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода: 

1) от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории города – 15 м; 

2) от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа – 10 м.

27.30. Противопожарные расстояния от газопроводов и иных объектов газораспределительной сети до соседних объектов определяются в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

27.31. Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ПРГШ должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 30.

Таблица 30
	Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ПРГШ, МПа
	Расстояния в свету от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали

(в свету), м

	
	зданий и

сооружений
	железнодорожных путей (до ближайшего рельса)
	автомобильных дорог (до обочины)
	воздушных линий электропередачи

	До 0,6 включительно
	10
	10
	5
	не менее 1,5 высоты опоры

	Свыше 0,6
	15
	15
	8
	


Примечания:

1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей. 

2. Требования настоящей таблицы распространяются также на узлы учета газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или шкафах на отдельно стоящих опорах. 

3.Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе
до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в 6.3.5. СП 62.13330.2011.

4.Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения 
при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ПРГШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ 
и размещаемых  в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с:

- СП 42.13330.2011,  СП 18.13330.2011, а от подземных газопроводов 
– в соответствии с приложением В данных сводов правил.

5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ и ПРГШ 
и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ГРПШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать 
в соответствии с приложением Б СП 62.13330.2011*, СНиП 42-01-2002 
(с Изменением № 1)», а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения - в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м.

6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ПРГШ, в пределах ограждений 
не допускается.

7. Следует предусмотреть подъезд к ГРП и ГРПБ автотранспорта.

8. Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ, ПРГШ или их ограждений 
при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ 
и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений до стволов деревьев 
с диаметром кроны не более 5,0 м, следует принимать не менее 4,0 м.

9. Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ, не регламентируется.

27.32. При проектировании электроснабжения города определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями:

- РД 34.20.185-94;

- СП 31-110-2003;

- Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 08.02.2011.

27.33. При проектировании электроснабжения города необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии
с перечнем основных электроприемников (по категориям), расположенных на проектируемых территориях.

Перечень основных электроприемников потребителей города
с их категорированием по надежности электроснабжения определяется
в соответствии с требованиями приложения № 2 РД 34.20.185-94.

27.34. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно 
к основной массе электроприемников проектируемой территории. 
При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

27.35. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

1) проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

2) формировать систему электроснабжения потребителей 
из условия однократного сетевого резервирования;

3) для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

27.36. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 кВ 
и выше и распределительных сетей 6 – 10 кВ с учетом всех потребителей города и прилегающих к нему районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 
6 – 10 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип в соответствии с требованиями «Положение ОАО «РОССЕТИ» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» 
от 27.12.2013 № 208.

27.37. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия 
на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов
и трансформаторных подстанций напряжением 6 – 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ
и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых
и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений – 15 м.

27.38. Расстояния от подстанций и распределительных пунктов
до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в соответствии с:

- СП 42.13330.2011;

- СП 18.13330.2011.

Статья 28. Зоны транспортной инфраструктуры

28.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.

Зоны транспортной инфраструктуры, входящие в состав производственных территорий, предназначены для размещения объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного и водного транспорта,
а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких объектов в соответствии 
с требованиями настоящих нормативов.

28.2. В целях устойчивого развития городского округа 
«Город Ростов-на-Дону» решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей 
с выносом транзитных потоков за границы города и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.

28.3. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.

В местах массового посещения – автобусный вокзал, рынок, крупные торговые центры и другие объекты – предусматривается пространственное разделение потоков пешеходов и транспорта.

28.4. Внешний транспорт (автомобильный, водный, воздушный) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи 
с улично-дорожной сетью и городским транспортом, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных 
и транзитных перевозок.

28.5. Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия для этого различных видов транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные узлы различных видов транспорта.

28.6. Отвод земель для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке в соответствии
с действующими нормами отвода.

Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливаются соответствующими органами надзора.

28.7. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

1) автомобильные дороги федерального значения;

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

3) автомобильные дороги местного значения.

28.8. Улично-дорожная сеть города входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

28.9. Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц 
и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы 
и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. 

Категории улиц и дорог города следует назначать в соответствии
с классификацией, приведенной в таблице 31.

Таблица 31
	Категория дорог и улиц 
	Основное назначение дорог и улиц

	1
	2

	Магистральные городские дороги:

1-го класса-скоростного движения
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и жилыми районами в крупнейших и крупных городах; выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха 
и поселениям в системе расселения.

Движение непрерывное.

Доступ транспортных средств через развязки в разных уровнях.

Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий в разных уровнях.

Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части.

	2-го класса-регулируемого движения
	Транспортная связь между районами города, выходы 
на внешние автомобильные дороги.

Проходят вне жилой застройки. Движение регулируемое.

Доступ транспортных средств через пересечения 

и примыкания не чаще, чем через 300-400 м.

Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами всех категорий в одном или разных уровнях.

Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части. 

	Магистральные улицы общегородского значения:

1-класса-непрерывного движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами в крупнейших, крупных и больших городах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами.

Обеспечивают безостановочное непрерывное движение 
по основному направлению.

Основные транспортные коммуникации, обеспечивающие скоростные связи в пределах урбанизированных городских территорий. Обеспечивают выход на автомобильные дороги. Обслуживание прилегающей застройки осуществляется с боковых или местных проездов. Пропуск всех видов транспорта. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части.

	2-го класса-регулируемого движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на внешние автомобильные дороги.

Транспортно-планировочные оси города, основные элементы функционально-планировочной структуры города, поселения.

Движение регулируемое.

Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании.

Пересечение с дорогами и улицами других категорий в одном или разных уровнях.

Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части со светофорным регулированием.

	3-го класса-регулируемого движения
	Связывают районы города, городского округа между собой.

Движение регулируемое и саморегулируемое.

Пропуск всех видов транспорта. Для движения наземного общественного транспорта устраивается выделенная полоса при соответствующем обосновании. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части и вне проезжей части.

	Магистральные улицы районного значения
	Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы.

Обеспечивают выход на улицы и дороги межрайонного 
и общегородского значения.

Движение регулируемое и саморегулиремое 

Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне.

Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части.

	Улицы и дороги местного значения:

-улицы в зонах жилой застройки
	Транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого движения.

Обеспечивают непосредственный доступ к зданиям 
и земельным участкам.

	-улицы в общественно-деловых и торговых зонах
	Транспортные и пешеходные связи внутри зон и районов для обеспечения доступа к торговым, офисным 
и административным зданиям, объектам сервисного обслуживания населения, образовательным организациям 
и др. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части.

	-улицы и дороги 
в производственных зонах
	Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части.

	Пешеходные улицы 
и площади
	Благоустроенные пространства в составе УДС, предназначенные для движения и отдыха пешеходов 
с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта.

	Парковые дороги
	Дороги предназначены для обслуживания посетителей 
и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборная техника, скорая помощь, полиция)

	Проезды 
	Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, (кварталов). Обеспечивают непосредственный подъезд 
к участкам жилой, производственной и общественной застройки.

	Велосипедные дорожки:

-в составе поперечного профиля УДС

-на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. 
	Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го 
и 3-го классов районного значения и жилых улицах.

Специально выделенная полоса для проезда 
на велосипедах.

	Примечания:

1. В составе УДС выделяются главные улицы города, являющиеся основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

2. В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается предусматривать устройство магистралей или их участков, предназначенных только 
для пропуска средств общественного транспорта и пешеходов.

3. В исторических городах следует предусматривать исключение 
или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию исторического ядра общегородского центра:

- устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон;

- размещение стоянок автомобилей по периметру этого ядра.

4. Велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, 
или по УДС


28.10. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять, исходя из уровня автомобилизации: 350 легковых автомобилей 
на 1000 жителей на расчетный срок.

Для расчета интенсивности движения по уличной сети смешанного потока различные виды транспорта следует приводить 
к одному расчетному виду – легковому автомобилю, в соответствии 
с таблицей 32.

Таблица 32
	Типы транспортных средств
	Коэффициент приведения

	Легковые автомобили
	1,0

	Грузовые автомобили грузоподъемностью, т:

2

6

8

14

свыше 14
	1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

	Автобусы 
	2,5

	Микроавтобусы 
	1,5


28.11. Основные параметры поперечного профиля проезжей части и земляного полотна автомобильных дорог в зависимости 
от их категории следует принимать по таблице 33.
Таблица 33
	Категория дорог и улиц
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина в крас-ных ли-ниях, м
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движе-ния
	Наимень-ший радиус кривых в плане, м
	Наиболь-ший про-дольный уклон, ‰
	Ширина пешеход-ной части тротуара, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Магистральные дороги: 
	
	
	
	
	
	
	

	регулируемого движения
	80
	40-65
	3,75
	2-6
	400
	50
	‑

	Магистральные улицы:
	
	
	
	
	
	
	

	общегородского значения:

регулируемого движения
	80
	35-70
	3,50
	4-8
	400
	50
	3,0

	районного значения:
	
	
	
	
	
	
	

	транспортно-пешеходные
	70
	35-45
	3,50
	2-4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные
	50
	30-40
	4,00
	2
	125
	40
	3,0

	Улицы и дороги местного значения:
	
	
	
	
	
	
	

	улицы в жилой застройке
	40
	15-25
	3,00
	2-3*
	90
	70
	1,5

	улицы и дороги в производственной зоне 
	50
	15-25
	3,50
	2
	90
	60
	1,5

	парковые дороги
	40
	15-25
	3,00
	2
	75
	80
	‑

	Проезды:
	
	
	
	
	
	
	

	основные
	40
	10-11,5
	2,75
	2
	50
	70
	1,0

	второстепенные
	30
	7-10
	3,50
	1
	25
	80
	0,75

	Пешеходные улицы:
	
	
	
	
	
	
	

	основные
	‑
	
	1,00
	По

расчету
	‑
	40
	По

проекту

	второстепенные
	‑
	
	0,75
	То же
	‑
	60
	По

проекту

	Велосипедные дорожки:
	20
	
	1,50
	1-2
	30
	40
	‑


Примечания:

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях, как правило, принимается, м: магистральных дорог - 50 - 75; магистральных улиц - 50 - 80; улиц и дорог местного значения - 20 - 25 м, для зон индивидуальной застройки допускается принимать 
18 м. В условиях реконструкции ширину улиц и дорог допускается уменьшать. 

2. При проектировании, реконструкции и капитальном ремонте улиц и дорог следует предусматривать полосы для складирования снега вдоль проезжей части улиц и основных внутриквартальных пешеходных направлений свободные 
от деревьев и кустарников, а также отделять проезжую часть от тротуаров разделительной полосой. Для магистральных улиц  и дорог полосы складирования снега предусматриваются вдоль проезжей части, как правило, шириной 3,0 м. 
Для улиц в жилой застройке, внутриквартальных проездов и тротуаров повседневного пользования - 1,5 м. Ширину тротуаров на магистральных улицах следует принимать с учетом механизированной снегоочистки, как правило, 4,0 м.
В условиях реконструкции существующей застройки допускается организация площадок для складирования снега на участках, прилегающих к красным линиям улиц и дорог, с учетом организации возможности подъезда снегоочистительной техники без ущерба благоустройству.

3. Уклоны на дорожных и тротуарных покрытиях, а также на площадках принимать вдоль водостока не менее 1,5%.

4. Инженерные сети следует выполнять в подземном исполнении, 
как правило, -в пределах поперечных профилей улиц и дорог - под разделительными полосами и, в виде исключения, - под тротуарами.

5. Конструктивное решение покрытий тротуаров должно выполняться 
с учетом движения механизированного автотранспорта для уборки снега в зимний период. Покрытие тротуаров  в городах выполнять, как правило, с твердым покрытием.

6. Тротуары следует прокладывать вдоль проезжей части улиц и дорог 
по кратчайшим направлениям, не пересекая их никакими сооружениями, в том числе стоянками автомобилей.

7. При непосредственном примыкании тротуаров (в виде исключения) 
к стенам зданий, подпорным стенкам и оградам следует увеличить их ширину 
не менее чем на 0,5 м.

8. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомобилей в транспортном потоке более 20 % - до 4,5 м.

9. Категории улиц и дорог можно корректировать при условии соответствующего обоснования ( утвержденной проектной документации).

28.12. При проектировании на расчетный период плотность уличной сети в среднем по городскому округу с учетом использования внеуличного пространства следует принимать в соответствии 
с расчетами, но не менее 3,5 – 4,5 км/км2.

28.13. Въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии 
не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах 
при периметральной застройке – не более 180 м. Примыкания проездов 
к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть 
не менее 20 м.

28.14. Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются двухполосными, а с застройкой до 5 этажей 
– однополосными проездами.

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 
75 м одна от другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.

28.15. Основные пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки) обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

Проектирование основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо
от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения 
в часы пик и пропускной способности одной полосы движения, 
но принимать не менее 1,5 м.

Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения некапитальных нестационарных сооружений должна складываться
из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого 
для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 
0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-качалках не должна быть менее 1,8 м.

28.16. Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы.

28.17. Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200 – 300 м.

28.18. Пешеходные переходы должны учитывать направления движения основных пешеходных потоков, а также результаты прогноза динамики транспортных и пешеходных потоков.

28.19. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать 
в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5 – 2,5 км/км2.

В центральных районах города плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/км2.

28.20. Расстояния между остановочными пунктами автобуса следует принимать 300 – 400 м. 

28.21. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

1) на территориях производственных зон, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий;

2) на территориях микрорайонов (кварталов), в том числе
в пределах улиц и дорог, граничащих с жилыми районами 
и микрорайонами (кварталами).

Размещение объектов для постоянного хранения автомобилей
в поперечном профиле улиц и дорог недопустимо. 

28.22. Рекомендуемые нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей приведены в основной части.

Статья 29. Требования и рекомендации по установлению красных линий и линий отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

29.1. Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующим и в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов и других поселений.

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос 
для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом санитарно-гигиенических требований 
и требований гражданской обороны.

За пределы красных линий в сторону улицы или площади 
не должны выступать здания и сооружения. Размещение крылец 
и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) 
за пределами красных линий не допускается. 

29.2. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений 
(опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях, с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности), в пределах красных линий допускается размещение:

1) объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя
и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

2) отдельных нестационарных объектов автосервиса 
для попутного обслуживания (контейнерные АЗС, мини-мойки, посты проверки выхлопа СО/СН);

3) отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание).

29.3. Обоснованием установления требований и рекомендаций
по установлению красных линий является анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в области градостроительства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также нормативных  правовых актов органов местного самоуправления 
и действующих региональных нормативов Ростовской области.

29.4. Линии отступа от красных линий – линии, определяющие места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа устанавливаются с учетом санитарно-защитных
и охранных зон, сложившегося использования земельных участков
и территорий.

29.5. В застройке на свободной территории жилые здания (кроме встроено – пристроенных помещений) следует располагать с отступом 
от красной линий – не менее 6 м, а жилых улиц - не менее 3 м:

1) от индивидуальных домов до красных линий улиц не менее 
5 м, от красной линии проездов не менее 3 м, расстояние 
от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 
не менее 5 м (СП 30-102-99);

2) от зданий и сооружений в промышленных зонах – не менее 
3 м.

29.6. Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), выступающие 
за плоскость фасада не более 0,6 м, допускается не учитывать.

29.7. По красной линии допускается размещать жилые здания 
со встроенными или пристроенными помещениями в первых этажах, кроме помещений общественного и жилого назначения, образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – жилые здания с квартирами 
в первых этажах.

29.8. В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц, если это предусмотрено градостроительной документацией и правилами землепользования 
и застройки города Ростова-на-Дону.

29.9.Минимальные расстояния в метрах от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания 
до красных линий следует принимать не менее приведенных в таблице 34.

Таблица 34
	Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания
	Минимальные расстояния, метров

	1) 
	до красной линии
	до стен жилых домов
	до зданий обще-образовательных школ, детских дошкольных 
и лечебных учреждений

	Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (от стены здания) 
	25
	по нормам инсоляции и освещения

	Палатные и спальные корпуса медицинских организаций
	30
	2) 

	Пожарные депо 
	10
	

	Приемные пункты вторичного сырья 
	
	20
	50

	Кладбища традиционного захоронения и крематории 
	6
	при площади, гектаров, менее 20 га - 300; от  20 до 40 га - 500

	Кладбища для погребения после кремации 
	3) 
	100


Глава 13. Зоны особо охраняемых территорий

Статья 30. Общие требования

30.1. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

30.2. Состав земель особо охраняемых территорий, а также порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий определяются в соответствии с требованиями статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации.

30.3. При разработке Генерального плана и документации
по планировке территории городского округа «Город Ростов-на-Дону» учитываются все особо охраняемые природные территории (лечебно-оздоровительные местности и курорты), земли природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения и особо ценные земли на территории города. 

Статья 31. Особо охраняемые природные территории

31.1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 
где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично 
из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

31.2. Категории, виды особо охраняемых природных территорий, 
а также режимы особой охраны определяются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», а также Областного закона от 28.12.2005 № 434-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области».

31.3. Особо охраняемые природные территории проектируются 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Ростовской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны.

31.4. Подразделение лесов по целевому назначению, в том числе отнесение их к защитным лесам, осуществляется в соответствии 
с требованиями статей 10 и 102 Лесного кодекса Российской Федерации.

31.5. Правовой режим защитных лесов определяется 
в соответствии со статьями 103-107 Лесного кодекса Российской Федерации.

31.6. Зеленые и лесопарковые зоны формируются на землях лесного фонда и относятся к категории защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов.

В границах указанных зон запрещается любая деятельность, 
не соответствующая их целевому назначению. Режим использования зеленых и лесопарковых зон определяется в соответствии 
с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации.

31.7. В зеленых зонах запрещается:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) разработка месторождений полезных ископаемых;

4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения 
и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения 
и пчеловодства;

5) размещение объектов капитального строительства, 
за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

31.8. В лесопарковых зонах запрещается:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны 
и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, 
за исключением гидротехнических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

31.9. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь 
и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются органами государственной власти Ростовской области в области лесных отношений в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах,  площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

31.10. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

31.11. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных 
и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

31.12. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек и водоемов создаются в целях поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования и имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. 
Ширина водоохранной зоны реки Дон установлена в размере 
200 м.
31.13. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 
в зависимости от уклона берега водного объекта.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 
в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 
30 м для обработанного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.
31.14. При наличии дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается 
от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется 
от береговой линии.

31.15. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»).

31.16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

31.17. Категории земель историко-культурного назначения 
и режимы их использования определяются в соответствии 
с требованиями статьи 99 Земельного кодекса Российской Федерации.

31.18. Регулирование деятельности на землях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации».
32.19. При подготовке Генерального плана и документации 
по планировке территории муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону» следует учитывать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия).

Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством 
в исключительных случаях.

31.20. Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
31.21. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах, которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Глава 14. Зоны специального назначения

Статья 32. Общие требования

32.1. В состав зон специального назначения городского округа «Город Ростов-на-Дону» могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, объектами размещения отходов производства 
и потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо 
в других территориальных зонах.

32.2. Для предприятий, производств и объектов, расположенных 
в зоне специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов 
на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.

32.3. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

32.4. Не разрешается размещать кладбища на территориях:

1) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения;

2) зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

3) с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

4) со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

5) на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания
и культурно-оздоровительных целей.

32.5. Выбор земельного участка под размещение кладбища 
и крематория производится на основе санитарно-эпидемиологической оценки следующих факторов:

1) санитарно-эпидемиологической обстановки;

2) градостроительного назначения и ландшафтного зонирования территории;

3) геологических, гидрогеологических и гидрогеохимических данных;

4) почвенно-географических и способности почв и почвогрунтов 
к самоочищению;

5) эрозионного потенциала и миграции загрязнений;

6) транспортной доступности.

32.6. Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:

1) иметь уклон в сторону, противоположную населенным пунктам, открытым водоемам, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей;

2) не затопляться при паводках;

3) иметь уровень стояния грунтовых вод не менее, чем в 2 м 
от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. 
При уровне выше 2 м от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации;

4) иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) 
на глубине 1,5 м и ниже с влажностью почвы в пределах 6-18 %.
32.7. Размер земельного участка для кладбища определяется 
с учетом количества жителей города, но не может превышать 40 га. 
При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

Размер участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника.

32.8. Не допускается осуществлять новые погребения некремированных останков на сохраняемых в застройке, реконструируемых, реставрируемых кладбищах, в случаях отсутствия вокруг них санитарно-защитных зон (СЗЗ). Размеры СЗЗ должны быть не менее 500 м до селитебной территории.

32.9. Полигон ТКО (твердые коммунальные отходы) – комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТКО, обеспечивающий защиту 
от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых 
и болезнетворных микроорганизмов.

Полигоны проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01.

32.10. Полигоны размещаются за пределами жилой зоны,
на обособленных территориях с обеспечением санитарно-защитных зон.

Размер санитарно-защитной зоны следует принимать 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для:

1) участков компостирования – 500;

2) полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1 - 2 классов опасности; крематории, при количестве печей более одной; мусоросжигательные, мусороперерабатывающие и мусоросортировочные объекты мощностью от 40 тыс. т/год – 1000.

Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Рекомендуется предусмотреть мероприятия по озеленению санитарно-защитной зоны. 

Не допускается размещение полигонов:

1) на территории зон санитарной охраны водоисточников;

2) в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов;

3) в местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

4) в местах выклинивания водоносных горизонтов;

5) в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений.

При выборе участка для устройства полигона следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические
и гидрологические условия местности.

По гидрогеологическим условиям лучшими являются участки
с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование
под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов, а также земельных участков, расположенных ближе 15 км от аэропортов.

32.11. Полигон для твердых коммунальных отходов размещается
на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление поверхностных вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод 
в открытые водоемы.

32.12.  По периметру всей территории полигона проектируется легкое ограждение или осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум 
у производственно-бытового здания.

Глава 15. Охрана окружающей среды

Статья 33. Общие требования

33.1. При планировке и застройке города следует считать приоритетным решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов, безопасной жизнедеятельностью и здоровьем человека.

33.2. Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается 
на всех стадиях градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития 
и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды 
в процессе хозяйственной деятельности. 

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды 
и нарушения экосистем и природных комплексов.

Статья 34. Рациональное использование природных ресурсов

34.1. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 15.02.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», законодательством Ростовской области и другими нормативными правовыми актами.

34.2. Изъятие под застройку земель лесного фонда, находящихся
в собственности Ростовской области, допускается в исключительных случаях в соответствии с требованиями Земельного и Лесного кодексов Российской Федерации, федерального законодательства.

34.3. Запрещается проектирование на территории города жилой застройки, промышленных комплексов и других объектов до получения 
от соответствующих территориальных геологических организаций данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых,
а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и органов Ростехнадзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

34.4. Размещение зданий, сооружений и коммуникаций 
не допускается:

1) на землях зеленой зоны города, если проектируемые объекты
не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

2) в зонах санитарной охраны источников водоснабжения I пояса 
и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты 
не связаны с эксплуатацией источников;

3) в зонах санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны с эксплуатацией природных лечебных средств курортов.

34.5. На территории с превышением показателей фона выше гигиенических нормативов не допускается размещение промышленных объектов и производств, являющихся источниками загрязнения среды обитания и воздействия на здоровье человека. 

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.
Статья 35. Защита от шума и вибрации

35.1. Планировку и застройку селитебных территорий города следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума.

Меры по защите от акустического загрязнения следует предусматривать на всех стадиях проектирования в соответствии 
с требованиями санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
и особенностями градостроительной ситуации. Нормы допустимых значений инфразвука регламентируются СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96.

35.2. Объектами защиты от источников внешнего шума являются помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки, рабочие места производственных предприятий. 

35.3. Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:

1) для транспортных потоков на улицах и дорогах – LАэкв* 
на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения;

2) для потоков железнодорожных поездов – LАэкв и LАмакс** 
на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути;

3) для производственных зон, промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м – LАэкв и LАмакс на границе территории предприятия и селитебной территории в направлении расчетной точки;

4) для внутриквартальных источников шума – LАэкв и LАмакс 
на фиксированном расстоянии от источника.

* LАэкв – эквивалентный уровень звука, дБ А;

** LАмакс – максимальный уровень звука, дБ А.

Примечания:
Расчетные точки следует выбирать.

На площадках отдыха микрорайонов (кварталов) и групп жилых зданий, на площадках дошкольных образовательных учреждений, 
на участках школ и больниц – на ближайшей 
к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли (если площадка частично находится в зоне звуковой тени 
от здания, сооружения или другого экранирующего объекта, 
то расчетная точка должна находиться вне зоны звуковой тени).
На территории, непосредственно прилегающей к жилым и другим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются, следует выбирать  на расстоянии  2 м от фасада здания, обращенного в сторону источника шума, на уровне 12 м от поверхности земли; 
для малоэтажных зданий – на уровне окон последнего этажа.

35.4. Требования по уровням шума в жилых и общественных зданиях, а также на прилегающих территориях приведены в основной части.

35.5. На вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих аэропортов и на существующих территориях жилой застройки вблизи вновь проектируемых аэропортов уровни авиационного шума не должны превышать значений, приведенных 
в таблице 35.

Таблица 35
	Время суток
	Эквивалентный уровень звука LAэкв, дБ А
	Максимальный уровень звука при

единичном воздействии LAмакс, 

дБ А

	День (с 7.00 до 23.00)
	65
	85

	Ночь (с 23.00 до 7.00)
	55
	75


Примечания:

Допускается превышение в дневное время установленного уровня звука LA на значение не более 10 дБ А для аэродромов 1-го, 2-го классов и для заводских аэродромов, но не более 10 пролетов в один день.

При реконструкции аэропортов или изменении условий эксплуатации воздушных судов акустическая обстановка на территориях жилой застройки 
не должна ухудшаться.

При пролетах сверхзвуковых самолетов допускается превышать установленные уровни звука LA на 10 дБ А и LAэкв на 5 дБ А в течение не более двух суток одной недели.

35.6. Оценку состояния и прогноз уровней шума, определение требуемого их снижения, разработку мероприятий и выбор средств шумозащиты в помещениях жилых и общественных зданий, 
на территории жилой застройки, рабочих местах производственных предприятий следует проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Мероприятия по шумовой защите предусматривают:

1)  функциональное зонирование территории с отделением селитебной и рекреационной зон от производственной, коммунально-складской зон и основных транспортных коммуникаций 
и формирование застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта;

2) устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой города и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, автомобильными, железными дорогами и другими пространственными источниками шума;
3) трассировку магистральных дорог скоростного и грузового движения в обход жилых районов и зон отдыха, концентрацию транспортных потоков на небольшом числе магистральных улиц 
с высокой пропускной способностью, проходящих, по возможности, 
вне жилой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в полосах отвода железных дорог);

4) дифференциацию улично-дорожной сети по составу транспортных потоков с выделением основного объема грузового движения на специализированных магистралях;

5) создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов, микрорайонов и групп жилых зданий;

6) формирование общегородской системы зеленых насаждений;

7) использование шумозащитных экранов в виде естественных 
или искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной автодороги 
или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума (необходимый эффект достигается при малоэтажной жилой застройке). Шумозащитные экраны следует устанавливать 
на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств;

8) расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих 
от транспортного шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорайонов. В качестве зданий-экранов могут использоваться здания нежилого назначения: магазины, автостоянки, предприятия коммунально-бытового обслуживания, а также многоэтажные шумозащитные жилые и административные здания 
со специальными архитектурно-планировочными решениями, шумозащитными окнами, расположенные на минимальном расстоянии от магистральных улиц и железных дорог с учетом настоящих норм 
и звукоизоляционных характеристик наружных ограждающих конструкций.

35.7. Территории нового строительства и реконструкции должны оцениваться по параметрам вибрации, регламентируемых требованиями санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
35.8. Источниками вибрации в жилых и общественных зданиях, 
на территории жилой застройки могут являться инженерные сети 
и сооружения, установки и оборудование производственных предприятий, транспортные средства, создающие при работе большие динамические нагрузки, которые вызывают распространение вибрации в грунте и строительных конструкциях, а также сейсмическая активность.

Вибрации могут являться причиной возникновения шума.
35.9. Уровни вибрации в жилых и общественных зданиях, 
на территории жилой застройки, на рабочих местах не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами. 

35.10. Мероприятия по защите от вибраций предусматривают:

1)  удаление зданий и сооружений от источников вибрации;

2)  использование методов виброзащиты при проектировании зданий и сооружений;

3)  меры по снижению динамических нагрузок, создаваемых источником вибрации.

При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц с грузовым движением обязательна проверка уровня шума и вибрации на участке застройки.

Глава 16. Инженерная подготовка и защита территории

Статья 36. Общие требования

36.1. Принятие градостроительных решений должно основываться
на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки и действующих экзодинамических процессов. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также безопасность принятого варианта. 
Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории.

36.2. При планировке и застройке города следует предусматривать, при необходимости, инженерную защиту 
от действующих факторов природного риска в соответствии 
с действующими нормативными документами.

Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять
с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, зеленых массивов, а также снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

36.3. Необходимость инженерной защиты определяется 
в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части развития территории городского округа 
«Город Ростов-на-Дону»:

1) для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий – 
в проекте Генерального плана с учетом вариантности планировочных
и технических решений; с учетом снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

2) для застроенных территорий – в проектной документации
на осуществление строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта с учетом существующих планировочных решений, снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований заказчика.

36.4. При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

1) предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

2) производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

3) сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и т. д.;

4) надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

5) сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

6) в необходимых случаях – систематические наблюдения
за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства 
и эксплуатации (мониторинг).

36.5. Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии 
с требованиями СП 116.13330.2012.

Статья 37. Сооружения и мероприятия для защиты

 от подтопления

37.1. При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов 
в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

37.2. Защита от подтопления должна включать:

1) защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

2) локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований
и защиту застроенной территории в целом;

3) защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную 
или культурную ценность;

4) водоотведение;

5) утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

6) систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, 
а также за работой сооружений инженерной защиты.

37.3. Защита от подтопления должна обеспечивать:

1) бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений;

2) нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения;

3) нормативные санитарно-гигиенические, социальные 
и рекреационные условия защищаемых территорий.

37.4. В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участки; площадки) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена
на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий.

Дождевая канализация должна являться элементом территориальной системы и проектироваться в составе общей системы инженерной защиты или отдельно.

37.5. Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана 
с Генеральным планом города и документацией по планировке территории.

37.6. Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

37.7. При осуществлении инженерной защиты территории
от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории.

Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий водотоков и водоемов для рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования 
и создания водохозяйственных комплексов.

37.8. Территория города должна быть защищена от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем 
на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – 
для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми
и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений. 

37.9. В качестве основных средств инженерной защиты 
от затопления следует предусматривать:

1) обвалование территорий со стороны водных объектов;

2) искусственное повышение рельефа территории 
до незатопляемых планировочных отметок;

3) аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных
и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий
и низинных нарушенных земель;

4) сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем 
и их компонентов, усиливающих эффективность основных средств инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.

37.10. Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных 
и локальных сооружений и мероприятий.

37.11. При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая 
в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

37.12. Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют сооружения и мероприятия, приведенные в таблице 36.

Таблица 36
	Вид сооружения и мероприятия
	Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения

	1
	2

	Волнозащитные

	Вдольбереговые:

Подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай


	На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий

	Шпунтовые стенки железобетонные и металлические
	В основном на реках и водохранилищах

	Ступенчатые крепления с укреплением основания террас
	На водохранилищах при крутизне откосов более 15°

	Массивные волноломы
	На водохранилищах при стабильном уровне воды

	Откосные:

Монолитные покрытия из бетона, асфальтобетона, асфальта
	На водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости

	Покрытия из сборных плит
	При волнах до 2,5 м

	Покрытия из гибких тюфяков и сетчатых блоков, заполненных камнем
	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5-0,6 м)

	Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья
	То же

	Волногасящие

	Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами)
	На водохранилищах

	Откосные:

Наброска из камня
	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования

	Наброска или укладка из фасонных блоков
	На водохранилищах при отсутствии рекреационного использования

	Искусственные свободные пляжи
	На водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и стабильном уровне воды

	Пляжеудерживающие

	Вдольбереговые:

Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня
	На водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа

	Загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и др.)
	На водохранилищах при относительно пологих откосах

	Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.)
	На водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных 
и искусственных пляжей

	Специальные

	Регулирующие:

сооружения, имитирующие природные формы рельефа
	На водохранилищах для регулирования береговых процессов

	Перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побережья, использование подводных карьеров 
и т. д.)
	На водохранилищах для регулирования баланса наносов

	Струенаправляющие:

Струенаправляющие дамбы из каменной наброски
	 На реках для защиты берегов рек 
и отклонения оси потока от размывания берега

	Струенаправляющие дамбы из грунта
	На реках с невысокими скоростями течения для отклонения оси потока

	Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды
	То же

	Склоноукрепляющие
(искусственное закрепление грунта откосов)
	На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м


37.13. Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий 
или их комплекса следует производить в зависимости от назначения 
и режима использования защищаемого участка берега с учетом, 
в необходимых случаях, требований судоходства, лесосплава, водопользования.

37.14. Противокарстовые мероприятия следует предусматривать 
при проектировании зданий и сооружений на территориях, 
в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты 
с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).

37.15. Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяются следующие мероприятия или их сочетания:

1) планировочные;

2) водозащитные и противофильтрационные;

3) геотехнические (укрепление оснований);

4) конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

5) технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками
из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.);

6) эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости 
от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.

37.16. Противокарстовые мероприятия должны:

1) предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

2) исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые 
и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ;

3) предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды
из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

4) обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий и сооружений при допущенных карстовых проявлениях.

37.17. Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий 
и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.

В состав планировочных мероприятий входят:

1) специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры 
с максимально возможным обходом карстоопасных участков 
и размещением на них зеленых насаждений;

2) разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста;

3) расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также 
за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).

Глава 17. Размещение инженерных сетей

Статья 38. Общие требования
38.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно 
в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами 
или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.

На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

38.2. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог 
с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах 
и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.

38.3. Прокладку подземных инженерных сетей следует, 
как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: 
в тоннелях – при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода – до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях 
с магистральными улицами и железнодорожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации 
и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- 
и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

38.4. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать 
по таблице 37.
Таблица 37
	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	фундаментов зданий и сооружений
	фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	оси крайнего пути
	бортового камня улицы дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншей до подошвы насыпи и бровки выемки
	железных дорог колеи 750 мм
	
	
	до 1 кВ наружного освещения, контактной сети троллейбусов
	св. 1 до 35 кВ
	св. 35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и напорная канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Дренаж
	3
	1
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Сопутствующий дренаж
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0,4
	-
	-
	-
	-

	Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	низкого до 0,005 (0,05) (0,1)
	4 (2)
	1
	3,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	5
	10

	среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3)
	7 (4)
	1
	4,8
	3,8
	2,5
	1
	1
	5
	10

	высокого:

св. 0,3 (3) до 0,6 (6)

св. 0,6 (6) до 1,2 (12)
	10(7)

10-20
	1

1
	7,8

10,8
	3,8
	2,5
	2
	1
	5
	10

	Тепловые сети:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от наружной стенки канала, тоннеля
	2
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	от оболочки бесканальной прокладки
	5
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

	Кабели силовые всех напряжений и кабели связи
	0,6
	0,5
	3,2
	2,8
	1,5
	1
	0,5

<*>
	5

<*>
	10

<*>

	Каналы, коммуникацион-ные тоннели
	2
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3

<*>

	Наружные пневмомусоро-проводы
	2
	1
	3,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	3
	5


<*>Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей 
в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

38.5. Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице 38.
Таблица 38
	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	водопровод
	Канали-
зации бытовой
	Дренажа и бытовой канализации
	Кабелей силовых всех напряжений
	Кабелей связи
	Тепловых сетей
	Каналов тоннелей
	Наружных пневмомусоропроводов

	
	
	
	
	
	
	Наружная стенка канала, тоннеля
	Оболочка бесканальной прокладки
	
	

	Водопровод 
	прим 1
	прим 2
	1,5
	0,5*
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1

	Канализация бытовая 
	прим 2
	0,4
	0,4
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Канализация дождевая 
	1,5
	0,4
	0,4
	0,5*
	0,5
	1
	1
	1
	1

	Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2):
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	низкого до 0,005 (0,05)

(0,1)
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1

	среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3)
	1
	1,5
	1,5
	1
	1
	2
	1
	2
	1,5

	высокого: св. 0,3 (3) до 0,6 (6)
	1,5
	2
	2
	1
	1
	2
	1,5
	2
	2

	св. 0,6 (6) до 1,2 (12)
	2
	5
	5
	2
	1
	4
	2
	4
	2

	Тепловые сети: от наружной стенки канала, тоннеля
	1,5
	1
	1
	2
	1
	-
	-
	2
	1

	от оболочки бесканальной прокладки
	1,5
	1
	1
	2
	1
	-
	-
	2
	1

	Кабели силовые всех напряжений 

и кабели связи  
	0,5


	0,5
	0,5
	0,5
	-
	1
	1
	1
	1 

	Каналы, коммуникационные тоннели
	1,5
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	-
	1

	Наружные пневмомусоропроводы
	1
	1
	1
	1,5
	1
	1
	1
	1
	-


<*> В соответствии с требованиями раздела 2 «КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ» Правил устройства электроустановок, утвержденных Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР от 20 октября 1977 года, согласованного с Госстроем СССР 28 июля 1975 года.
Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.2012.

2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных 
и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. 

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода 
в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры 
и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
38.6. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости 
от технических и инженерно-геологических условий в соответствии 
со СП 31.13330.2012.

Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб – 5;

- до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм – 1,5;

- диаметром свыше 200 мм – 3;

- до водопровода из пластмассовых труб – 1,5. 

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб,
а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

38.7. При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении 
в одной траншее двух и более газопроводов.

  Минимальные расстояния от надземных (наземных 
без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать по приложению Б СП 62.13330.2011.

  Минимальные расстояния от подземных (наземных 
с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать по приложению В СП 62.13330.2011.
  38.8.  При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии 
с требованиями СП 18.13330.2011.

 Указанные в обеих таблицах расстояния допускается уменьшать
при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Глава 18. Требования по обеспечению защиты населения 

и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного

 и техногенного характера и требования к мероприятиям

 по гражданской обороне

Статья 39. Общие требования
39.1. В нормативах градостроительного проектирования устанавливаются требования к учету мероприятий гражданской обороны при подготовке градостроительной документации.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования городских округов;

2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);

3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также проектной документации на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства.

39.2. Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления городских округов в соответствии 
с требованиями Федерального закона  от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне».

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод, должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) 
или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. 

Территории, расположенные на участках, подверженных негативному влиянию вод, должны быть обеспечены защитными гидротехническими сооружениями.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, 
на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки 
и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнозируемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматривать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться 
на территории капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности; на территории стадионов, парков, скверов 
и других зеленых насаждений – не менее 1 м, на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 15 м.

39.3. При разработке Генерального плана городского округа 
«Город Ростов-на-Дону» должны выполняться требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования пожарной безопасности, изложенные
в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации, и не противоречащие требованиям Федерального закона 
от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

39.4. К рекам и водоемам, которые могут быть использованы
для целей пожаротушения, следует устраивать подъезды для забора воды с площадками размером не менее 12×12 м.

Места расположения и количество подъездов принимается
по согласованию с органами федерального государственного пожарного надзора из расчета обеспечения расхода воды на наружное пожаротушение объектов, расположенных в радиусе не более 
200 м от водоема.

При разработке Генерального плана, а также документации
по планировке территории городского округа «Город Ростов-на-Дону» необходимо резервировать территорию под размещение пожарных депо с учетом перспективы развития города в размере необходимой площади земельного участка. Площадь земельных участков 
в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

39.5. Размещение пожарных депо следует осуществлять 
в соответствии с требованиями главы 17 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Глава 19. Обеспечение доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

Статья 40. Общие требования
40.1. При планировке и застройке городского округа 
«Город Ростов-на-Дону» необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов 
и маломобильных групп населения.

Норматив проектирования специализированных жилых домов
или группы квартир для инвалидов колясочников – 0,5 чел./1000 чел. населения.

40.2. Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

40.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения 
и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые 
и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, мотели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания  и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие 
к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

40.4. Проектные решения объектов, доступных 
для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

1) досягаемость мест целевого посещения 
и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), 
а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

3) своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

4)  удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

40.5. Жилые районы города и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов
для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки 
в общественный транспорт.

40.6. Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках 
и престарелых, не должны превышать: продольный – 5%, поперечный
 – 1%. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.

40.7. Ширина пешеходного пути через островок безопасности
в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 
3 м, длина – не менее 2 м.

40.8. Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 0,1 м.

40.9. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

1) визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию 
у светофоров;

2) телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

3) санитарно-гигиеническими помещениями;

4) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

5) пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования;

6) специальными указателями маршрутов движения инвалидов 
по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

7) пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

8) пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах 
в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

40.10. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять
по реальной и прогнозируемой потребности в городском округе, микрорайонах.

40.11. Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов 
для инвалидов и престарелых.

При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно 
не менее 30% численности инвалидов и престарелых, проживающих 
в здании.

40.12. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

40.13. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. 
Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками общественного пассажирского транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы 
и вдоль них.

40.14. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути 
к объектам, посещаемым инвалидами и гражданами других маломобильных групп населения, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м

В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0[image: image8.png]


1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. 

40.15. При совмещении на участке путей движения посетителей
с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей 
на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов 
на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

40.16. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные 
и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

40.17. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте 
от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать 
за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, 
а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. 
При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 
0,7 м и т. п.  Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда 
и маневрирования кресла-коляски.

40.18. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны 
для парковки не менее 3,5 м.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:

до 100 включительно                 5%, но не менее одного места;

от 101 до 200                               5 мест и дополнительно 3%;

от 201 до 1000                             8 мест и дополнительно 2%;

1001 место и более    24 места плюс не менее 1% 
                                                                на каждые 100 мест свыше 

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть
не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми 
в международной практике.

40.19. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов
в общественные здания не должно превышать 100 м.
Часть третья. Правила и область применения 

расчетных показателей, содержащихся в основной части 
Нормативов градостроительного проектирования 
городского округа «Город Ростов-на-Дону»

Глава 20. Заключительные положения
Статья 41. Назначение и содержание Нормативов 

41.1. Нормативы разработаны в целях:

- создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктур 
и благоустройства;

- установления минимальных расчетных показателей уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, основных параметров земельных участков и объектов капитального строительства, предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания.

41.2. Нормативы разработаны в соответствии 
с градостроительным законодательством Российской Федерации, Ростовской  области с учетом территориальных, природных, исторических, социально-экономических и иных особенностей города Ростова-на-Дону.

41.3. В Нормативах определяются виды объектов и территорий, создание и содержание которых город Ростов-на-Дону обеспечивает полностью или частично. Виды объектов и территорий обусловлены вопросами местного значения, исполнение которых возложено 
на муниципальное образование согласно Федеральному закону 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
41.4. Нормативы содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города, относящимися к областям обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города.

Статья 42. Правила и область применения Нормативов

42.1. Нормативы применяются совместно с техническими регламентами и сводами правил, СНиПами и отраслевыми нормативными документами, действующими в сфере градостроительства.

42.2. Нормативы обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории города Ростова-на-Дону, независимо 
от их организационно-правовой формы.

42.3. Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и внесении изменений в следующие документы применительно к территории города Ростова-на-Дону:

- Генеральный план города Ростова-на-Дону; 

- Правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону, при определении параметров застройки в зависимости 
от территориальных зон, но не менее предельно допустимых значений, установленных Нормативами; 

- документацию по планировке территории;

- принятие решений о развитии застроенных территорий;

- разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры;

- документы в сфере строительства и реконструкции объектов капитального строительства, проекты развития территории и объектов капитального строительства, материалы по обоснованию таких проектов, выполняемых в следующих областях:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов;

- объекты благоустройства территории, иные объекты местного значения, необходимые для реализации полномочий местного значения;

- иные документы, в составе которых выполняются расчеты 
(и/или проектирование) объемов развития объектов капитального строительства и иных объектов местного значения города в указанных областях;

- при подготовке задания на выполнение работ 
по проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального строительства;

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города.

42.4. Нормативы применяются при подготовке условий аукционов, тендеров на право заключения договора о развитии застроенной территории.

42.5. Нормативы учитываются при проведении государственной экспертизы, подготовке градостроительных планов земельных участков,  подготовке и рассмотрении проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, иных случаях.

Статья 43. Дополнительные условия применения Нормативов
43.1. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах градостроительного проектирования, следует руководствоваться законами  нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается  ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

43.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные Нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Ростовской области.

43.3. В зонах охраны объектов культурного наследия, в границах зон охраны действует особый режим использования земель 
и параметры застройки  и землепользования, установленный проектами зон охраны объектов культурного наследия. Параметры, установленные нормативами, распространяются на те аспекты, которые не противоречат проектам зон охраны. В случае утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия любое проектирование, затрагивающее территорию проекта зон охраны, требует получения задания на проектирование и согласования 
с уполномоченным органом государственной власти в области охраны и сохранения объектов культурного наследия Ростовской  области.

43.4. В составе проектов документов территориального планирования, проектов планировки и межевания, проектной документации, в границах проектирования которых полностью или частично располагаются объект культурного наследия, территория объекта культурного наследия, зона охраны объекта культурного наследия, в составе проектной документации обязательным является раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении строительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

43.5. Действие Нормативов не распространяется 
на реконструкцию объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов, которые являются выявленными объектами культурного наследия. Решения 
о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении данных объектов принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

43.6. Действие Нормативов с момента их утверждения распространяется на вновь разрабатываемые объекты. Утвержденная документация по планировке территории, заключения экспертизы, разрешения на строительство объектов капитального строительства,  полученные до вступления в силу данного документа являются актуальными и не подлежат корректировки, в связи 
с принятыми Нормативами. 

Приложение 1. Перечень принятых сокращений и единиц измерения

	Обозначение
	Наименование единицы измерения 

	чел.
	человек

	ПЗЗ
	Правила землепользования и застройки

	ППТ
	Проект планировки территории

	ГП(ГПЗУ)
	Градостроительный план земельного участка

	ТЭС
	Тепловые электростанции

	ГРПБ
	газорегуляторные пункты блочные

	ПРГШ
	пункты редуцирования газа шкафные

	ГРПШ
	Газораспределительный шкаф

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	КОС
	Комплексные очистные сооружения

	РСЧС
	Система оповещения

	тыс.
	тысяча

	ед.
	единиц

	м
	метр

	км
	километр

	га
	гектар

	кг
	килограмм

	м2
	квадратный метр

	м3
	кубический метр

	т
	тонна

	кВ
	киловольт

	%
	проценты

	Гкал/час
	гигакалория в час

	кВт/чел.
	киловатт на человека

	кВт*ч/чел. в мес.
	киловатт в час на человека в месяц

	МДж
	мега джоулей

	Мбит/сек.
	мегабит в секунду

	км/час
	километр в час

	км/км2
	километр на километр квадратный

	м3/сут.
	Кубический метр в сутки

	м3/год
	кубический метр в год

	тыс. м2
	тысяча квадратных метров

	м3/сут.
	Тысяча кубических метров в сутки

	ПДК 
	Предельно допустимая концентрация

	ПДУ
	Предельно допустимый уровень

	СЗЗ 
	Санитарно защитная зона

	дБА
	децибел акустический

	м2/ чел.
	Квадратных метров на человека

	м2/ учащ.
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