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и предприятий обслуживания, а именно: от дошкольных образовательных  и общеобразовательных организаций (стены здания) до красной линии магистральных улиц и предельных значений расчетных показателей нормативного размера земельного участка  стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные  стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями)
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Работа по подготовке проекта по внесению изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону», 
в части транспортной доступности общеобразовательных организаций, расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, а именно: 
от дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций (стены здания) до красной линии магистральных улиц, предельных значений расчетных показателей нормативного размера земельного участка  стационаров для взрослых 
и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные  стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями), выполнена Департаментом архитектуры и градостроительства города 
Ростова-на-Дону на основании:
· статьи 29.3-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
· СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 03.10.2019 № 900 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону», утвержденные решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.12.2017 № 459».
В целях приведения к требованиям пункта 10.5 СП 42.13330.2016 в части обеспечения транспортной доступности общеобразовательных организаций,  
пункта 10.6 СП 42.13330.2016 в части расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, а именно: от дошкольных образовательных  и общеобразовательных организаций (стены здания) до красной линии магистральных улиц (в городах), требованиям приложения Д «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры 
их земельных участков» в части предельных значений расчетных показателей нормативного размера земельного участка  стационаров для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные  стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями).












Проектные предложения.
I. [bookmark: _Toc410134434][bookmark: _Toc479173285]Проектом предлагается статью 4 Объекты образования изложить в следующей редакции:
Таблица 4
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей
	Размер земельного участка, м2/ единица измерения

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности,
ед.изм.:
мест / 1 тыс. жителей
	максимально допустимого уровня территориальной доступности*
	

	1
	2
	3
	4

	Дошкольные образовательные организации

	Детские дошкольные учреждения
	47

	Радиус пешеходной доступности:
– 300 м

	35 м2 на 1ребенка
Размеры земельных участков в условиях реконструкции могут быть уменьшены на 20 %

	Общеобразовательные организации

	Общеобразователь-
ные школы, лицеи, гимназии
	106

	Радиус пешеходной доступности:
– 500 м*
	При вместимости общеобразователь-
ной организации, учащихся ***:
св. 40 до 400 -50 м2 
на 1 учащегося
» 400 » 500 - 60 м2 »
св.500 до 600- 50 м2 
на 1 учащегося
» 600 » 800   - 40 м2 
» 800 » 1100 - 33 м2 
» 1100 » 1500 - 21м2 
» 1500 » 2000 -17 м2 
» 2000  - 16 м2 
Размеры земельных участков в условиях реконструкции могут быть уменьшены 
на 20 %

	Организации дополнительного образования детей

	Дворцы (дома) творчества школьников
	По заданию 
на проектирование
	Радиус пешеходной доступности 30 минут**
	По заданию 
на проектирование

	Детско-юношеские спортивные школы
	По заданию 
на проектирование
	Радиус пешеходной доступности 30 минут**
	По заданию 
на проектирование

	Детские школы искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)
	По заданию 
на проектирование
	Радиус пешеходной доступности 30 минут**
	По заданию 
на проектирование



*При новом строительстве пути подходов учащихся к детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.
** Радиус пешеходной доступности 30 минут – 2 -2,5 км.
*** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны 
и здания школы.
	Размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для  учащихся начального общего образования – 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего  образования – не более 50 минут 
(в одну сторону).
 II. Проектом предлагается таблицу 5 статьи 5. Объекты здравоохранения и социальной защиты изложить в следующей редакции:
	Наименование объектов
	Предельные значения расчетных показателей
	Размер земельного участка, м2/ единица измерения

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности,
ед. изм./ 1 тыс. жителей
	максимально допустимого уровня территориальной доступности
	

	1
	2
	3
	4

	Стационары для взрослых и детей 
для интенсивного лечения 
и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) 
со вспомогательными зданиями и сооружениями
	Необходимая вместимость
и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения
и указываются
в задании
на проектирование
	Радиус транспортной доступности:
30 мин.*

	При вместимости:
до 50 коек – 210 м2 
на 1 койку:
св.50 до 100        210-160»
»100 » 200          160-110»
» 200 » 300           110-80»
» 300 » 500             80-60»
» 500                            60»
В условиях 
реконструкции возможно уменьшение 
на 25%.

	Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения 
(психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями
	Необходимая вместимость
и структура
лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения
и указываются
в задании
на проектирование
	Радиус транспортной доступности -
30 мин.*

	При вместимости:
до 50 коек – 300 м2 
на 1 койку:
св.50 до 100 300- 500» 
»100»200       200-140»
» 200 » 400   140-100 »
» 400 » 800    100-80 »
» 800 » 1000   80-60 »
» 1000           60 »
В условиях 
реконструкции возможно уменьшение 
на 25%.

	Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара
	По заданию 
на проектирование, определяемому органами здравоохранения
	1000 м 
	0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га.
Размеры земельных участков стационара 
и  поликлиники, объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по существующим нормам и затем суммируются 

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
	0,1 объект


	Радиус доступности - 15 мин. на специальном автомобиле
	0,05 га, на 1 автомобиль,
но не менее 0,1 га.

	Аптеки
	По заданию 
на проектирование
	Радиус пешеходной доступности - 500 м
	0,2 га или возможно размещение как 
в лечебных заведениях, так и во встроенно-пристроенных помещениях

	Молочные кухни (для детей до 1 года)
	По заданию 
на проектирование
	По заданию 
на проектирование
	0,015 га на 1 тыс. порций 
в сутки, но не менее 0,15 га

	Раздаточные пункты молочной кухни
	По заданию 
на проектирование
	Радиус пешеходной доступности - 500 м 
	По заданию 
на проектирование 
или встроенные


* Радиус пешеходной доступности 30 минут – 2 -2,5 км.
III. Таблицу 34 пункта 29.9 статьи 29. Требования и рекомендации 
по установлению красных линий и линий отступа от красных линий, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений изложить в следующей редакции:
	Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания
	Минимальные расстояния, метров

	1) 
	до красной линии магистральных улиц
	до стен жилых домов
	до зданий обще-образовательных школ, детских дошкольных 
и лечебных учреждений

	Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (от стены здания) 
	25
	по нормам инсоляции и освещения

	Палатные и спальные корпуса медицинских организаций
	30
	2) 

	Пожарные депо 
	10
	

	Приемные пункты вторичного сырья 
	
	20
	50

	Кладбища традиционного захоронения и крематории 
	6
	при площади, гектаров, менее 20 га - 300; от  20 до 40 га - 500

	Кладбища для погребения после кремации 
	3) 
	100


Примечание: Участки дошкольных образовательных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.


2

