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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	[bookmark: REGDATESTAMP]
	
	№
	[bookmark: REGNUMSTAMP]




	О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 11.02.2022 № 105 «Об утверждении  Порядка установки и размещения малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства на территории муниципального образования «Город 
Ростов-на-Дону» (ред. от 29.06.2026)
	




В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Ростова-на-Дону, решением Ростовской-на-Дону городской Думы 
от 24.10.2017 № 398 «Об утверждении «Правил благоустройства территории города Ростова-на-Дону» в новой редакции»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 11.02.2022 № 105 «Об утверждении Порядка установки и размещения малых архитектурных форм, элементов внешнего благоустройства на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» (ред. от 29.06.2026) следующие изменения:
1.2.  Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Дикуна А.В.



	Глава
города Ростова-на-Дону
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	А.Ю. Скрябин








































Постановление вносит 
Департамент архитектуры 
и градостроительства  
города Ростова-на-Дону
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	Приложение № 1
к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону
 (
[REGNUMSTAMP]
) (
[REGDATESTAMP]
)от                     № 




ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
остановочных павильонов наземного общественного транспорта 
на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» 

Остановочный павильон Тип 1
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Остановочный павильон Тип 2 (4 метра без рекламной конструкции)
[image: C:\Users\Ильяс\Desktop\Остановки Постановление\Чертежи\4 метра\4 метра без лайтбокса\LITE 4M 1 без лайтбокса.png]
[image: C:\Users\Ильяс\Desktop\Остановки Постановление\Чертежи\4 метра\4 метра без лайтбокса\4 метра без лайтбокса.JPG]
Примечание:
1. Основные габаритные размеры остановочного павильона не менее 4400 х 2800 х 1800 мм. и не более 4600х3000х2000 мм.
2. Конструктив: стальной несущий каркас с защитной окраской в цвет по шкале  RAL (DESIGN) - 000 85 00. 
Материал крыши: алюминий или углеродистая сталь с защитной окраской в цвет по шкале RAL (DESIGN) - 280 50 05. 
Материал потолка – алюмокопозит – RAL (DESIGN) 000 90 00
Используемый цвет подложки для навигационного поля на фризе козырька по шкале 
RAL (DESIGN)-240 30 05, шрифт белого цвета - Source Serif (Semi bold).
Сидения для лавочек выполняются цветом - "Дуб Трюфель" из ДПК брусков.
Ограждающие конструкции - закаленное триплекс-стекло.
Предусматривается возможность оснащения остановочного павильона дополнительным оборудованием: освещение, кнопка выозова экстренных служб «112», USB розетки, камеры видеонаблюдения.
Остановочный павильон Тип 3 (6 метров без рекламной конструкции)
[image: C:\Users\Ильяс\Desktop\Остановки Постановление\Чертежи\6 метров\6 метров без лайтбокса\LITE 6M 1 без лайтбокса.png]
[image: C:\Users\Ильяс\Desktop\Остановки Постановление\Чертежи\6 метров\6 метров без лайтбокса\6 метров без лайтбокса_12.png]
Примечание:
1. Основные габаритные размеры остановочного павильона не менее 6400 х 2800 х 1800 мм. и не более 6600х3000х2000 мм.
2. Конструктив: стальной несущий каркас с защитной окраской в цвет по шкале  
RAL (DESIGN) - 000 85 00. 
Материал крыши: алюминий или углеродистая сталь с защитной окраской в цвет по шкале 
RAL (DESIGN) - 280 50 05. 
Материал потолка – алюмокопозит – RAL (DESIGN) 000 90 00.
Используемый цвет подложки для навигационного поля на фризе козырька по шкале 
RAL (DESIGN)-240 30 05, шрифт белого цвета - Source Serif (Semi bold).
Сидения для лавочек выполняются цветом - "Дуб Трюфель" из ДПК брусков.
Ограждающие конструкции - закаленное триплекс-стекло.
[bookmark: _Hlk244072000]Предусматривается возможность оснащения остановочного павильона дополнительным оборудованием: освещение, кнопка выозова экстренных служб «112», USB розетки, камеры видеонаблюдения.
Остановочный павильон Тип 4 (4 метра открытого типа)
[image: C:\Users\Ильяс\Desktop\Остановки Постановление\Чертежи\4 метра\4 метра проходная\LITE 4M 1 без лайтбокса и перегородок.png][image: C:\Users\Ильяс\Desktop\Остановки Постановление\Чертежи\4 метра\4 метра проходная\4 метра проходная.JPG]
Примечание:
3. Основные габаритные размеры остановочного павильона не менее 4400 х 2800 х 1800 мм. и не более 4600х3000х2000 мм.
4. Конструктив: стальной несущий каркас с защитной окраской в цвет по шкале RAL (DESIGN) - 000 85 00. 
Материал крыши: алюминий или углеродистая сталь с защитной окраской в цвет по шкале 
RAL (DESIGN) - 280 50 05. 
Материал потолка – алюмокопозит – RAL (DESIGN) 000 90 00
Используемый цвет подложки для навигационного поля на фризе козырька по шкале 
RAL (DESIGN)-240 30 05, шрифт белого цвета - Source Serif (Semi bold).
Сидения для лавочек выполняются цветом - "Дуб Трюфель" из ДПК брусков.
Ограждающие конструкции - закаленное триплекс-стекло.
Предусматривается возможность оснащения остановочного павильона дополнительным оборудованием: освещение, кнопка выозова экстренных служб «112», USB розетки, камеры видеонаблюдения.
Остановочный павильон Тип 5 (6 метров открытого типа)
[image: C:\Users\Ильяс\Desktop\Остановки Постановление\Чертежи\6 метров\6 метров проходная\LITE 6M 1 без лайтбокса и перегородок.png]
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Примечание:
3. Основные габаритные размеры остановочного павильона не менее 6400 х 2800 х 1800 мм. и не более 6600х3000х2000 мм.
4. Конструктив: стальной несущий каркас с защитной окраской в цвет по шкале RAL (DESIGN) - 000 85 00. 
Материал крыши: алюминий или углеродистая сталь с защитной окраской в цвет по шкале 
RAL (DESIGN) - 280 50 05. 
Материал потолка – алюмокопозит – RAL (DESIGN) 000 90 00.
Используемый цвет подложки для навигационного поля на фризе козырька по шкале 
RAL (DESIGN)-240 30 05, шрифт белого цвета - Source Serif (Semi bold).
Сидения для лавочек выполняются цветом - "Дуб Трюфель" из ДПК брусков.
Ограждающие конструкции - закаленное триплекс-стекло.
Предусматривается возможность оснащения остановочного павильона дополнительным оборудованием: освещение, кнопка выозова экстренных служб «112», USB розетки, камеры видеонаблюдения.
[bookmark: _Hlk244072076]
Остановочный павильон Тип 6 (4 метра без рекламной конструкции – метал. стенки)
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Примечание:
5. Основные габаритные размеры остановочного павильона не менее 4400 х 2800 х 1800 мм. и не более 4600х3000х2000 мм.
6. Конструктив: стальной несущий каркас с защитной окраской в цвет по шкале RAL (DESIGN) - 000 85 00. 
Материал крыши: алюминий или углеродистая сталь с защитной окраской в цвет по шкале 
RAL (DESIGN) - 280 50 05. 
Материал потолка – алюмокопозит – RAL (DESIGN) 000 90 00
Используемый цвет подложки для навигационного поля на фризе козырька по шкале 
RAL (DESIGN)-240 30 05, шрифт белого цвета - Source Serif (Semi bold).
Сидения для лавочек выполняются цветом - "Дуб Трюфель" из ДПК брусков.
Ограждающие конструкции – перфорированный метал, с защитным покрытием от рекламных баннеров.
Предусматривается возможность оснащения остановочного павильона дополнительным оборудованием: освещение, кнопка выозова экстренных служб «112», USB розетки, камеры видеонаблюдения.
Остановочный павильон Тип 7 (6 метров без рекламной конструкции – метал. стенки)
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Примечание:
5. Основные габаритные размеры остановочного павильона не менее 6400 х 2800 х 1800 мм. и не более 6600х3000х2000 мм.
6. Конструктив: стальной несущий каркас с защитной окраской в цвет по шкале  
RAL (DESIGN) - 000 85 00. 
Материал крыши: алюминий или углеродистая сталь с защитной окраской в цвет по шкале 
RAL (DESIGN) - 280 50 05. 
Материал потолка – алюмокопозит – RAL (DESIGN) 000 90 00.
Используемый цвет подложки для навигационного поля на фризе козырька по шкале 
RAL (DESIGN)-240 30 05, шрифт белого цвета - Source Serif (Semi bold).
Сидения для лавочек выполняются цветом - "Дуб Трюфель" из ДПК брусков.
Ограждающие конструкции – перфорированный метал, с защитным покрытием от рекламных баннеров.
Предусматривается возможность оснащения остановочного павильона дополнительным оборудованием: освещение, кнопка выозова экстренных служб «112», USB розетки, камеры видеонаблюдения.

[bookmark: _Hlk244072408]Остановочный павильон Тип 8 (4 метра отрытого типа – металлические стенки)
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Примечание:
7. Основные габаритные размеры остановочного павильона не менее 4400 х 2800 х 1800 мм. и не более 4600х3000х2000 мм.
8. Конструктив: стальной несущий каркас с защитной окраской в цвет по шкале RAL (DESIGN) - 000 85 00. 
Материал крыши: алюминий или углеродистая сталь с защитной окраской в цвет по шкале 
RAL (DESIGN) - 280 50 05. 
Материал потолка – алюмокопозит – RAL (DESIGN) 000 90 00
Используемый цвет подложки для навигационного поля на фризе козырька по шкале 
RAL (DESIGN)-240 30 05, шрифт белого цвета - Source Serif (Semi bold).
Сидения для лавочек выполняются цветом - "Дуб Трюфель" из ДПК брусков.
Ограждающие конструкции – перфорированный метал, с защитным покрытием от рекламных баннеров.
Предусматривается возможность оснащения остановочного павильона дополнительным оборудованием: освещение, кнопка выозова экстренных служб «112», USB розетки, камеры видеонаблюдения.
Остановочный павильон Тип 9 (6 метров отрытого типа – металлические стенки)
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Примечание:
7. Основные габаритные размеры остановочного павильона не менее 6400 х 2800 х 1800 мм. и не более 6600х3000х2000 мм.
8. Конструктив: стальной несущий каркас с защитной окраской в цвет по шкале RAL (DESIGN) - 000 85 00. 
Материал крыши: алюминий или углеродистая сталь с защитной окраской в цвет по шкале 
RAL (DESIGN) - 280 50 05. 
Материал потолка – алюмокопозит – RAL (DESIGN) 000 90 00.
Используемый цвет подложки для навигационного поля на фризе козырька по шкале 
RAL (DESIGN)-240 30 05, шрифт белого цвета - Source Serif (Semi bold).
Сидения для лавочек выполняются цветом - "Дуб Трюфель" из ДПК брусков.
Ограждающие конструкции – перфорированный метал, с защитным покрытием от рекламных баннеров.
Предусматривается возможность оснащения остановочного павильона дополнительным оборудованием: освещение, кнопка выозова экстренных служб «112», USB розетки, камеры видеонаблюдения.
	Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации 
города Ростова-на-Дону
	[bookmark: SIGNERSTAMP1]
	О.Ш. Резцова
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TIPUMEYAHHE:

1. OctoBibic_raGapiTiibie pasNepss OCTAHOBOWHOTO aBHTBONa - HE Menee 5950 x 2600 x 2050
 He Gozee 6730 x 3200 x 2570 mm.

2. KOHCTpYKTHB: CTastbHOif HCyunii KapKac OGIINBACTCA 1EKOPATHBHbIIH TAHCAMH U3 THCTOBOT
HepAaBeiouteii Cran. OrpuKZIOLINE KOHCTPYKLIH - AKAICHHOE TPHILIEKC-CTEKIO.

3. Pasep HHGOPMAIHOHHOTO N0 PeKAAMHOT KoHCTPYKLtH - 1200 X 1800 »v (2 cropors).

4. HEopMaITHOREOE TaGo He IPHMERRETCA B IPANAIAX 0GbETHHEHEO 30HH! OXDAHS! OGEEKTOR

KYTSTYPHOTO HACTENHA HCTOpHTECKOH TACTH 10poTa PoCTOBa-Ha-JIOH, Y TBEpATERHOR

‘mocrarosestew TTpasaTenscrEa PoCTOBCKO 061aCTH oT 25.12.2023 Ne 964.
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