2

АО «Ростовводоканал»
Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой потребителям                  в 2022 году. Основные показатели
	№ 

п/п
	Показатель
	Ед. измерения
	Среднее
значение

	1
	Температура
	град 0С
	12,6

	2
	Мутность
	мг/дм3
	0,557

	3
	Водородный показатель
	ед. рН
	8,1

	4
	Цветность
	градус
	9,2

	5
	Остаточный общий хлор
	мг/дм3
	1,35

	6
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	930

	7
	Жесткость общая
	0Ж
	8,1

	8
	Щелочность
	моль/дм3
	3,7

	9
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	151,0

	10
	Фториды (F-)
	мг/дм3
	0,40

	11
	Железо суммарно (Fe)
	мг/дм3
	0,111

	12
	Сульфаты (SO42-)
	мг/дм3
	285

	13
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005

	14
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	3,65


Сведения о качестве питьевой воды по основным показателям              за I квартал 2023 года 

	№ 

п/п
	Показатель
	Ед. измер.
	сред.

	1
	Температура
	град 0С
	5,3

	2
	Мутность
	мг/дм3
	0,587

	3
	Водородный показатель
	ед. рН
	8,1

	4
	Цветность
	градус
	10,6

	5
	Остаточный общий хлор
	мг/дм3
	1,34

	6
	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/дм3
	1019

	7
	Жесткость общая
	0Ж
	9,3

	8
	Щелочность
	моль/дм3
	4,4

	9
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	146,7

	10
	Фториды (F-)
	мг/дм3
	0,49

	11
	Железо суммарно (Fe)
	мг/дм3
	0,11

	12
	Сульфаты (SO42-)
	мг/дм3
	311

	13
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005

	14
	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	3,94


Дополнительная информация. Для повышения качества воды, подаваемой потребителям, АО «Ростовводоканал» был разработан и согласован с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области план мероприятий по улучшению качества питьевой воды на период 2019-2023 г.г. В 2022 году выполнена модернизация технологии реагентной обработки воды на очистных сооружениях водопровода путем установки станций флокуляции для растворения и дозирования дополнительного реагента в периоды повышения уровня органического загрязнения водоисточника, при низкой температуре обрабатываемой воды,         а также в периоды интенсивного развития микроводорослей в реке Дон.
	


	



