

Отчет о мероприятиях по улучшению качества питьевой воды АО «Ростовводоканал» за 2021 год
	№
п/п
	Наименование компонента
	Стоимость
реализации
компонента
	Стоимость работ с разбивкой по годам, млн.руб. с НДС

	
	
	
	2020
	
факт 2020
	2021
	2022
	
2023

	1
	Ввод в эксплуатацию ОСВ «Дугино» (технологические переключения между основными магистральными водоводами (15 камер переключения)
	53,32*
	
	
	
	
	

	2
	Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство водозаборного сооружения № 2 в г. Ростове-на-Дону»
	56,94*
	
	
	
	
	

	3
	Корректировка проектно-сметной документации по линейному объекту: «Строительство водозаборного сооружения № 2 в г. Ростове-на-Дону»
	19,67*
	
	
	
	
	

	4
	Строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом «Строительство водозаборного сооружения № 2 в г. Ростове-на-Дону»
	405,27*
	
	
	
	405,27
	

	5
	Строительно-монтажные работы, предусмотренные проектом «Реконструкция ВНС 1 подъема    № 2 в г. Ростове-на-Дону»
	162,95*
	
	
	
	
	162,95

	6
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	462,95*
	155,96
	19,03
	26,18
факт – 0.41
	
	280,81

	7
	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
	1 323,83*
	312,23
	24,46
	267,02
факт – 23,51
	30,53
	438,72

	8
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	4 395,70*
	998,32
	252,40
	1 197,17
факт –259,67
	695,24
	517,84

	9
	[bookmark: _GoBack]Капитальный ремонт водопроводных сетей в рамках производственных программ
АО "Ростовводоканал", ориентировочная протяженность до 10 км/год
	791,15
	138,19
	150,48
	185,42
факт–167,82
	142,88
	156,83

	10
	Капитальный ремонт 2-х площадок водопроводных очистных сооружений ОСАВ и ОСЦВ (в т.ч. скорые фильтры, горизонтальные отстойники, оборудование и запорная арматура)
	206,00
	57,54
	87,31
	15,60
факт-54,51
	9,34
	69,01

	11
	Строительство блока сооружений защиты водоисточника р. Дон от антропогенных загрязнений (внедрение технологии обработки воды порошкообразным активированным углем, в целях ее дезодорации в периоды влияния сине-зеленых водорослей на ее органолептические показатели (запах, привкус). А так же обеспечение защиты питьевой воды от антропогенных загрязнений в реке Дон)
	173,56
	166,56
	54,28
	
7,00
	
	

	12
	Определение количественных значений биомассы микроводорослей, присутствующих в воде, забираемой из реки Дон, на водозаборе №2 АО «Ростовводоканал», методом флуоресценции хлорофилла А, в непрерывном режиме, с учетом фактора мутности (НИР)
	0,25
	0,25
	0,025
	
	
	

	
	Итого:

	8051,58

	1 829,05

	587,99

	1 691,39
факт-512,93

	1 283,26

	1 626,16





	



