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ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ»

В части корректировки
 статьи 2. Основные понятия, используемых в нормативах, 
статьи 5. Образования, 
статьи 6. Здравоохранения,
статьи 13. Жилищное строительство,
статьи 14. Общественные пространства, рекреация, 
озеленение и благоустройство территории,
статьи 22. Транспортная инфраструктура (хранение 
транспортных средств), 
статьи 24. Правила и область применения расчётных показателей
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Работа по подготовке проекта по внесению изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону» 
в части корректировки статьи 2. Основные понятия, используемых в нормативах, статьи 5. Образования, статьи 6. Здравоохранения, статьи 13. Жилищное строительство, статьи 14. Общественные пространства, рекреация, озеленение 
и благоустройство территории, статьи 22. Транспортная инфраструктура (хранение транспортных средств), статьи 24 (Правила и область применения расчётных показателей) выполнена Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону на основании:
· статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
· СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
· СП 476.1325800.2020. «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;
· Методического пособия «Проектирование зданий дошкольных образовательных организаций», утверждённого 01.01.2018 Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки соответствия 
в строительстве»;
· Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.05.2022 №АК-131-р; 
· Нормативов градостроительного проектирования Ростовской области, утвержденных Постановления Министерства строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области от 29.12.2023 № 23;
· постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 15.11.2024 № 1378 
«О подготовке проекта внесения изменений в Нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Ростов-на-Дону», утвержденные решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.06.2023 № 516».
В соответствии с положениями статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации Нормативы градостроительного проектирования устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа «Город Ростов-на-Дону», независимо от их организационно-правовой формы 
и подлежат применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Нормативы представляют собой совокупность расчетных показателей допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами социальной инфраструктуры. 
Также в Нормативах установлены предельные значения расчетных показателей 
для хранения и обслуживания транспортных средств и стоянок для временного хранения легковых автомобилей и объектов обслуживания.
Целью внесения изменений в Нормативы является приведение 
их в соответствие с действующим законодательством, устранение технических ошибок, выявленных с момента утверждения Нормативов, и актуализация информации в области образования, здравоохранения, жилищное строительство, транспортной инфраструктуры и общественных пространств, рекреации, озеленения и благоустройства территории.
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Проектные предложения.
1. [bookmark: _Toc410134434][bookmark: _Toc479173285]Проектом предлагается в пункте 7 примечания к таблице 5.1 статьи 5 (Образование) слова «При проектировании новых многоквартирных жилых домов, во встроенных, пристроенных или встроенно-пристроенных помещениях которых предполагается размещение дошкольной образовательной организации площадь земельного участка (территории) дошкольной образовательной организации необходимо определять в соответствии с  Методическим пособием «Проектирование зданий дошкольных образовательных организаций», утверждённым 01.01.2018 Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и оценки соответствия в строительстве» исходя из нормы от 20 м2 до 29 м2 на 1 место.» исключить.
2. Проектом предлагается примечание к таблице 5.1 статьи 5 (Образование) дополнить пунктом 24 следующего содержания: 
«24. На последующих стадиях проектирования, строительства и эксплуатации объектов образования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (мест/1 тыс. жителей), которые рассчитаны 
на дату утверждения документации по планировке территории, принимаются 
в соответствии с периодом подготовки и утверждения документации по планировке территории и считаются соответствующими Нормативам на всех последующих стадиях проектирования, строительства и эксплуатации независимо от их периода реализации.».
3. Проектом предлагается в таблице 6.1 статьи 6 (Здравоохранение) откорректировать предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности для амбулаторно-поликлинических организаций (подразделений) изложив строку 7 таблицы 6.1 в следующей редакции:
	Амбулаторно-поликлинические организации (подразделения)
	24 посещения в смену на 1 тыс. жителей, в том числе:
19 посещений в смену на 1 тыс. жителей для взрослого населения;
5 посещений в смену на 1 тыс. жителей для детского населения

	Радиус пешеходной доступности – 1 000 м
	Для отдельно стоящих зданий: 
до 200 посещений в смену – не менее 0,3 га
от 200 посещений в смену – не менее 0,3 га плюс не менее 0,1 га на каждые последующие 100 посещений в смену сверх 200 посещений в смену



4. Проектом предлагается первый абзац в примечании к таблице 6.1 
статьи 6 (Здравоохранение) следующего содержания «* Проектная мощность 
и иные характеристики амбулаторно-поликлинических организации (подразделений), станций (подстанций) скорой медицинской помощи определяются по согласованию 
с органами здравоохранения исходя из их фактического наличия (отсутствия).» исключить.
В связи с чем в строке 8 столбца 2 таблицы 6.1 исключить «*»
5. Проектом предлагается пункт 2 примечания к таблице 13.2 статьи 13 (Жилищное строительство) откорректировать и изложить в следующей редакции: «2. В расчётную территорию микрорайона (квартала) следует дополнительно включать площади земельных участков объектов повседневного спроса, обслуживающих расчётное население микрорайона (квартала) 
и расположенных в нормируемых радиусах доступности за границами рассматриваемого микрорайона (квартала); площади помещений для хранения легковых автомобилей, расположенных в подземных и надземных этажах зданий и сооружений, предназначенных для расчётного населения микрорайона (квартала); площади открытых этажей и пространств (кровли, террасы), размещённых в пределах территории застройки и используемых для размещения элементов (объектов) благоустройства и озеленения.».
6. Проектом предлагается примечание к таблице 14.8 статьи 14 (Общественные пространства, рекреация, озеленение и благоустройство территории) дополнить пунктом 32 следующего содержания: «32. В расчётную площадь озеленения территории отдельно стоящих объектов общественного назначения, расположенных как в границах жилого микрорайона (квартала), так и за границами жилого микрорайона (квартала), включается: 100% площади зелёных насаждений (древесная, кустарниковая и травянистая растительность), расположенных непосредственно на земельном участке; 100% площади озеленения территории, используемой исключительно в целях проезда пожарной техники; 50% площади озеленения экологических парковок.».
7. Проектом предлагается пункт 1 статьи 2 (Основные понятия, используемых в нормативах) после понятия «гараж – здание и сооружение, помещение для стоянки (хранения) ремонта и технического обслуживания автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств; может быть как частью жилого дома (встроенно-пристроенные гаражи), так и отдельным строением;»  дополнить понятием: «гибридный автомобиль – транспортное средство, имеющее не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения 
в движение транспортного средства;».
8. Проектом предлагается пункт 1 статьи 2 (Основные понятия, используемых в нормативах) после понятия «зависимое место – место размещения транспортного средства в составе многорядной парковки автомобилей, выезд машины с которого возможен только после выезда впереди стоящей машины;» дополнить понятием «зарядная инфраструктура для 
электромобилей – часть городской инфраструктуры, включающая комплекс зарядных устройств с различной мощностью заряда, расположенных
на улично-дорожной сети города, внутриквартальных территориях, а также в иных местах хранения или стоянки автомобильного транспорта, обеспечивающая возможность зарядки электромобиля или гибридного автомобиля;».
9. Проектом предлагается пункт 1 статьи 2 (Основные понятия, используемых в нормативах) после понятия «экопарковка – территория для парковки транспортных средств, засеянная газонной травой и укреплённая газонной решёткой, которая предотвращает повреждение корневой системы растений автомобильными колёсами, сохраняя растительный покров;» дополнить понятием «электрическая зарядная станция для электромобилей – размещаемый по соответствующему адресу некапитальный объект, предназначенный для заряда аккумуляторов электромобилей; электромобиль – транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии;».
10. Проектом предлагается статью 22 (Транспортная инфраструктура (хранение транспортных средств)) дополнить пунктом 41 следующего содержания: «41. Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей для объектов среднеэтажной, многоэтажной, высотной или смешанной многоквартирной застройки должны быть оснащены зарядной инфраструктурой для электромобилей в объеме не менее 5% об общего числа мест размещения транспортных средств.».
11. Проектом предлагается статью 22 (Транспортная инфраструктура (хранение транспортных средств)) дополнить пунктом 201 следующего содержания: «201. Стоянки для хранения легковых автомобилей, предназначенные для объектов нежилой застройки (объектов торговли и многофункциональных зданий) с общей площадью здания более 5000 м2, должны быть оснащены зарядной инфраструктурой для электромобилей в объеме не менее 5% об общего числа мест размещения транспортных средств.». 
12. Проектом предлагается статью 22 (Транспортная инфраструктура (хранение транспортных средств)) дополнить пунктом 22 следующего содержания: «22. При новом строительстве многоуровневых сооружений (зданий) для хранения легкового автотранспорта в уровне первого этажа необходимо предусматривать помещения общественного назначения (например: специализированные магазины бытового обслуживания, общественного питания, торговли, офисов и т.п.) и (или) иного назначения (например: автомастерские, шиномонтажи, мойки и т.п.). Положение данного пункта не распространяется на многоуровневые сооружения (здания) для хранения легкового автотранспорта, характеристики которых отображены в документации по планировке территории, в отношении которой Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону до вступления в силу настоящих изменений в Нормативы выдано заключение о соответствии подготовленной документации по планировке территории установленным требованиям, или характеристики которых утверждены документацией по планировке территории до вступления в силу настоящих изменений в Нормативы.».
13. Проектом предлагается статью 22 (Транспортная инфраструктура (хранение транспортных средств)) дополнить пунктом 23 следующего содержания: «23. При размещении зарядной инфраструктуры для электромобилей на существующей улично-дорожной сети города, машино-места, предназначенные для остановки и стоянки электромобилей и гибридных автомобилей в целях зарядки их аккумуляторов от электрической зарядной станции для электромобилей, учитываются при определении показателей допустимых уровней обеспеченности и территориальной доступности объектами транспортной инфраструктуры (хранения транспортных средств).».
14. Проектом предлагается пункт 4 статьи 24 (Правила и область применения расчётных показателей) откорректировать и изложить 
в следующей редакции: «Для объектов капитального строительства, функциональное назначение и характеристики которых утверждены документацией по планировке территории до вступления в силу настоящих изменений в Нормативы, функциональное назначение, технико-экономические показатели таких объектов (площадь, этажность, количество этажей, вместимость и т.д.) и земельных участков, предназначенных для размещения таких объектов (площадь, размеры, конфигурация и т.д.), принимаются в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории и считаются соответствующими действующим на момент проектирования и (или) проведения экспертизы проектной документации нормам, в том числе Нормативам.».
15. Проектом предлагается пункт 5 статьи 24 (Правила и область применения расчётных показателей) откорректировать и изложить 
в следующей редакции: «Для объектов капитального строительства, функциональное назначение и характеристики которых отображены 
в документации по планировке территории, в отношении которой Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону до вступления в силу изменений в настоящие Нормативы выдано заключение о соответствии подготовленной документации по планировке территории установленным требованиям, функциональное назначение и технико-экономические показатели таких объектов (площадь, этажность, количество этажей, вместимость и т.д.) 
и земельных участков, предназначенных для размещения таких объектов (площадь, размеры, конфигурация и т.д.), принимаются в соответствии с документацией по планировке территории, в отношении которой Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону до вступления в силу настоящих изменений в Нормативы выдано заключение о соответствии подготовленной документации по планировке территории установленным требованиям, и считаются соответствующими действующим на момент проектирования и (или) проведения экспертизы проектной документации нормам, в том числе Нормативам.». 
16. Проектом предлагается в целях исправления технической ошибки 
в пункте 32 примечания к таблице 14.8 статьи 14 (Общественные пространства, рекреация, озеленение и благоустройство территории) слова «зелёные насаждения» заменить на «зелёных насаждений».
17. Проектом предлагается в целях исправления технической ошибки 
в статье 2 (Основные понятия, используемые в нормативах) понятие «градостроительная реконструкция» откорректировать и изложить 
в следующей редакции: «градостроительная реконструкция – осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах элемента планировочной структуры (микрорайона, квартала), не менее 20 процентов от площади которого занято существующими объектами капитального строительства, в том числе планируемыми к сносу, или было занято уже снесёнными объектами капитального строительства».
18. Проектом предлагается в целях исправления технической ошибки 
в подпункте 1 пункта 7 статьи 4 (Население и плотность застройки. Объекты обслуживания населения) слова «ул. Малюгина» заменить на «ул. Малюгиной». 
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