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[image: ]РОСТОВСКАЯ-на-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 545

		                       
	15 августа 2023 года
	Заседание № 20



О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону»

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Ростова-на-Дону на публичных слушаниях, с учетом протоколов публичных слушаний от 14.07.2023 № 62 и от 31.07.2023 № 68, заключений о результатах публичных слушаний от 14.07.2023 
и от 31.07.2023, руководствуясь статьями 21, 39 Устава города 
Ростова-на-Дону, городская Дума

Р Е Ш И Л А:

1.  Внести в решение Ростовской-на-Дону городской Думы 
от 21.12.2018 № 605 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Ростова-на-Дону» следующие изменения:
в приложении:
1) часть 9 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«9. Зона градостроительного регулирования застройки Левобережной части города назначается на территориях, расположенных в Левобережной части города Ростова-на-Дону 
и ограниченных руслом реки Дон и железнодорожными транспортными коридорами. Новое строительство и градостроительная реконструкция 
в границах указанной зоны осуществляется в соответствии с пунктом 4.2 части 4 статьи 26 Правил в целях сохранения баланса природных 
и рекреационных территорий по отношению к урбанизированным территориям.»;
2) статью 16 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства жилого назначения, состоящий на государственном кадастровом учете по состоянию на 01.09.2023, представляющий собой отдельно стоящее здание количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, признается соответствующим назначению объекта и может быть установлен правообладателем (-ями) для эксплуатации самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований.
Для целей эксплуатации указанных жилых домов устанавливается вид разрешенного использования земельного участка, соответствующий пункту 2.1 Классификатора, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование вида разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка

	2.1
	Для индивидуального жилищного строительства
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек


Для целей эксплуатации жилого дома действие градостроительного регламента в пределах границы территориальной зоны, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования, не распространяется.
Реконструкция такого объекта капитального строительства может осуществляться только путем приведения его в соответствие 
с градостроительным регламентом. Изменение вида разрешенного использования указанного земельного участка и объекта капитального строительства может осуществляться путем приведения его 
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.»;
3) часть 32 статьи 18 дополнить пунктами 7 и 8 в следующей редакции:
«7) зона сохранения и формирования речного фасада третьего типа (РФ-3).
8) зона ценных градоформирующих объектов (ЦГФО).»;
4) в статье 23:
в части 3 цифры «62» заменить цифрами «63»;
в части 4 цифры «62» заменить цифрами «63»;
5) в пункте 4.2 части 4 статьи 26 слова «регионального 
и федерального значения» заменить словами «федерального, регионального, местного значения, а также индивидуального жилищного строительства»;
6) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, как для объектов капитального строительства местного значения, так и для иных объектов капитального строительства, принимаются 
в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования города Ростова-на-Дону (далее − Нормативы), частью 10 и приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
2.1. Для объектов нового строительства, соответствующих кодам 2.1.1, 2.5, 2.6, характеристики которых не утверждены проектом планировки территории, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок постоянного хранения легковых автомобилей устанавливаются:
	Предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в зависимости от типа жилого дома по уровню комфорта с учётом уровня автомобилизации, предусмотренного на расчётный период, % от общего количества машино-мест

	
	Престижный
(бизнес-класс)
	Стандартный
	Муниципальный

	1
	2
	3
	4

	В границах земельного участка
	Не менее 80%
	Не менее 70%
	Не менее 40%

	В радиусе пешеходной доступности, за границами земельного участка:
- при новом строительстве – не более 800 м;
- в условиях градостроительной реконструкции – не более 1200 м.
	Не более 20%
	Не более 30%
	Не более 60%


2.2. Для реконструируемых объектов капитального строительства, соответствующих кодам 2.1.1, 2.5, 2.6, характеристики которых 
не утверждены проектом планировки территории, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок постоянного хранения легковых автомобилей 
не устанавливаются при выполнении двух условий:
1) сохранения показателя уровня обеспеченности, имеющегося 
до реконструкции объекта капитального строительства;
2) увеличения в ходе реконструкции общей площади объектов капитального строительства не более чем на 30%.
В иных случаях, предельные значения данных показателей устанавливаются аналогично требованиям пункта 2.1 части 2 настоящей статьи.
2.3. Для объектов нового строительства, соответствующих порядковым номерам кодам 2.1.1, 2.5, 2.6, характеристики которых утверждаются проектом планировки территории, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок постоянного хранения легковых автомобилей устанавливаются:
	Предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в зависимости от типа жилого дома по уровню комфорта с учётом уровня автомобилизации, предусмотренного на расчётный период, % от общего количества машино-мест

	
	Престижный
(бизнес-класс)
	Стандартный
	Муниципальный

	1
	2
	3
	4

	В границах земельного участка
	Не менее 40%
	Не менее 30%
	Не менее 20%

	В границах элемента планировочной структуры (микрорайона, квартала), за границами земельного участка
	Не более 60%
	Не более 70%
	Не более 80%

	В радиусе пешеходной доступности, за границами элемента планировочной структуры (микрорайона, квартала):
- при новом строительстве – не более 800 м;
- в условиях градостроительной реконструкции – не более 1200 м.
	Не более 20%
	Не более 30%
	Не более 60%


2.4. Для реконструируемых и существующих объектов капитального строительства, соответствующих кодам 2.1.1, 2.5, 2.6, обоснование обеспеченности которых осуществляется в составе проекта планировки территории, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянок постоянного хранения легковых автомобилей устанавливаются:
	Предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности в зависимости от типа жилого дома по уровню комфорта с учётом уровня автомобилизации, предусмотренного на расчётный период, % от общего количества машино-мест

	
	Престижный
(бизнес-класс)
	Стандартный
	Муниципальный

	1
	2
	3
	4

	В границах элемента планировочной структуры (микрорайона, квартала)
	Не менее 80%
	Не менее 70%
	Не менее 40%

	В радиусе пешеходной доступности, за границами элемента планировочной структуры (микрорайона, квартала):
- при новом строительстве – не более 800 м;
- в условиях градостроительной реконструкции – не более 1200 м.
	Не более 20%
	Не более 30%
	Не более 60%


Для существующих объектов капитального строительства, соответствующих кодам 2.1.1, 2.5, 2.6, обеспеченности которых осуществляется в составе проекта планировки территории, в случае отсутствия оснований для определения типа уровня комфорта данных жилых домов, тип уровня комфорта следует принимать как «стандарт» 
с применением соответствующего порядка расчета.
2.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей объектов капитального строительства, соответствующих кодам 2.1.1, 2.5, 2.6, определяются на основании суммарных показателей расчетного количества проживающих в жилом доме, определенного согласно принятому типу жилого дома по уровню комфорта и общей площади помещений общественного назначения, приведенной к расчетному количеству проживающих. Приведение общей площади помещений общественного назначения к расчетному количеству проживающих определяется как отношение общей площади помещений общественного назначения к установленной норме площади квартиры в расчете на одного человека для данного типа дома по уровню комфорта.
2.6. Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянками постоянного хранения легковых автомобилей для объектов,  соответствующих кодам 2.1, 2.3:

	Тип жилой застройки
	Предельные значения расчётных показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности, машино-места 
	максимально допустимого уровня
территориальной доступности

	1
	2
	3

	Индивидуальная жилая застройка (код 2.1)
	1 м/м на 1 индивидуальный жилой дом
	В границах земельного участка

	Блокированная жилая застройка (код 2.3)
	1 м/м на 1 дом блокированной застройки
	В границах земельного участка


2.7. Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянками для хранения легковых автомобилей для объектов многофункционального назначения 
и общественных помещений с гибким функциональным назначением, пристроенных, встроенно-пристроенных и встроенных в жилые здания:
	Наименование объекта
	Предельные значения  показателей

	
	минимально допустимого уровня обеспеченности
	максимально допустимого уровня территориальной доступности, м

	
	для проектируемых и реконструируемых объектов капитального строительства, машино-место
	для существующих объектов капитального строительства, машино-место
	

	1
	2
	3
	4

	Здания и комплексы многофункциональные
	Количество м/м определяется отдельно для каждого функционального назначения, а затем суммируется
	Не устанавливается

	Общественные помещения с гибким функциональным назначением
	1 м/м на 50 м2
расчётной площади
	1 м/м на 60 м2
расчётной площади
	Не устанавливается


2.8.  В зонах жилой застройки и (или) на прилегающих к ним территориях необходимо предусматривать стоянки для хранения 
и паркования легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м, а в условиях градостроительной реконструкции – не более 1200 м.
На территории жилой застройки и (или) на прилегающих к ним территориях рекомендуется предусматривать гостевые стоянки, предназначенные для посетителей жилой застройки, из расчёта 
не менее 30 машино-мест на 1000 жителей.
Для зданий и сооружений различного функционального назначения допускается совмещение использования машино-мест для хранения 
и паркования легковых автомобилей при обосновании разделения 
во времени в течение суток или дней недели пикового спроса 
на паркование легковых автомобилей посетителями зданий 
и сооружений различного функционального назначения, при этом, максимальное снижение общего количества машино-мест не может превышать 20% от суммарного требуемого количества машино-мест для зданий и сооружений различного функционального назначения. 
	2.9. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей земельных участков и объектов капитального строительства, не относящихся к объектам жилищного строительства, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности:
	Код
	Наименование
функционального назначения объекта  
	Наименования видов объектов в зависимости от их функционального назначения
	Предельные значения расчётных показателей 

	
	
	
	минимально допустимого уровня обеспеченности 
	максимально допустимого уровня территориальной доступности, м

	
	
	
	для проектируемых и реконструируемых объектов капитального строительства, машино-место
	для существующих объектов капитального строительства, машино-место 

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Здания и сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	Здания, предназначенные для приёма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	1 м/м на 50 м2 
общей площади
	1 м/м на 60 м2 
общей площади
	250

	3.2.1
	Дома социального обслуживания
	Здания, предназначенные для размещения домов престарелых, домов ребёнка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан
Объекты для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению
	Здания, предназначенные для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется приём граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.2.3
	Оказание услуг связи
	Здания, предназначенные для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	250

	3.2.4
	Общежития
	Здания, предназначенные для размещения общежитий, предназначенные для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, соответствующих коду 4.7
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.3
	Бытовое обслуживание
	Бани
	1 м/м на 5 
единовременных посетителей
	1 м/м на 6 
единовременных посетителей
	250

	
	
	Ателье
	1 м/м на 10 м2 
общей площади
	1 м/м на 15 м2 
общей площади
	

	
	
	Мастерские мелкого ремонта, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	1 м/м на 1 
рабочее место приёмщика
	1 м/м на 2 
рабочих места приёмщика
	

	
	
	Парикмахерские, салоны красоты, солярии
	1 м/м на 10 м2 
общей площади
	1 м/м на 15 м2 
общей площади
	

	
	
	Прачечные, химчистки
	1 м/м на 1 
рабочее место приёмщика
	1 м/м на 2 
рабочих места приёмщика
	

	
	
	Похоронные бюро (салоны ритуальных услуг)
	1 м/м на 20 м2 
общей площади
	1 м/м на 25 м2 
общей площади
	

	3.4.1
	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание
	Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, в том числе амбулатории) 
	12 м/м на 100
сотрудников, занятых в одну смену

6 м/м на 100
посещений в смену
	10 м/м на 100
сотрудников, занятых в одну смену

4 м/м на 100
посещений в смену
	Не устанавливается

	
	
	Объекты, предназначенные для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребёнка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	

	3.4.2
	Стационарное медицинское обслуживание
	Объекты, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах городского, районного, участкового уровня (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре)
	12 м/м на 100
сотрудников, занятых в одну смену

10 м/м на 100 коек
	10 м/м на 100
сотрудников, занятых в одну смену

10 м/м на 100 коек
	Не устанавливается

	
	
	Станции скорой помощи
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	

	3.4.3
	Медицинские организации особого назначения
	Медицинские организации, осуществляющие проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Объекты, предназначенные для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	С учётом требований
СП 251.1325800, 
СП 252.1325800
	Не устанавливается
	С учётом требований
СП 251.1325800, 
СП 252.1325800

	3.5.2
	Среднее и высшее профессиональное образование
	Университеты, институты и иные организации, реализующие программы высшего образования

Организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению
	1 м/м на 2
преподавателей (сотрудников), занятых в одну смену

1 м/м на 10
студентов, обучающихся в одну смену
	1 м/м на 4
преподавателей (сотрудников), занятых в одну смену

1 м/м на 10
студентов, обучающихся в одну смену
	Не устанавливается

	
	
	Профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний и иные организации, реализующие программы среднего профессионального образования
	1 м/м на 2
преподавателей (сотрудников), занятых в одну смену

	1 м/м на 3
преподавателей (сотрудников), занятых в одну смену

	

	3.6.1
	Объекты культурно-
досуговой деятельности
	Музеи, выставочные залы, художественные галереи
	1 м/м на 6 
единовременных посетителей
	1 м/м на 8 
единовременных посетителей
	Не устанавливается

	
	
	Библиотеки
	1 м/м на 6 
постоянных мест
	1 м/м на 8 
постоянных мест
	Не устанавливается

	
	
	Театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры и кинозалы
	При новом строительстве:
1 м/м на 7 
зрительских мест для объектов 1-го уровня комфорта;
1 м/м на 10 
зрительских мест для объектов 2-го уровня комфорта;
1 м/м на 12 
зрительских мест для объектов 1-го уровня комфорта;
1 м/м на 10
сотрудников, занятых в одну смену
При реконструкции: 
по заданию на проектирование
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	
	
	Дома культуры, планетарии
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.6.2
	Парки культуры и отдыха
	Парки культуры и отдыха
	20 м/м на 100 
единовременных посетителей
	15 м/м на 100 
единовременных посетителей
	400

	3.6.3
	Цирки и зверинцы
	Цирки, зверинцы, зоопарки, зоосады, океанариумы
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	400

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	Объекты, предназначенные для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	1 м/м на 8 
единовременных посетителей, но не менее 
10 м/м на объект
	1 м/м на 10
единовременных посетителей, но не менее 
10 м/м на объект
	Не устанавливается

	3.7.2
	Религиозное управление и образование
	Здания, предназначенные для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.8
	Общественное управление

	Здания, предназначенные для размещения органов и организаций общественного управления
	1 м/м на 100 м2 
общей площади
	1 м/м на 120 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	3.8.1
	Государственное управление
	Государственные органы, органы местного самоуправления, а также организации, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	1 м/м на 200 м2 
общей площади
	1 м/м на 220 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	
	
	Суды
	7 м/м на 10
работников
для личного автотранспорта работников суда
1,4 м/м на 1 судью
для личного автотранспорта посетителей
По заданию на проектирование для служебного автотранспорта работников 
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	
	
	Следственные органы
	1 м/м на 3
сотрудников
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.8.2
	Представительская деятельность
	Дипломатические представительства иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульские учреждения в Российской Федерации
	1 м/м на 100 м2 
общей площади
	1 м/м на 120 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	3.9.1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	Объекты, предназначенные для обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.9.2
	Проведение научных исследований
	Научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые, и иные организации, выполняющие научные изыскания, исследования и разработки
	1 м/м на 140 м2 
общей площади
	1 м/м на 170 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	3.9.3
	Проведение научных испытаний
	Организации, выполняющие изыскания, осуществляющие испытания опытных промышленных образцов, научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства
	1 м/м на 140 м2 
общей площади
	1 м/м на 170 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	Объекты, предназначенные для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	3.10.2
	Приюты для животных
	Объекты, предназначенные для оказания ветеринарных услуг в стационаре; для организации гостиниц для животных
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	4.1
	Деловое управление
	Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг
Здания, предназначенные для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	1 м/м на 50 м2 
общей площади
	1 м/м на 60 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	4.2
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры, комплексы)
	Объекты, предназначенные для размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, соответствующих коду 4.4, и (или) оказание услуг, соответствующих коду 4.5, 4.6, 4.8.1, 4.8.2, общая площадь которых превышает 5 000 м2 
	Количество м/м определяется отдельно для каждой организации с соответствующим кодом, 
а затем суммируется.

	200

	4.3
	Рынки
	Объекты, предназначенные для организации постоянной торговли (универсальные и (или) непродовольственные)
	1 м/м на 30 м2 
общей площади
	1 м/м на 40 м2 
общей площади
	200

	
	
	Объекты, предназначенные для организации постоянной торговли (продовольственные и (или) сельскохозяйственные)
	1 м/м на 40 м2 
общей площади
	1 м/м на 50 м2 
общей площади
	200

	4.4
	Магазины
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.), торговая площадь которых составляет до 5 000 м2
	1 м/м на 40 м2 
расчётной площади
	1 м/м на 50 м2 
расчётной площади
	Не устанавливается

	
	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.), торговая площадь которых составляет до 5 000 м2
	1 м/м на 60 м2 
расчётной площади
	1 м/м на 70 м2 
расчётной площади
	Не устанавливается

	
	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты), торговая площадь которых составляет до 5 000 м2
	1 м/м на 30 м2 
расчётной площади
	1 м/м на 35 м2 
расчётной площади
	Не устанавливается

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	Организации, оказывающие страховые услуги
	1 м/м на 50 м2 
общей площади
	1 м/м на 60 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	
	
	Организации, оказывающие банковские услуги:
	
	
	

	
	
	- с операционными залами
	1 м/м на 30 м2 
общей площади
	1 м/м на 35 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	
	
	- без операционных залов
	1 м/м на 55 м2 
общей площади
	1 м/м на 60 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	4.6
	Общественное питание
	Столовые
	1 м/м на 10 
посадочных мест
	1 м/м на 15 
посадочных мест
	Не устанавливается

	
	
	Рестораны, кафе
	1 м/м на 4 
посадочных места
	1 м/м на 5 
посадочных мест
	Не устанавливается

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	Гостиницы
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	4.8.1
	Развлекательные мероприятия
	Объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	1 м/м на 4 
единовременных посетителей
	1 м/м на 7 
единовременных посетителей
	Не устанавливается

	
	
	Аквапарки
	1 м/м на 5 
единовременных посещений
	1 м/м на 7 
единовременных посещений
	

	
	
	Бильярдные, боулинги
	1 м/м на 3 
единовременных посетителей
	1 м/м на 4 
единовременных посетителей
	Не устанавливается

	4.8.2
	Проведение азартных игр
	Объекты, предназначенные для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приёма ставок вне игорных зон
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	4.9.1
	Объекты дорожного сервиса
	Магазины сопутствующей торговли 
	1 м/м на 40 м2 
общей площади
	1 м/м на 50 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	
	
	Здания для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	1 м/м на 4 
посадочных места
	1 м/м на 5 
посадочных мест
	Не устанавливается

	4.9.1.1
	Заправка транспортных средств
	Автозаправочные станции 


	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	4.9.1.2
	Обеспечение дорожного отдыха
	Зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	4.9.1.3
	Автомобильные мойки
	Автомобильные мойки
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	4.9.1.4
	Ремонт автомобилей
	Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	Объекты, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	400

	5.0
	Отдых (рекреация)
	Пляжи
	20 м/м на 100 
единовременных посетителей
	15 м/м на 100 
единовременных посетителей
	Не устанавливается

	5.1.1
	Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	1 м/м на 25 
мест на трибунах
	1 м/м на 30 
мест на трибунах
	Не устанавливается

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, спортивные и тренажёрные залы:
	
	
	

	
	
	- общей площадью менее 1 000 м2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	
	
	- общей площадью более 1 000 м2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	
	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:
	
	
	

	
	
	- спортивные и тренажёрные залы площадью от 150 до 500 м2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	
	
	- физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью от 1 000 до 2 000 м2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	
	
	- физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью от 2 000 до 3 000 м2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	
	
	Бассейны
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	
	
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3 000 м2
	1 место на 6 единовременных посетителей
	1 место на 7 единовременных посетителей
	Не устанавливается

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Площадки для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	1 место на 3 единовременных посетителей
	1 место на 4 единовременных посетителей
	Не устанавливается

	5.1.5
	Водный спорт
	Спортивные сооружения для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	5.1.6
	Авиационный спорт
	Спортивные сооружения для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	5.1.7
	Спортивные базы
	Спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	5.2
	Природно-
познавательный туризм
	Базы кратковременного отдыха и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок
	15 м/м на 100 
единовременных посетителей
	10 м/м на 100 
единовременных посетителей
	Не устанавливается

	5.2.1
	Туристическое обслуживание
	Пансионаты, гостиницы, кемпинги, дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению; детские лагери
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	5.3
	Охота и рыбалка
	Дома охотника или рыболова; сооружения, необходимые для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	5.4
	Причалы для маломерных судов
	Береговые базы маломерного флота
	15 м/м на 100 
единовременных посетителей
	10 м/м на 100 
единовременных посетителей
	Не устанавливается

	5.5
	Поля для гольфа или конных прогулок
	Конноспортивные манежей, не предусматривающих устройство трибун; вспомогательные сооружения
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	6.0
	Производственная деятельность
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.1
	Недропользование
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.2
	Тяжёлая промышленность
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.2.1
	Автомобилестроительная промышленность
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.3
	Лёгкая промышленность
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.3.1
	Фармацевтическая промышленность
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.4
	Пищевая промышленность
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.5
	Нефтехимическая промышленность
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.6
	Строительная промышленность
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.7
	Энергетика
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.8
	Связь
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.9
	Склад
	Коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.9.1
	Складские площадки
	Коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.11
	Целлюлозно-бумажная промышленность
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	7 м/м на 100
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	
	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 м/м на 6
работающих в двух смежных сменах
	1 м/м на 8
работающих в двух смежных сменах
	Не устанавливается

	6.12
	Научно-
производственная деятельность
	Технологические, промышленные, агропромышленные парки, бизнес-инкубаторы
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	7.1.2
	Обслуживание железнодорожных перевозок
	Железнодорожные вокзалы и станции
	1 место на 8 
пассажиров дальнего следования в час пик
	1 место на 10 
пассажиров дальнего следования в час пик
	200

	7.2.2
	Обслуживание перевозок пассажиров
	Автовокзалы
	1 место на 10 
пассажиров дальнего следования в час пик
	1 место на 15 
пассажиров дальнего следования в час пик
	200

	7.3
	Водный транспорт
	Речные порты
	1 место на 9 
пассажиров дальнего следования в час пик
	1 место на 7 
пассажиров дальнего следования в час пик
	200

	7.4
	Воздушный транспорт
	Аэровокзалы
	1 место на 6 
пассажиров дальнего следования в час пик
	1 место на 8 
пассажиров дальнего следования в час пик
	200

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	Здания городских и районных территориальных органов МВД России
	1 м/м на 100 м2 
общей площади
	1 м/м на 120 м2 
общей площади
	Не устанавливается

	8.4
	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
	1 м/м на 10
работников
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	9.0
	Деятельность по особой охране и изучению природы
	Заповедники
	10 м/м на 100 
единовременных посетителей
	7 м/м на 100 
единовременных посетителей
	400

	9.1
	Охрана природных территорий
	Лесопарки
	10 м/м на 100 
единовременных посетителей
	7 м/м на 100 
единовременных посетителей
	400

	9.2.1
	Санаторная деятельность
	Санатории, санатории-профилактории
	5 м/м на 100 
отдыхающих и обслуживающего персонала 
	3 м/м на 100 
отдыхающих и обслуживающего персонала
	Не устанавливается

	
	
	Грязелечебницы, лечебно-оздоровительные лагеря
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается



	Примечания:
1. Предельные значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности стоянками для хранения легковых автомобилей для объектов нежилой застройки, функциональное назначение или вид которых не приведён в настоящей таблице, принимаются «По заданию на проектирование».
2. Количество расчётных единиц для пристроенных, встроенно-пристроенных и встроенных помещений общественного назначения в жилые здания допускается уменьшать на 15%.
3. Для объектов здравоохранения, соответствующим кодам 3.4.1 и 3.4.2: 
в плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест может быть уменьшено не более чем на 50%.
стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.


Места для стоянки (размещения) автотранспортных средств допускается размещать в границах объектов капитального строительства и (или) в границах земельных участках с видами разрешенного использования, соответствующими кодам 2.7.1, 4.9, 4.9.2, 12.0, при условии соблюдения допустимого уровня территориальной доступности стоянок.
Для вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, соответствующего коду 4.7, применяется минимальное количество мест для стоянки (размещения) автотранспортных средств в границах земельного участка, установленное для видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, соответствующих кодам 2.1.1, 2.5, 2.6, в случае если более 10% номеров/апартаментов 
в гостинице имеют зоны, предназначенные для приготовления пищи, соответствующие СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».»;
7) в статье 31:
таблицу части 2 после строки с кодом 4.9.2 дополнить строками 
с кодами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 следующего содержания:
«
	5.1.1
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	Не устанавливаются

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Не устанавливаются

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Не устанавливаются

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	Не устанавливаются


»;
в таблице части 3 строки с кодами  5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 исключить;
8) в статье 36:
части 4-7 изложить в следующей редакции:
«4. На основе сочетания предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в пределах зоны ОЖ выделены следующие подзоны:
4.1. Границы подзоны "А" совпадают со всеми границами территориальных зон, кроме территориальных зон ОЖ/3/5, ОЖ/4/3, ОЖ/4/5, ОЖ/4/6.
4.2. Границы подзоны "Б" совпадают с границами территориальных зон ОЖ/3/5, ОЖ/4/3, ОЖ/4/5, ОЖ/4/6.
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в подзоне "А":
	N п/п
	Коды видов разрешенного использования 
	Площадь земельного участка (га)
	Максимальный процент застройки (%)
	Количество надземных этажей зданий, строений и сооружений
	Максимальная высота зданий, строений и сооружений (м)
	Минимальный процент озеленения земельных участков (%)

	
	
	мин.
	макс.
	
	мин.
	макс.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2.1.1
	0,1
	1
	40
	2
	4
	20
	15

	2
	2.5
	0,15
	2
	60
	5
	8
	33
	15

	3
	2.6
	0,15
	2
	60
	9
	25 <*>
	80 <*>
	15

	4
	3.6.1, 3.6.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.8.2, 4.10
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	5
	25
	15

	5
	3.3, 3.8.1, 3.8.2, 3.9.2, 3.9.3, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.5
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	25 <*>
	80 <*>
	Не устанавливается

	6
	2.7.1, 4.9, 8.3
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	1
	Не устанавливается <*>
	Не устанавливается <*>
	Не устанавливается

	7
	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	25 <*>
	80 <*>
	Не устанавливается

	9
	3.5.1
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	5
	Не устанавливается <*>
	Не устанавливается

	10
	5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.3, 5.4, 5.5
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	4
	Не устанавливается <*>
	25

	11
	4.7
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	3
	25 <*>
	80 <*>
	15

	12
	3.1.1, 3.1.2, 3.7.1. 3.7.2, 3.9.1, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	1
	4
	Не устанавливается <*>
	Не устанавливается

	13
	12.0.1, 12.0.2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	14
	2.7.2
	Не устанавливается
	0,003
	Не устанавливается
	1
	1
	5
	Не устанавливается

	15
	3.6.2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	20
	1
	2
	6
	70

	16
	4.9.2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается


[bookmark: P411]<*> За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, безопасности воздушного движения и зоны регулирования архитектурной среды вдоль основных магистралей города.
Для указанных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их площади, и минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
5.2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзоне "Б":
	N п/п
	Коды видов разрешенного использования 
	Площадь земельного участка (га)
	Максимальный процент застройки (%)
	Количество надземных этажей зданий, строений и сооружений
	Максимальная высота зданий, строений и сооружений (м)
	Минимальный процент озеленения земельных участков (%)

	
	
	мин.
	макс.
	
	мин.
	макс.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	2.1.1
	0,1
	1
	40
	2
	4
	20
	15

	2
	2.5
	0,15
	2
	60
	5
	8
	33
	15

	3
	2.6
	0,15
	2
	60
	9
	32 <*>
	100 <*>
	15

	4
	3.6.1, 3.6.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8.1, 4.8.2, 4.10
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	5
	25
	15

	5
	3.3, 3.8.1, 3.8.2, 3.9.2, 3.9.3, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.5
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	32 <*>
	100 <*>
	Не устанавливается

	6
	2.7.1, 4.9, 8.3
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	1
	Не устанавливается <*>
	Не устанавливается <*>
	Не устанавливается

	7
	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	25 <*>
	80 <*>
	Не устанавливается

	9
	3.5.1
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	5
	Не устанавливается <*>
	Не устанавливается

	10
	5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.3, 5.4, 5.5
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	1
	4
	Не устанавливается <*>
	25

	11
	4.7
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60
	3
	25 <*>
	80 <*>
	15

	12
	3.1.1, 3.1.2, 3.7.1. 3.7.2, 3.9.1, 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3, 4.9.1.4
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	1
	4
	Не устанавливается <*>
	Не устанавливается

	13
	12.0.1, 12.0.2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается

	14
	2.7.2
	Не устанавливается
	0,003
	Не устанавливается
	1
	1
	5
	Не устанавливается

	15
	3.6.2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	20
	1
	2
	6
	70

	16
	4.9.2
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается


<*> За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия, безопасности воздушного движения и зоны регулирования архитектурной среды вдоль основных магистралей города.
Для указанных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их площади, и минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
6. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в подзонах "А" 
и "Б".
6.1. Для видов разрешенного использования, соответствующих коду 4.9.1.3, автомобильные мойки не более двух постов.
6.2. Торговая площадь:
	Вид разрешенного использования
	Минимальная торговая площадь
	Максимальная торговая площадь

	Для вида разрешенного использования, соответствующего коду 4.2
	5000 кв. м
	не ограничена

	Для вида разрешенного использования, соответствующего коду 4.3
	не ограничена
	200 кв. м на одно торговое место

	Для вида разрешенного использования, соответствующего коду 4.4
	не ограничена
	5000 кв. м


6.3. Максимальная площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений в многоквартирном жилом доме для размещения объектов обслуживания жилой застройки <*>:
	Для вида разрешенного использования, соответствующего коду 2.5
	20% от общей площади многоквартирного жилого дома

	Для вида разрешенного использования, соответствующего коду 2.6
	15% от общей площади многоквартирного жилого дома

	Для вида разрешенного использования, соответствующего коду 2.1.1
	15% от общей площади многоквартирного жилого дома


6.4. Коэффициент использования территории для вида разрешенного использования, соответствующего коду 4.7, принимается в соответствии с частью 7 статьи 25 Правил.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
7.1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 26 Правил.
7.2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства жилого назначения на земельном участке в границах территориальной зоны ОЖ допускается при условии, если суммарная площадь застройки объектов капитального строительства общественного назначения в границах территориальной зоны или подзоны <*>, составляет не менее 40% от площади застройки всех объектов капитального строительства в границах территориальной зоны или подзоны (если такая зона или подзона не превышает размера элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон)), включая планируемые к строительству, реконструкции объекты капитального строительства.
При этом расчетная суммарная площадь застройки объектов капитального строительства общественного назначения в границах территориальной зоны или подзоны рассчитывается с учетом процентного соотношения площади встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, размещаемых в объектах капитального строительства иного назначения, по следующей формуле:
SUM Sзастр.о.н.расч. = SUM (S застр.и.н.xn) +

+ SUM Sзастр.о.н.,
где SUM S застр.о.н.расч. - расчетная суммарная площадь застройки объектов капитального строительства общественного назначения в границах территориальной зоны или подзоны;
S застр.и.н. - площадь застройки объекта капитального строительства иного назначения (многоквартирные жилые дома, объекты коммунального обслуживания, объекты обслуживание автотранспорта);
n - отношение площади встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений в объекте капитального строительства иного назначения к общей площади помещений объекта капитального строительства иного назначения <**>;
SUM S застр.о.н - суммарная площадь застройки отдельно стоящих объектов общественного назначения в границах территориальной зоны или подзоны.
При разработке документации по планировке территории 
в границах территориальной зоны или подзоны допускается уменьшать суммарную площадь застройки объектов общественного назначения до 20% от площади застройки всех объектов в границах территориальной зоны или подзоны при условии сохранения в границах элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон) не менее 40% суммарной площади застройки объектами общественного назначения 
от площади застройки всех объектов капитального строительства 
в границах элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон). При уменьшении суммарной площади застройки объектов общественного назначения в границах территориальной зоны или подзоны, площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений в многоквартирном жилом доме общественного назначения не должна быть менее 10% от общей площади многоквартирного жилого дома в границах земельного участка.
[bookmark: P457]<*> Площадь застройки существующих объектов капитального строительства в границах территориальной зоны или подзоны и(или) 
в границах элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон), определяется по контуру объектов капитального строительства, отображаемых на топографических планах в масштабе 1:500, внесенных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности города Ростова-на-Дону.
[bookmark: P458]<**> Для малоэтажного и многоэтажного многоквартирного жилого дома n = 0...0,15, для среднеэтажного многоквартирного жилого дома 
n = 0...0,2.»;
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны ОЖ принимаются 
в соответствии со статьей 27 Правил.»;
9) пункт 6.1. части 6 статьи 37.1 признать утратившим силу;
10) в статье 39.2:
в таблице части 3:
в строке 3 в графе «Максимальная высота зданий, строений 
и сооружений (м)» цифры «10» заменить цифрами «22»;
в строке 5 код вида разрешенного использования 5.1.1 исключить;
дополнить строкой 8 следующего содержания:
«
	8 
	5.1.1
	Не устанавливается 
	Не устанавливается 
	60 
	1 
	2 
	22
	40


»;
11) пункт 5.2 части 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«5.2. При новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случаев планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, в границах данной территориальной зоны необходима разработка документации по планировке территории либо внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории, с обязательным установлением границ зон планируемого размещения применительно к объектам нового строительства 
и реконструкции.»;
12) пункт 6.2 части 6 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«6.2. При новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случаев планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, а также объектов, соответствующих коду 2.7.2, в границах данной территориальной зоны необходима разработка документации 
по планировке территории либо внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории, 
с обязательным установлением границ зон планируемого размещения применительно к объектам нового строительства и реконструкции.»;
13) пункт 5.2 части 5 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«5.2. При новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случаев планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, в границах данной территориальной зоны необходима разработка документации по планировке территории либо внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории, с обязательным установлением границ зон планируемого размещения применительно к объектам нового строительства 
и реконструкции.»;
14) пункт 6.2 части 6 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«6.2. При новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, за исключением случаев планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, а также объектов, соответствующих коду 2.7.2, в границах данной территориальной зоны необходима разработка документации 
по планировке территории либо внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории, 
с обязательным установлением границ зон планируемого размещения применительно к объектам нового строительства и реконструкции.»;
15) дополнить статьей 61.2 следующего содержания:
«Статья 61.2. Градостроительный регламент территориальной зоны сохранения и формирования речного фасада третьего типа 
(РФ-3).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий формирования 
и обслуживания территории вдоль реки Дон с целью создания единой композиции застройки в зоне речного фасада и возможности размещения градостроительных акцентов. 
2. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	2
	3
	4

	2.7.1
	Хранение автотранспорта
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	4.9.1.3 - Автомобильные мойки

	2.7.2
	Размещение гаражей для собственных нужд
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Не устанавливаются

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Не устанавливаются

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Не устанавливаются

	3.2.1
	Дома социального обслуживания
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Не устанавливаются

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	Не устанавливаются

	3.2.3
	Оказание услуг связи
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Не устанавливаются

	3.3
	Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Не устанавливаются

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	2.7.1 - Хранение автотранспорта

	3.4.2
	Стационарное медицинское обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации
	2.7.1 - Хранение автотранспорта

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	Не устанавливаются

	3.5.2
	Среднее и высшее профессиональное образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	Не устанавливаются

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Не устанавливаются

	3.6.2
	Парки культуры и отдыха
	Размещение парков культуры и отдыха
	Не устанавливаются

	3.6.3
	Цирки и зверинцы
	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
	Не устанавливаются

	3.7.1
	Осуществление религиозных обрядов
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	Не устанавливаются

	3.7.2
	Религиозное управление и образование
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	Не устанавливаются

	3.8.1
	Государственное управление
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	Не устанавливаются

	3.8.2
	Представительская деятельность
	Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
	Не устанавливаются

	3.9.1
	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	Не устанавливаются

	3.9.2
	Проведение научных исследований
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
	Не устанавливаются

	3.9.3
	Проведение научных испытаний
	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
	Не устанавливаются

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	2.7.1 - Хранение автотранспорта

	4.1
	Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Не устанавливаются

	4.2
	Объекты торговли
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	4.9 - Служебные гаражи

	4.3
	Рынки
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	4.9 - Служебные гаражи

	4.4
	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Не устанавливаются

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Не устанавливаются

	4.6
	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Не устанавливаются

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц
	4.6 - Общественное питание

	4.8.1
	Развлекательные мероприятия
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Не устанавливаются

	4.8.2
	Проведение азартных игр
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок вне игорных зон
	Не устанавливаются

	4.9
	Служебные гаражи
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Не устанавливаются

	4.9.2
	Стоянка транспортных средств
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Не устанавливаются

	5.1.1
	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
	Не устанавливаются

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Не устанавливаются

	5.1.3
	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Не устанавливаются

	5.1.4
	Оборудованные площадки для занятий спортом
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	Не устанавливаются

	5.1.5
	Водный спорт
	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	Не устанавливаются

	5.1.6
	Авиационный спорт
	Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	Не устанавливаются

	5.1.7
	Спортивные базы
	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	Не устанавливаются

	5.2
	Природно-познавательный туризм
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	Не устанавливаются

	5.2.1
	Туристическое обслуживание
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей
	Не устанавливаются

	5.3
	Охота и рыбалка
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	Не устанавливаются

	5.4
	Причалы для маломерных судов
	Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
	Не устанавливаются

	5.5
	Поля для гольфа или конных прогулок
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществления необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
	Не устанавливаются

	7.6
	Внеуличный транспорт
	Размещение сооружений, необходимых для эксплуатации метрополитена, в том числе наземных путей метрополитена, посадочных станций, межстанционных переходов для пассажиров, электродепо, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений иных видов внеуличного транспорта (монорельсового транспорта, подвесных канатных дорог, фуникулеров)
	Не устанавливаются

	8.0
	Обеспечение обороны и безопасности
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
	Не устанавливаются

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Не устанавливаются

	11.1
	Общее пользование водными объектами
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	Не устанавливаются

	11.3
	Гидротехнические сооружения
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	Не устанавливаются

	12.0.1
	Улично-дорожная сеть
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	Не устанавливаются

	12.0.2
	Благоустройство территории
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	Не устанавливаются


3. Перечень условно разрешенных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	2
	3
	4

	4.9.1.2
	Обеспечение дорожного отдыха
	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	Не устанавливаются

	4.10
	Выставочно-ярмарочная деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	4.6 - Общественное питание

	7.1.1
	Железнодорожные пути
	Размещение железнодорожных путей
	Не устанавливаются

	7.1.2
	Обслуживание железнодорожных перевозок
	Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами
	Не устанавливаются

	7.3
	Водный транспорт
	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
	Не устанавливаются


4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	N п/п
	Коды видов разрешенного использования
	Площадь земельного участка (га)
	Максимальный процент застройки (%)
	Количество надземных этажей зданий, строений и сооружений
	Максимальная высота зданий, строений и сооружений (м)
	Минимальный процент озеленения земельных участков (%)

	
	
	мин.
	макс.
	
	мин.
	макс.
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2.7.1
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	1
	Не устанавливается <*> 
	35 <*> 
	25

	2
	2.7.2 
	Не устанавливается
	0,003
	Не устанавливается
	1
	1
	5
	Не устанавливается

	3
	4.9, 8.3 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	1
	Не устанавливается <*> 
	15 <*> 
	25

	4
	3.1.1, 3.1.2, 3.7.1, 3.7.2, 5.4 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60 <**> 
	1
	4
	15 <*> 
	25 <**> 

	5
	3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	40 <**> 
	1
	Не устанавливается <*> 
	15 <*> 
	25 <**> 

	6
	3.3 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60 <**> 
	1
	5
	15 <*> 
	25 <**> 

	7
	3.8.1, 3.8.2, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.10.1, 4.10 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60 <**> 
	1
	Не устанавливается <*> 
	15 <*> 
	25 <**> 

	8
	3.5.1 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	40 <**> 
	1
	4
	15 <*> 
	25 <**> 

	9
	3.6.1, 4.2,  4.8.1, 4.8.2 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60 <**> 
	1
	5
	15
	25 <**> 

	10
	3.6.2 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	20
	1
	2
	6
	70

	11
	3.6.3 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60 <**> 
	1
	4
	15
	40

	12
	4.1, 4.4, 4.5, 4.6
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	60 <**> 
	1
	Не устанавливается <*> 
	35 <*> 
	25 <**> 

	13
	4.3 
	0,3
	Не устанавливается
	60 <**> 
	1
	5
	15
	Не устанавливается

	14
	4.7 
	0,05
	Не устанавливается
	60 <**> 
	3
	Не устанавливается <*> 
	35 <*> 
	25 <**> 

	15
	4.9.1.2 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	1
	5
	15 <*> 
	Не устанавливается

	16
	5.1.1, 5.1.6, 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.3, 5.5 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	40 <**> 
	1
	5
	15 <*> 
	Не устанавливается

	17
	5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	40 <**> 
	1
	4
	15 <*> 
	25 <**> 

	18
	7.3, 7.1.1, 7.1.2 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	1
	Не устанавливается <*> 
	15 <*> 
	25 <**> 

	19
	4.9.2, 7.6, 8.0, 11.1, 11.3, 12.0.1, 12.0.2 
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается



<*> За исключением объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных 
по условиям охраны объектов культурного наследия, безопасности воздушного движения, и зоны регулирования архитектурной среды вдоль основных магистралей города.
<**> При реконструкции объекта капитального строительства допускается принимать максимальный процент застройки 
и минимальный процент озеленения равный существующему проценту застройки и проценту озеленения на момент реконструкции объекта капитального строительства.
Для указанных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, кроме их площади, и минимальные отступы от границ земельных участков не подлежат установлению.
5. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5.1. Торговая площадь:
	Вид разрешенного использования
	Минимальная торговая площадь
	Максимальная торговая площадь

	Для вида разрешенного использования, соответствующего коду 4.2
	5000 кв. м
	не ограничена

	Для вида разрешенного использования, соответствующего коду 4.3 
	6 кв. м на одно торговое место 
	200 кв. м на одно торговое место 

	Для вида разрешенного использования, соответствующего коду 4.4
	не ограничена
	5000 кв. м


5.2 Коэффициент использования территории для вида разрешенного использования, соответствующего коду 4.7 принимается 
в соответствии с частью 7 статьи 25 Правил.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 26 Правил.
7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны РФ-3 принимаются 
в соответствии со статьей 27 Правил.»;
16) дополнить статьей 63 следующего содержания:
[bookmark: Статья_30]«Статья 63. Градостроительный регламент территориальной зоны ценных градоформирующих объектов (ЦГФО).
1. Градостроительный регламент данной территориальной зоны разработан для обеспечения правовых условий развития 
и обслуживания территорий преимущественно центральной части города с сохранением облика исторически ценных объектов и зданий, имеющих признаки исторически-ценной застройки, в отношении которых предусматривается возможность реконструкции, не нарушающей своими параметрами и архитектурным обликом характер исторической среды.
2. Перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	Код вида разрешенного использования земельного участка
	Наименование вида разрешенного использования 
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	2
	3
	4

	2.1.1
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Не устанавливаются

	2.5
	Среднеэтажная жилая застройка
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	Не устанавливаются

	3.1.1
	Предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Не устанавливаются

	3.1.2
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Не устанавливаются

	3.2.1
	Дома социального обслуживания
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Не устанавливаются

	3.2.2
	Оказание социальной помощи населению
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	Не устанавливаются

	3.2.3
	Оказание услуг связи
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Не устанавливаются

	3.2.4
	Общежития
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	Не устанавливаются

	3.3
	Бытовое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро и иные объекты капитального строительства для оказания населению или организациям бытовых услуг)
	Не устанавливаются

	3.4.1
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
	2.7.1 - Хранение автотранспорта

	3.4.2
	Стационарное медицинское обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации
	2.7.1 - Хранение автотранспорта

	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	Не устанавливаются

	3.5.2
	Среднее и высшее профессиональное образование
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению, в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
	Не устанавливаются

	3.6.1
	Объекты культурно-досуговой деятельности
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Не устанавливаются

	3.7.2
	Религиозное управление и образование
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	Не устанавливаются

	3.8.1
	Государственное управление
	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги
	Не устанавливаются

	3.8.2
	Представительская деятельность
	Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации
	Не устанавливаются

	3.9.2
	Проведение научных исследований
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)
	Не устанавливаются

	3.9.3
	Проведение научных испытаний
	Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира
	Не устанавливаются

	3.10.1
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	Размещение объектов капитального строительства для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	2.7.1 - Хранение автотранспорта

	4.1
	Деловое управление
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Не устанавливаются

	4.4
	Магазины
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Не устанавливаются

	4.5
	Банковская и страховая деятельность
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Не устанавливаются

	4.6
	Общественное питание
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Не устанавливаются

	4.7
	Гостиничное обслуживание
	Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
	4.6 - Общественное питание

	4.8.1
	Развлекательные мероприятия
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Не устанавливаются

	4.9
	Служебные гаражи
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Не устанавливаются

	5.1.2
	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Не устанавливаются

	5.2.1
	Туристическое обслуживание
	Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей
	Не устанавливаются

	8.0
	Обеспечение обороны и безопасности
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
	Не устанавливаются

	8.3
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Не устанавливаются


3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не устанавливаются.
4. В границах данной территориальной зоны возможна исключительно реконструкция существующих объектов капитального строительства в параметрах не менее параметров, существовавших 
до реконструкции, с сохранением исторического облика фасада здания. 
Допускается увеличение надземной этажности не более, чем 
на один этаж, высота которого должна соответствовать принятой высоте этажа в существующем объекте до реконструкции.
Минимальный процент застройки принимается равным проценту застройки земельного участка, существовавшему до реконструкции. Допускается увеличение процента застройки земельного участка 
не более чем на 10 %.
До прекращения действия в установленном законом порядке защитных зон объектов культурного наследия в отношении земельных участков данной территориальной зоны допускается реконструкция объектов, расположенных на указанных земельных участках, с учетом требований части 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».  
Минимальный и (или) максимальный процент озеленения земельных участков не устанавливается. 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка считаются равными существующим размерам.
5. Действие статьи 27 Правил в части расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности стоянками постоянного и временного хранения легковых автомобилей земельных участков 
и объектов капитального строительства не применяется.»;
17)  приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему решению;
18)  приложение 1.1 изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению;
19)  приложение 1.2 изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению;
20)  приложение 1.3 изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению;
21)  приложение 1.4 изложить в редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению;
22) приложение 1.5 изложить в редакции согласно приложению 
6 к настоящему решению;
23)  приложение 1.6 изложить в редакции согласно приложению 
7 к настоящему решению;
24)  приложение 1.7 изложить в редакции согласно приложению 
8 к настоящему решению;
25) приложение 1.8 изложить в редакции согласно приложению 
9 к настоящему решению;
26)  приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 
10 к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию (Д.А. Олейников).
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