[bookmark: gjdgxs]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: город Ростов-на-Дону, Октябрьский район

[bookmark: _30j0zll]2. Наименование инициативного проекта: поставка и установка детской игровой площадки на территории МБУ Парк КиО им. Октября по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 4

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: поставлена 
и установлена детская игровая площадка на территории парка и используется в повседневной работе

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
дата начала: 28.05.2024г.
дата окончания: 17.10.2024г.

[bookmark: _GoBack]4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: устранение подрядчиком замечаний по проекту в соответствии с условиями контракта.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован.

	N
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта <1>
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <2>

	1
	2
	3
	4

	1.
	 Детская игровая площадка состоит из: Детский игровой комплекс, Качели двойные, Качалка-балансир, Скамейка, Покрытие; 
Детский игровой комплекс : Клееный брус сосны  100 мм, влажность  10 %. Грунтование и эмаль Galamix , Доска сосны, камерной сушки, влажность 12 %.  Фаска 5мм. Грунтование и эмаль Galamix  2 слоя. Влагостойкая фанера ФСФ лиственных пород. Влажность 10%.Грунтование и эмаль Galamix , 2 слоя. Торцы обработаны Teknol GRM (Teknos) Влагостойкая ламинированная фанера лиственных пород с противоскользящим покрытием типа “сетка”. Влажность 10%. Торцы обработаны Teknol GRM (Teknos);
 Детский игровой комплекс (Габариты), см: 665 × 650 × 340; 
Детский игровой комплекс (Описание): Две площадки комплекса соединены решетчатым барабаном.  В комплекс включены: сетки для лазания; скалодром; винтовая и веревочная лесенки, шведская стенка; рукоход; гимнастические перекладины; песочница с лавочкой; качели с эластичным подвесом; 
Детский игровой комплекс  (Армированный канат): Армированный полипропиленновый канат диаметром  16мм, состоящий из шести прядей, закреплен крестообразным и Т-образным пластиковыми соединителями. Каменные зацепы.; 
Детский игровой комплекс  (Скат горки) : Скат горки изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1,5 мм с ограничителями из фанеры ФСФ, высота 1600мм.; 
Качели двойные: Клееный брус сосны 100мм, влажность  10 %. Грунтование и эмаль Galamix. Влагостойкая ламинированная фанера лиственных пород с противоскользящим покрытием типа “сетка”.  Влажность  10%. Торцы обработаны Teknol GRM (Teknos); 
Качели двойные (Сидения): пластиковые; 
Качели двойные (Цепь): металлическая с оплёткой; 
Качели двойные (Габариты), см: 435*145*260;
 Качалка-балансир: Оцилидрованный клееный брус хвойных пород диаметром 120мм, влажность 10%.  Антисептик и покраска Pinotex Classic Plus, 2 слоя. Влагостойкая ламинированная фанера лиственных пород с противоскользящим покрытием типа “сетка”.  Влажность  10%. Торцы обработаны Teknol GRM (Teknos); Скамейка: Клееный брус сосны 50мм, влажность 10%. Грунтование и эмаль Galamix, 2 слоя. Доска сосны, камерной сушки, влажность  12%. Фаска 5мм. Грунтование и эмаль Galamix, 2 слоя; Скамейка (Габариты), см: 200*55*81; 
Скамейка (Количество): 2,00 Штука; 
Покрытие АБП: 10см. песок, 10см. щебень 5 см. асфальт, 1 мп. бортовой камень; 
Покрытие для спортивных площадок: Каучуковая крошка с пигментом, толщина 10 мм , и 10 мм чернового слоя;
 Цвет покрытия: зеленый; 
Площадка (покрытие): 120,00 Квадратный метр; 
Покрытие для спортивных площадок (нижний слой -  основание): Асфальт, песчано-гравийный отсев; 
Покрытие для спортивных площадок (базовый слой -  подложка): Состав-резиновая крошка, полиуретановый клей; 
Покрытие для спортивных площадок (верхний слой -  покрытие): Толщина 10 мм, Состав EPDM , полиуретановый клей; 
Покрытие для спортивных площадок (слой между нижним и базовым) : Геотекстильное полотно
	компл	1	2737052,00	2737052,00
	
        2737052,00 
	
Индивидуальный предприниматель Прохоренко Григорий Александрович 
(ИП Прохоренко Г.А.)

	2.
	
	
	

	
	Итого
	       2737052,00 
	




	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 948,7
	100
	2 737,052
	100

	объем средств местного бюджета
	2 784,2	
	       94,4
	2 572,552
	      94

	объем инициативных платежей физических лиц
	13,5	
	0,5
	13,5
	0,5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	  151,0
	        5,1
	151,0
	      5,5

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	211 648,00 рублей (7,18%) - экономия в результате торгов										



5. Фотоматериалы <*>:

	N п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

	1.
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